ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY (WZÓR)
CZĘŚĆ OGÓLNA

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy – pełna nazwa wykonawcy składającego ofertę z podaniem adresu siedziby, nr KRS, NIP, REGON

/pieczęć Wykonawcy/	Nr.telefonu ………………………………………………
Fax ……………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………………
NIP………………………………………………………………………………
REGON……………………………………………………………………...	

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ŁYSOMICE

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy cenę za realizację na rzecz zamawiającego zamówienia pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy 
ZP-271.11.2016) ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez zamawiającego SIWZ i określoną w części szczegółowej niniejszego Formularza Oferty. 
W przypadku wybrania naszej oferty umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz innych postanowieniach tejże SIWZ, a treść wszystkich w/w dokumentów akceptujemy bez zastrzeżeń.  
Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.
Podwykonawcom powierzamy wykonanie następujących dostaw wchodzących w zakres zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie poniżej wskazujemy osobę wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym: ………………………………………………………………../ osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe/
Wyrażamy zgodę na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy /jeżeli dotyczy, w innym przypadku skreślić/. 

	……….……………………………………………………………………………………….
	(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

POUCZENIE:
Osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza.
Wprowadzenie jakichkolwiek zastrzeżeń lub postanowień odbiegających od warunków określonych w SIWZ skutkować może odrzuceniem oferty.	

FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1.	Cena za wykonanie zamówienia pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.11.2016):

Przedmiot i pozycja w Załączniku nr 6 do  SIWZ (Wykaz sprzętu i oprogramowania)	Ilość	Cena jednostkowa netto
(zł)	Cena łączna netto (zł)
(iloczyn ilości i ceny jednostkowej)	Podatek VAT	Cena łączna brutto
(zł)	
				(%)	(zł)		
Zestaw I (poz. 1)
Producent / model:
……………………………………………………………………	35						
Monitory do Zestawu I (poz. 2)
Producent / model:
……………………………………………………………………	35						
Oprogramowanie (poz. 3a)
Producent / model:
……………………………………………………………………	45						
Oprogramowanie (poz. 3b)
Producent / model:
……………………………………………………………………	45						
Oprogramowanie (poz. 3c)
Producent / model:
……………………………………………………………………	46						
Drukarka sieciowa laserowa A4 (poz. 4)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Skaner komputerowy (poz. 5)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Serwer z oprogramowaniem Microsoft wersji MOLP dla szkół (poz.  6)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Zasilacz awaryjny serwera (poz. 7)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Przełącznik zarządzalny SWITCH (poz. 8)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Szafa do serwera (poz. 9)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Monitor do serwera (poz. 10)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Kserokopiarka z szafką (poz. 11)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Drukarka kolorowa A4/A3 (poz. 12)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Zestaw II (poz. 13)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Monitor do Zestawu II (poz. 14)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Drukarka sieciowa laserowa A4 (poz. 15)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Routery WI-Fi z dostępem do Internetu odseparowanego VLAN (poz. 16)
Producent / model:
……………………………………………………………………	3						
Router do zarządzania i wydzielania sieć LAN – VLAN (poz. 17)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
RAZEM:					

Łączna cena brutto za realizację całości zamówienia  

				ZŁ
(należy podać wartość zamieszczoną kolumnie „Cena łączna brutto (zł)” w wierszu RAZEM w powyższej tabeli)

Słownie: …………………………………………………………………………..
2.	Termin realizacji zamówienia: 21 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji.
3.	Termin płatności 30 dni.

4.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres …….. lat (należy wpisać okres w latach, nie krótszy niż 2 lata). 

                                  ………………………………………………………………………………………
	(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
	umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

A.	ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY
1.	.........................................  
2.	.......................................... 
3.	..........................................
4.	..........................................
5.	..........................................

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

My niżej podpisani 	.........................................................................................................
.........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz 	...............................................................................................
...............................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.11.2016) prowadzonego przez Gminę Łysomice oświadczamy, co następuje:

I.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPZP – jeżeli brak podstaw wykluczenia: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotów trzecich: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”).

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

III.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
(jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”)

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

IV.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

My niżej podpisani 	.........................................................................................................
.........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz 	...............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.11.2016) prowadzonego przez Gminę Łysomice oświadczamy, co następuje:

I.	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt V SIWZ, na potwierdzenie czego dysponuję dokumentami wskazanymi w pkt VI SIWZ.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II.	INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt V SIWZ ….. (wskazać dokładną jednostkę redakcyjną tekstu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………….. w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu; jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”). 

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

III.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
PEŁNOMOCNICTWO (WZÓR)

Niniejszym  ....................................................................................................................
 (nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa)

udziela 

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko, adres pełnomocnika)

pełnomocnictwa do reprezentowania ………………………………….. (nazwa (firma) mocodawcy) w przetargu nieograniczonym pn.  
„Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.11.2016) prowadzonego przez Gminę Łysomice

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w przetargu / do reprezentowania w przetargu i podpisania umowy w wyniku jego rozstrzygnięcia i wybrania naszej oferty*, a w szczególności do: składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów, potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów i innych czynności w przetargu, złożenia (podpisania) oferty.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw. 

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.   

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
WYKAZ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Lp.	Przedmiot	Ilość	

1	
Konfiguracja Zestawu I:
Procesor: Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMArk CPU Mark wynik min. 7000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/ (do ofert załączyć wydruk ze strony)
Pamięć RAM: 4GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny
Dysk twardy: 3,5” min. 500GB SATA 7200 obr/min
Karta graficzna: pokładowa zintegrowana Intel HD 530
Karta dźwiękowa: TAK
Napęd optyczny: DVD RW
Czytnik kart pamięci: NIE
Porty USB:. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0)
Obudowa: typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu, suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 70 cm, waga max 7 kg. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi. Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 
Płyta główna: zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 1 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0;

Pozostałe porty: VGA, HDMI, Display Port; port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu

Oprogramowanie: Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL, dodatkowo licencja oraz nośnik do systemu Windows 10 Professional PL. Dostępne bezpłatne oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o:
- poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji 
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml 
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku.

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką 

Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS
Informacje o gwarancji: gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Pozostałe: 
- Komputerowa listwa przeciwprzepięciową 5 gniazdowa na minimum 1,8m.	
35
	
2	Monitory do Zestawu I:

Wyświetlacz
Przekątna wyświetlanego obrazu: 
54,61 cm
21,5 cala (przekątna widocznego obszaru ekranu: 21,5 cala)
Współczynnik proporcji obrazu: 
Panoramiczny (16:9)
Rodzaj ekranu, powierzchnia: 
IPS, błyszcząca o niewielkim zamgleniu z powłoką 3H
Optymalna rozdzielczość: 
1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz
Aktywny obszar wyświetlania (wys. x szer.): 
476,06 mm x 267,78 mm
18,74 cala x 10,54 cala
Współczynnik kontrastu: 
1000:1 (standardowo), współczynnik kontrastu dynamicznego: 8 000 000:1
Jasność: 
250 cd/m2 (standardowo)
Czas reakcji: 
6 ms (od szarego do szarego) standardowo
Kąt oglądania: 
178° w pionie/178° w poziomie
Możliwość regulacji: 
Nachylanie w górę/dół
Obsługa kolorów: 
Gama barw (standardowo): 82% (CIE1976), 72% (CIE 1931)
16,78 mln kolorów
Rozstaw pikseli: 
0,248 mm
Technologia podświetlenia: 
LED
Typ wyświetlacza: 
Płaskoekranowy monitor panoramiczny
Powłoka wyświetlacza: 
Utwardzana powłoka przeciwodblaskowa 3H
Wyjście audio: 
Wbudowane głośniki 	Tak
Moc głośnika RMS [W] 	 2 x 3
Połączenia:
1 złącze HDMI
1 złącze VGA
1 wejście audio
1 wyjście audio
Informacje o gwarancji: gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Pozostałe: 
Kabel HDMI / D-Sub | kabel zasilający | instrukcja | skrócona instrukcja obsługi | kabel audio | stopka	35	
3.	Oprogramowanie do zestawu komputerowego I / II:		
	a)	Microsoft Office Professional Plus 2016 PL MOLP dla szkół	

45	
	b)	Program do monitorowania aktywności uczniów w Internecie oraz zabezpieczenia przed szkodliwą zawartością (Beniamin wersja 5.0 lub wyższej), subskrypcja trzyletnia. 	45	
	c)	Oprogramowanie anty-wirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite wersja “Mała Szkoła” 36 miesięcy
45 licencji + Serwer Windows 2012	45+1	
4.	Drukarka sieciowa laserowa A4

nominalna prędkość druku 	
d)	40 str./min. 	

rodzaj druku 	
e)	monochromatyczny 	

rozdzielczość w pionie 	
f)	1200 dpi 	

rozdzielczość w poziomie 	
g)	1200 dpi 	

normatywny cykl pracy 	
h)	100000 str./mies. 	

maks. rozmiar nośnika 	
i)	A4 	

pojemność podajnika papieru 	
j)	600 szt. 	

maks. pojemność podajników 	
k)	1600 szt. 	

zainstalowana pamięć 	
l)	128 MB 	

maks. pojemność pamięć 	
m)	640 MB 	

prędkość procesora 	
n)	540 MHz 	

złącza zewnętrzne 	
o)	USB 2.0 
p)	Ethernet 10/100 Mbps 
q)	1 x EIO 	

obsługiwane języki	
r)	PostScript v3 
s)	PCL 5e 
t)	PCL 5c
u)	PCL 6 	

druk dwustronny [dupleks] 	
v)	tak 	

praca w sieci [serwer wydruku] 	
w)	tak 	

zainstalowane opcje 	
x)	dupleks (moduł druku dwustronnego) 	

Kabel USB 5m ekranowany.
Zapasowy toner oryginalny do urządzenia.	1	
5.	Skaner komputerowy:
Typ skanera 	
Skaner płaski 	

Rozdzielczość skanowania 	
6.400 DPI (poziomo x pionowo) 	

Optical Resolution 	
Main 6.400 DPI x Sub 9.600 DPI 	

Gęstość optyczna 	
3,4 Dmax 	

Formaty papieru 	
A4 	

Głębia kolorów 	
Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 48 Bit Kolor 	

Wydajność 	
Jedno stanowisko 	

Skaner
Optical Sensor 	
Matrix CCD 	

Źródło światła 	
White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology 	

Scanning Method 	
Fixed documents and moving carriage 	

Rozdzielczość wyjściowa 	
50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 DPI 	

Obsługa papieru / nośników
Rozmiar dokumentu — układanie na płasko 	
A4 	

Obsługiwane klisze — TPU 	
35 mm klisza filmowa: 2 x 6 klatek, 35 mm klisze w uchwytach: 4 klatki, 120/220 — średni format (maks. 6 x 22 cm) 1 klatka 	

Funkcje skanowania
Funkcje 	
Praca bez komputera, Spadek gęstości kolorów RGB, Multi marking, Skanowanie filmu, Wielofunkcyjny interfejs użytkownika, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Automatyczne odcinanie dokumentów wielostronicowych, Minipodgląd, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu 	

Poprawianie obrazu 	
Redukcja ziarna, Usuwanie pyłków, Print Image Matching II, Korekta odcienia za pomocą histogramu, Narzędzie palety kolorów do łatwej korekty barw, Korekcja podświetlenia, Przywracanie kolorów, Unsharp Mask with Noise Reduction, Usuwanie efektu mory za pomocą optymalizatora do dokumentów, Technologie Digital ICE (dla klisz i zdjęć) 	

Złącza
   Przyłącza 	
Złącze USB 2.0 typu B
+ kabel USB 2.0 3m do podłączenia do komputera	

Informacje ogólne
Napięcie zasilania 	
AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz 	

Zużycie energii 	
16,5 W (Operation), 1,6 W (tryb uśpienia) 	

Załączone oprogramowanie 	
ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (tylko w systemie Windows), Copy Utility, Event Manager, Scan 	

Kompatybilne systemy operacyjne 	
Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP 	

Standardy elektryczne 	
Zgodność z normą Energy Star 	

	1	
6.	Serwer z oprogramowaniem Microsoft wersji MOLP dla szkół
1. Procesor
Serwer posiada możliwość zainstalowania jednego procesora z rodziny Intel Xeon E3-1200 v5. Intel® Xeon® E3-1220 v5
y)	Ilość procesorów 1
z)	Taktowanie 3.00 GHz
aa)	Taktowanie Turbo 3.50 GHz
bb)	Szyna Pamięci (MHz) 2133 MHz
cc)	Pamięć cache 8 MB
dd)	DMI 8.0 GT/s
ee)	Pobór mocy (W) 80 W
ff)	Ilość rdzeni / wątków 4 / 4
2. Pamięć RAM
Obsługa maksymalnie do 64GB pamięci RAM. Płyta główna posiada 4 banki na pamięć DDR4 UDIMM.
2 x 8 GB
gg)	Szyna 2133 MHz
hh)	Typ DDR 4
ii)	Rodzaj UDIMM
jj)	Pojemność modułu 8GB
3. Kontroler RAID
Programowy (nie zajmujący dostępnych slotów PCI Express) lub sprzętowy kontroler RAID zainstalowany w serwerze pozwala na skonfigurowanie macierzy dyskowej z dysków umieszczonych w obudowie.
PERC H330
kk)	Typ kontrolera Sprzętowy
ll)	Poziomy RAID 0,1,5,10,50
mm)	Rodzaje dysków SATA, SAS, SSD
nn)	Max. transfer 12Gb/s
oo)	Wspierane systemy Windows, Linux, VMware
4. Dyski Twarde
Dyski twarde w obudowach typu Hot-Plug (fabrycznie zainstalowane w serwerze). Obsługa maksymalnie 4 dysków twardych (SATA, NLSAS) o rozmiarze 3,5".
2 x 1.8TB
pp)	Pojemność dysku 1.8TB
qq)	Wymiary 3,5"
rr)	Typ dysku SAS
ss)	Prędkość obrotowa 10000 obr/min
tt)	Typ obudowy Hot-Plug
5. Zintegrowana Karta Sieciowa
Dwuportowa karta sieciowa zintegrowana z płytą główną - nie zajmuje dostępnych slotów PCI Express.
Broadcom® 5720 Dual Port
uu)	Porty RJ-452
vv)	Porty2 x RJ-45, GbE
ww)	Typ karty Zintegrowana
6. Dodatkowe Karty Sieciowe
Dodatkowe karty sieciowe - instalowane w slotach PCI Express.
Brak
7. Zdalne Zarządzanie
Dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera.
iDRAC8 Basic
8. Zasilanie
Certyfikowany układ zasilania odpowiedni dla zapotrzebowania na energię stawianego przez użyte podzespoły.
2 x 350W (Hot-Plug)
xx)	Redundancja Tak
yy)	Klasa Platinum
zz)	Sprawność 94%
9. Wewnętrzny moduł SD
Brak
10. Napęd Optyczny
Zainstalowany wewnętrzny napęd optyczny typu slim.
DVD-RW
11. Szyny Montażowe
Szyny przeznaczone do montażu serwera w szafie RACK 19".
Szyny ruchome
12. Zainstalowany system operacyjny
System operacyjny preinstalowany przez producenta serwera (przypisany do numeru seryjnego sprzętu, naklejka licencyjna umieszczona na obudowie).
Win Serv 2012 R2 STD
13. Licencje dostępowe CAL
Licencje CAL pozwalają na dostęp określonej liczby użytkowników lub urządzeń do zasobów serwera działającego pod kontrolą systemu Windows Server.
6 x 5 x MS Win Serv 2012 CAL User
14. Obudowa i Płyta Główna
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, wyświetlający infore o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. Czujnik otwarcia obudowy. Zabezpieczenie uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. Zintegrowany moduł TPM.
4 x 3,5" (Hot-Plug, 1U)
aaa)	Liczba dysków 4
bbb)	Typ dysku 3.5"
ccc)	Max. ilość dysków 4 x 3,5" (Hot-Plug)
ddd)	Wysokość w szafie 1U
eee)	Głębokość w szafie 624,84 mm
fff)	Porty zewnętrzne 4 x USB (2 przód + 2 tył); VGA (przód + tył); RS-232
ggg)	Porty wewnętrzne 2 x PCIe 3.0; 1 x USB
15. Gwarancja
Gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu z określonym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.
hhh)	Typ Wsparcia Gwarancja ProSupport
iii)	Czas Reakcji Następny dzień roboczy
16. Zachowanie dysków twardych
Serwisowa gwarancja w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe (usługa wymagana zwłaszcza w instytucjach publicznych).
3 lata
17. Moduł RDX SATA do wykonywania kopii bezpieczeństwa na kasetach RDX
Zamontowana w module kaseta RDX 500 GB	1	
7.	Zasilacz awaryjny Serwera:
jjj)	Moc wyjściowa
500 W / 750 VA 
kkk)	Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
500 W / 750 VA 
lll)	Napięcie wyjściowe
230V 
mmm)	Zniekształcenia napięcia wyjściowego
Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu 
nnn)	Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz 
ooo)	Inne napięcia wyjściowe
220, 240 
ppp)	Topologia Line Interactive 
qqq)	Typ przebiegu sinusoida 
rrr)	Złącza wyjściowe
(6) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) 
sss)	Czas przełączania
4ms typical : 8ms maximum 
na wejściu
ttt)	Nominalne napięcie wejściowe
230V 
uuu)	Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) 
vvv)	Typ gniazda wejściowego
IEC-320 C14 
www)	Długość przewodu zasilania
1.83 metry 
xxx)	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
160 - 280 V 
yyy)	Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 
151 - 302 V 
zzz)	Ilość kabli zasilających
1 
aaaa)	Inne napięcia wejściowe
220, 240 
Akumulatory i czas podtrzymania
bbbb)	Typ akumulatora
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny 
cccc)	Typowy czas ładowania
3 godziny 
dddd)	Ilość zestawów RBC™
1 
eeee)	Pojemność Akumulatora, VAh
146 
ffff)	Czas podtrzymania  5 min (500 W) 16 min (250 W)
gggg)	Sprawność Load 	Efficiency
                     25% 	93.1%
                     50% 	96.4%
                     75% 	97.5%
                    100% 	98.0%
Komunikacja i zarządzanie
hhhh)	Interfejs Port (s)
SmartSlot , USB 
iiii)	Panel sterowania
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD 
jjjj)	Alarm dźwiękowy
Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia 
kkkk)	Awaryjny wyłącznik zasilania
Dodatkowe 
llll)	Ilość interfejsów SmartSlot™
1 
Ochrona przed przepięciami i filtracja
mmmm)	Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 540 Dżule 
nnnn)	Filtrowanie
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449  
Certyfikaty i zgodność z normami
oooo)	Potwierdzenia zgodności
Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE	1	
8.	Przełącznik zarządzalny Switch

liczba portów 
1000 Mbit 	
pppp)	48 szt. + 4 miniGBIC 	

obsługiwane protokoły 	
qqqq)	IEEE 802.3x flow control 
rrrr)	IEEE 802.3u 
ssss)	IEEE 802.3i 
tttt)	IEEE 802.3ad 
uuuu)	IEEE 802.3ab 
vvvv)	IEEE 802.3 
wwww)	IEEE 802.1x 
xxxx)	IEEE 802.1w 
yyyy)	IEEE 802.1s 
zzzz)	IEEE 802.1Q 
aaaaa)	IEEE 802.1p 
bbbbb)	IEEE 802.1D 	

rozmiar tablicy adresów MAC 	
ccccc)	8000 	

prędkość magistrali wew. 	
ddddd)	104 Gb/s 	

szybkość przekierowań pakietów 	
eeeee)	77.4 mpps 	

bufor pamięci 	
fffff)	2048 KB 	

obsługa VLANów 	
ggggg)	tak 	

zarządzalność 	
hhhhh)	tak 	

możliwość instalacji w szafach 19' 	
iiiii)	tak 	

Dodatkowe informacje: 48 portów 10/100/1000Mbps z obsługą auto MDI/MDI-X, 4 Gigabitowe porty SFP obsługujące moduły MiniGBIC, nieblokująca się magistrala switcha, mechanizm Store And Forward, QoS z obsługą 802.1p,
DiffServ oraz ToS, konfiguracja oraz mionitorowanie przez standardowa przeglądarkę internetową,
bezpieczne logowanie zdalne SSH i SSL, przydzielanie pasma dla każdego użytkownika.
Szyny Montażowe
Szyny przeznaczone do montażu w szafie RACK 19".
Dołączone akcesoria Przewód sieciowy	1	
9.	Szafa do serwera: 

Typ Stojące
Kolor główny Szary
Konstrukcja DELTA/S, 19"
Ilość miejsc U 37
Drzwi Przeszklone
Maks. wysokość robocza 1648
Maks. ładowność 400 kg
Wymiary 1750 x 600 x 800 mm
Waga 87 kg

Wyposażenie do szafy:
2x półki z mocowaniami
2x patch panel 48 portów
48x paczkordy do pach panela
45x kabli sieciowych 2m do podłączenia komputera z siecią LAN 
1x moduł listwy zasilającej
1x moduł wentylatorów do szafy – sufitowy
1x moduł termostat do szafy sterujący pracą wentylatorów
Zestaw śrub i mocowań do szafy
Zamek do drzwi szafy, pokryw bocznych.	1	
10.	Monitor do serwera:

Klasa produktu 	Monitor LCD / LCD-TV / LED
Format ekranu monitora 	standardowy
Przekątna ekranu   17 cali
Wielkość plamki    0.264 mm
Typ panela LCD   TFT TN
Technologia podświetlenia LED
Zalecana rozdzielczość obrazu 1280 x 1024 pikseli
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 	60 Hz
Czas reakcji matrycy 	5 ms
Jasność 	250 cd/m2
Kontrast 	1000:1
Kąt widzenia poziomy 	170 stopni
Kąt widzenia pionowy 	160 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów 	16,7 mln
Certyfikaty 	
    ENERGY STAR
    EPEAT Gold
    CEL
    TCO
Regulacja cyfrowa (OSD) 	Tak
Złącza wejściowe
    15-stykowe D-Sub
    DisplayPort
Wbudowany zasilacz 	Tak
Pobór mocy (praca/spoczynek) 	15/0,5 Wat
Możliwość pochylenia panela (tilt) 	Tak
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) 	Nie
Obrotowa podstawa monitora (swivel) 	Nie
Panel obrotowy (pivot) 	Nie
Montaż na ścianie (VESA)  100 x 100 mm
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) 	Tak
Dodatkowe informacje 
    Kontrast: 1000:1 (typowy)
    Czas reakcji: 5ms (czarny do białego)
Informacje o gwarancji: gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.	1	
11.	Kserokopiarka z szafką

Typ urządzenia:	Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner kolorowy
Prędkość druku:	Mono i kolor min. 20 stron A4 na minutę 
Prędkość skanera:	Mono i kolor min. 52 strony A4 na minutę przy zachowaniu rozdzielczości 300 dpi
Technologia druku Laserowa – w przestrzeni CMYK
Format papieru:	nie mniejszy niż A3
Czas nagrzewania nie więcej niż 20 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii nie więcej niż 7,8 sekundy w czerni oraz nie więcej niż 5,8  sekundy w kolorze
Pojemność wejściowa na papier W standardzie: co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 550 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy. Urządzenie musi zapewniać możliwość umieszczenia w kasetach co najmniej 80 kopert i umożliwiać ich zadrukowanie (przynajmniej w formacie DL).
Opcjonalnie: możliwość rozbudowy do pojemności min. 2100 arkuszy (nie uwzględniając tacy ręcznej).
Obsługiwana gramatura papieru	Wymagany zakres dla kaset oraz tacy ręcznej: od 52 do 300g/m2
Automatyczny podajnik dokumentów Wymagany, z funkcją odwracania, o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy, obsługujący nośniki o gramaturze co najmniej w zakresie od 45 do 125 g/m2.
Parametry procesora Wymagana częstotliwość – minimum 566 MHz
Zainstalowana pamięć	Standard: 1,5 GB  RAM oraz twardy dysk o pojemności min. 250 GB z funkcją szyfrowania (256 bit) oraz nadpisywania danych dyskowych (przynajmniej 8-krotne).
Języki drukarki	Przynajmniej: PCL5 oraz PCL6, PDF Direct, druk mediów: JPEG, TIFF. 
Protokoły sieciowe Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Rozdzielczość kopiowania i skanowania z poziomu urządzenia Przynajmniej 600x600 dpi
Rozdzielczość drukowania      Przynajmniej w rozdzielczości optycznej: 1200x1200 dpi (w  trybie 1 lub 2 bitowym)
Interfejsy W standardzie: USB 2.0 oraz 1000BaseTX (Gigabit Ethernet), czytnik kart SD; 
Funkcje drukarki	Bezpośredni druk z pamięci USB
Funkcje skanera	Skanowanie do USB oraz SD, w protokole SMB, FTP, SMTP, URL, WSD. Skaner musi zapewniać przesłanie skanu do wieli lokalizacji jednocześnie (podczas jednego przebiegu arkusza przez skaner. Podczas skanowania do e-mail, urządzenie musi zapewniać szyfrowanie treści e-maila, a także cyfrowy podpis e-maila.
Wyjściowe formaty plików skanera TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF skompresowany, PDF z cyfrowym podpisem.
Obsługiwane systemy operacyjne	- Windows XP/Vista/7/8/10/ Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/Server2012 - Unix; Sun Solaris, HP-UX, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, SCO OpenServer
Obsługa urządzenia
Urządzenie musi posiadać czytelny i łatwy w obsłudze panel dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 8 cali. Wymagane jest, aby na ekranie głównym panelu urządzenia istniała możliwość zdefiniowania skrótu do funkcji skanowania, kopiowania oraz                 drukowania, który po naciśnięciu zagwarantuje                                  automatyczne wprowadzenie danych.
Szafka pod urządzenie
Opcjonalnie szafka na kółkach.  Zamawiający wymaga 
szafki w kolorach odpowiadającym kolorom          urządzenia.
Żywotność urządzenia:	Minimum 500 tys. stron
Zużycie energii	Podczas pracy (drukowanie lub skanowanie) urządzenie nie może w maksimum przekraczać 1.700W poboru energii elektrycznej.
Materiały eksploatacyjne	Toner Black - 15.000 stron A4 przy zadruku 5% Tonery Cyan, Magenta, Yellow - 9.000 stron A4  przy zadruku 5%
Bęben czarny – 60.000 stron
Bęben kolorowy – 48.000 stron
Do kserokopiarki należy dołączyć 2 komplety tonerów kolorowych oraz czarnych.	1	
12.	Drukarka kolorowa A4/A3

Tabela Parametryczna
Obszar zastosowań: Dom
Obszar zastosowań: Biuro
Funkcje urządzenia: Drukarka
Funkcje urządzenia: Kopiarka
Funkcje urządzenia: Skaner
Funkcje urządzenia: Faks
Rodzaj druku: Atramentowy
Format druku: A6
Format druku: A5
Format druku: A4
Format druku: A3
Druk w kolorze: Tak
Parametry skanowania: - Rozdzielczość Optyczna: Z szyby
skanera - do 2,400 x 2,400dpi. ADF
2,400 x 1,200dpi. Interpolowana:
Do 19,200 x 19,200dpi - Skanuj do
Email, OCR, Obraz, Plik, Karta
pamięci, Pamięć USB, FTP, Sieć
Szybkość Do 3.37 sek. mono i kolor (A4, 100 x 100dpi)
Parametry kopiowania: - Rozdzielczość Do 1200 x 2400dpi (kolor i mono) - Szybkość 12ipm (mono) i 9ipm (kolor)
Parametry faksowania: - Faks-modem 33.6 kb/s - Faks internetowy Tak PC Fax
Wysyłanie i Odbieranie
Rozdzielczość druku: 1200 x 6000 dpi
Maks. prędkość druku w czerni: 35 str/min
Maks. prędkość druku w
kolorze: 27 str/min
Druk Photo: Tak
Druk dwustronny: Automatyczny
Zainstalowana pamięć: 128 MB
Podajnik papieru: Podajnik papieru: 250 arkuszy, Tylny podajnik papieru: 80 arkuszy
A4/5 arkuszy A3, Podajnik ręczny: 1
arkusz, ADF: 35 arkuszy
Odbiornik papieru: 50 arkuszy
Rodzaj nośnika: Papier
Gramatura papieru (min.): 64 g/m²
Gramatura papieru (maks.): 220 g/m²
Materiały eksploatacyjne oryginalne:
- BP71GA3: A3 błyszczący papier
fotograficzny, 20 arkuszy, BP71GLA:
A4, papier fotograficzny błyszczący
20 arkuszy, format 10x15 cm:
BP71GLP papier błyszczący foto,
20/50 arkuszy, BP60MA A4 Matowy
papier foto 25 arkuszy, papier do
drukarek atramentowych: BP60PA
A4, 250 arkuszy
- Czarny: LC229XL BK - Do 2,400
stron A4 Cyan / Magenta / Żółty:
LC225XL C/M/Y - Do 1,200 arkuszy
A4. Wydajność jest obliczana
zgodnie z normą ISO / IEC 24711
- Czarny: LC223BK - do 550 stron
A4, Cyan / Magenta / Żółty:
LC223C/M/Y - do 550 stron A4.
Wydajność jest obliczana zgodnie z
normą ISO / IEC 24711
Wydajność mat. eksploatacyjnych:
- BP71GA3: A3 błyszczący papier
fotograficzny, 20 arkuszy, BP71GLA:
A4, papier fotograficzny błyszczący
20 arkuszy, format 10x15 cm:
BP71GLP papier błyszczący foto,
20/50 arkuszy, BP60MA A4 Matowy
papier foto 25 arkuszy, papier do
drukarek atramentowych: BP60PA
A4, 250 arkuszy
- Czarny: LC229XL BK - Do 2,400
stron A4 Cyan / Magenta / Żółty:
LC225XL C/M/Y - Do 1,200 arkuszy
A4. Wydajność jest obliczana
zgodnie z normą ISO / IEC 24711
- Czarny: LC223BK - do 550 stron
A4, Cyan / Magenta / Żółty:
LC223C/M/Y - do 550 stron A4.
Wydajność jest obliczana zgodnie z
normą ISO / IEC 24711
Obsługiwane systemy operacyjne:
Mac OS, Windows XP, Windows Server 2003,
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.
PictBridge: Tak
Ethernet: 10/100 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Złącza: RJ-45
Złącza: 1 x USB 2.0
Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, kabel do faksu, przewodnik Bezpieczeństwo
produktu, dysk z oprogramowaniem, akcesoria, Podręcznik użytkownika, Karta
gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji,
Komplet dodatkowych tuszy XL, Kabel USB - ekranowany 3m.
Opcje rozbudowy:
Kolor: Czarny
Wysokość: 240 mm
Szerokość: 490 mm
Głębokość: 345 mm
Waga: 11.7 kg
Pozostałe parametry: Kolorowy ekran dotykowy	1	
13.	Konfiguracja Zestawu II:
Procesor: Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMArk CPU Mark wynik min. 7000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/ (do ofert załączyć wydruk ze strony)
Pamięć RAM: 8GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny
Dysk twardy: 3,5” min. 1000GB SATA 7200 obr/min
Karta graficzna: Min. 2 GB pamięci własnej ze wsparciem dla DirectX® 12, OpenGL 4.4, wyjścia Display Port, DVI
Karta dźwiękowa: TAK
Napęd optyczny: DVD RW
Czytnik kart pamięci: NIE
Porty USB:. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0)
Obudowa: Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm waga max 10 kg. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi. Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, 
Płyta główna: zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 3 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0
Pozostałe porty: VGA, HDMI, Display Port; port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu
Oprogramowanie: Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL, dodatkowo licencja oraz nośnik do systemu Windows 10 Professional PL.
Dostępne bezpłatne oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi,
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne,
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml
Klawiatura USB w układzie polski programisty.
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką.
Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla procesora, test podłączonego wyświetlacza, test napędu optycznego, test portów USB, test dysku twardego, test podłączonych kabli, test podłączonego głośnika.
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS
Gwarancja: gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Pozostałe:
- Komputerowa listwa przeciwprzepięciową 5 gniazdowa na minimum 1,8m.
- Kabel do podłączenia monitora: HDMI- Display Port.	1	
14.	Monitory do Zestawu II:
Wyświetlacz
Przekątna wyświetlanego obrazu: 
54,61 cm
21,5 cala (przekątna widocznego obszaru ekranu: 21,5 cala)
Współczynnik proporcji obrazu: 
Panoramiczny (16:9)
Rodzaj ekranu, powierzchnia: 
IPS, błyszcząca o niewielkim zamgleniu z powłoką 3H
Optymalna rozdzielczość: 
1920 x 1080 przy częstotliwości 60 Hz
Aktywny obszar wyświetlania (wys. x szer.): 
476,06 mm x 267,78 mm
18,74 cala x 10,54 cala
Współczynnik kontrastu: 
1000:1 (standardowo), współczynnik kontrastu dynamicznego: 8 000 000:1
Jasność: 
250 cd/m2 (standardowo)
Czas reakcji: 
6 ms (od szarego do szarego) standardowo
Kąt oglądania: 
178° w pionie/178° w poziomie
Możliwość regulacji: 
Nachylanie w górę/dół
Obsługa kolorów: 
Gama barw (standardowo): 82% (CIE1976), 72% (CIE 1931)
16,78 mln kolorów
Rozstaw pikseli: 
0,248 mm
Technologia podświetlenia: 
LED
Typ wyświetlacza: 
Płaskoekranowy monitor panoramiczny
Powłoka wyświetlacza: 
Utwardzana powłoka przeciwodblaskowa 3H
Wyjście audio: 
Wbudowane głośniki 	Tak
Moc głośnika RMS [W] 	 2 x 3
Połączenia:
1 złącze HDMI
1 złącze VGA
1 wejście audio
1 wyjście audio
Informacje o gwarancji: gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Pozostałe: 
Kabel HDMI / D-Sub | kabel zasilający | instrukcja | skrócona instrukcja obsługi | kabel audio | stopka 	1	
15.	Drukarka sieciowa laserowa A4:
technologia druku 	
jjjjj)	laserowa
monochromatyczna 	

maks. rozmiar nośnika 	
kkkkk)	A4 	

rozdzielczość druku w czerni 	
lllll)	1200 x 1200 dpi 	

maks. szybkość druku mono 	
mmmmm)	38 str./min. 	

pojemność podajnika papieru 	
nnnnn)	350 szt. 	

druk dwustronny [dupleks] 	
ooooo)	tak 	

gramatura papieru 	
ppppp)	60 - 175 g/m² 	

obsługiwane języki 	
qqqqq)	PCL 5
rrrrr)	PCL 6 	

emulacje języków 	
sssss)	PostScript v3 	

interfejs 	
ttttt)	Ethernet 10/100/1000
Mbps 
uuuuu)	USB 2.0 	

zainstalowana pamięć 	
vvvvv)	128 MB 	

maks. pojemność pamięć 	
wwwww)	128 MB 	

prędkość procesora 	
xxxxx)	1200 MHz 	

szerokość 	
yyyyy)	381 mm 	

głębokość 	
zzzzz)	357 mm 	

wysokość 	
aaaaaa)	216 mm 	

waga 	
bbbbbb)	8.58 kg 	

inne cechy 	
cccccc)	dwuwierszowy,
graficzny wyświetlacz
LCD z podświetleniem 	

normatywne obciążenie 	
dddddd)	80000 str./mies. 	

Kabel USB 3m ekranowany.
Zapasowy toner oryginalny do urządzenia.	1	
16.	Routery WI-Fi z dostępem do Internetu odseparowanego VLAN

standard 	802.11 b/g/n
rodzaj 	zewnętrzny
przeznacznie    biznesowe
osługiwane protokoly 	
    IEEE 802.1Q
    IEEE 802.3
    IEEE 802.11e
częstotliwość WiFi 	
    2.4 GHz
moc wyjściowa 	
    8.5 dBm
prędkość transmisji 	
   150 Mbps
LAN 10/100 Mb/s 	
    tak
maksymalny zasięg na zewnątrz budynku 	13000 m
tryby pracy 	
    Access Point + Bridge
    Access Point
    Access Point + Bridge Punkt-Punkt
    Access Point + Bridge Punkt-Wielopunkt
    Access Point WDS
    Bridge - Point to Multi-Point
    Bridge - Point to Point
    Bridge
    WDS
szyfrowanie 	
    WPA2-EAP
    WPA2
    WPA
    WPA2-PSK
    WPA-EAP
    64/128-bit WEP
    WPA-PSK	3	
17.	Router do zarządzania i wydzielania sieć LAN - VLAN:
Router przeznaczony do użytku domowego jak i na rynek SOHO. Urządzenie oparte jest na procesorze QCA9531 650MHz i wyposażone jest w 64MB NAND i 64MB SDRAM. Router wyposażony został w port USB 2.0 oraz możliwość zasilania innych urządzeń poprzez porty Ethernet (PoE). Porty Ethernet o numerach od 2 do 5 poza transmisją danych pozwalają na jednoczesne zasilanie urządzeń do nich podłączonych. Napięcie zasilania na każdym z portów jest takie samo jak napięcie zasilania urządzenia, natomiast maksymalny prąd zasilania nie może przekraczać 500mA/port Ethernet. RouterBoard ma 5 portów Fast Ethernet i sprzedawany jest z preinstalowaną licencją na system RouterOS level 4.  
Powyższe cechy predysponują router do zastosowania w małych firmach. Router spełni również oczekiwania wymagających użytkowników domowych, którzy cenią możliwość zaawansowanego zarządzania ruchem (np. współdzielenie połączenia internetowego).

CPU AR7241 400MHz CPU
Memory 32MB DDR SDRAM onboard memory
Boot loader RouterBOOT
Data storage 64MB onboard NAND memory chip
Ethernet Five 10/100 Mbit/s Fast Ethernet ports with Auto-MDI/X.
Hardware switch chip and port mirror support.
Shielded connectors.
Extras One USB 2.0 port, Reset switch
LEDs Power, NAND activity, 5 Ethernet LEDs
Power options PoE: 8-30V DC on Ether1 (Non 802.3af). Jack: 8-30V DC
Power output Supports PoE output on ports 2-5. Max current 500mA per port
Dimensions 113x89x28mm.
Weight without packaging and cables: 130g
Power consumption Up to 3W
Operating System M.T. RouterOS, Level4 license
Package contains RouterBOARD in a plastic case, 24V 2.5A power adapter	1	

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (WZÓR)

My niżej podpisani 	.........................................................................................................
.........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz 	...............................................................................................
...............................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 d uPZP oświadczamy, że nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jed nolity Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 z późn. zm.) ̽
W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

Podmiot trzeci:	
	
Wykonawca:	
	
Zamówienie: 	„Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.11.2016) 	
Zamawiający:	Gmina Łysomice
Urząd Gminy Łysomice
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice	
Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji:	 zdolności techniczne lub zawodowe
 sytuacja finansowa lub ekonomiczna	
Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na:
		
Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem:		
Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim:		
Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia?	 tak
 nie	

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania podmiotu trzeciego)