ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTY (WZÓR)
CZĘŚĆ OGÓLNA

Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy – pełna nazwa wykonawcy składającego ofertę z podaniem adresu siedziby, nr KRS, NIP, REGON

/pieczęć Wykonawcy/	Nr.telefonu ………………………………………………
Fax ……………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej…………………………………………
NIP………………………………………………………………………………
REGON……………………………………………………………………...	

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ŁYSOMICE

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy cenę za realizację na rzecz zamawiającego zamówienia pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy 
ZP-271.10.2016) ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez zamawiającego SIWZ i określoną w części szczegółowej niniejszego Formularza Oferty. 
W przypadku wybrania naszej oferty umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz innych postanowieniach tejże SIWZ, a treść wszystkich w/w dokumentów akceptujemy bez zastrzeżeń.  
Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od momentu upływu terminu do składania ofert.
Podwykonawcom powierzamy wykonanie następujących dostaw wchodzących w zakres zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie poniżej wskazujemy osobę wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym: ………………………………………………………………../ osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., stanowisko służbowe/
Wyrażamy zgodę na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy /jeżeli dotyczy, w innym przypadku skreślić/. 

	……….……………………………………………………………………………………….
	(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

POUCZENIE:
Osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza.
Wprowadzenie jakichkolwiek zastrzeżeń lub postanowień odbiegających od warunków określonych w SIWZ skutkować może odrzuceniem oferty.	

FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1.	Cena za wykonanie zamówienia pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.10.2016):

Przedmiot i pozycja w Załączniku nr 6 do  SIWZ (Wykaz sprzętu i oprogramowania)	Ilość	Cena jednostkowa netto
(zł)	Cena łączna netto (zł)
(iloczyn ilości i ceny jednostkowej)	Podatek VAT	Cena łączna brutto
(zł)	
				(%)	(zł)		
Zestaw I (poz. 1)
Producent / model:
……………………………………………………………………	35						
Karta grafiki Low Profil (poz. 2)
Producent / model:
……………………………………………………………………	35						
Monitory do Zestawu I (poz. 3)
Producent / model:
……………………………………………………………………	35						
Oprogramowanie (poz. 4a)
Producent / model:
……………………………………………………………………	45						
Oprogramowanie (poz. 4b)
Producent / model:
……………………………………………………………………	45						
Oprogramowanie (poz. 4c)
Producent / model:
……………………………………………………………………	46						
Drukarka sieciowa laserowa A4 (poz. 5)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Skaner komputerowy (poz. 6)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Serwer z oprogramowaniem Microsoft wersji MOLP dla szkół (poz.  7)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Zasilacz awaryjny serwera (poz. 8)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Przełącznik zarządzalny SWITCH (poz. 9)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Szafa do serwera (poz. 10)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Monitor do serwera (poz. 11)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Kserokopiarka z szafką (poz. 12)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Drukarka kolorowa A4/A3 (poz. 13)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Zestaw II (poz. 14)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Karta grafiki Low Profil (poz. 15)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Monitor do Zestawu II (poz. 16)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Drukarka laserowa sieciowa A4 (poz. 17)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
Routery WI-Fi z dostępem do Internetu odseparowanego VLAN (poz. 18)
Producent / model:
……………………………………………………………………	3						
Router do zarządzania i wydzielania sieć LAN – VLAN (poz. 19)
Producent / model:
……………………………………………………………………	1						
RAZEM:					

Łączna cena brutto za realizację całości zamówienia  

				ZŁ
(należy podać wartość zamieszczoną kolumnie „Cena łączna brutto (zł)” w wierszu RAZEM w powyższej tabeli)

Słownie: …………………………………………………………………………..
2.	Termin realizacji zamówienia: 21 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji.
3.	Termin płatności 30 dni.
4.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres …….. lat (nie krótszy niż 2 lata). 

                                  ………………………………………………………………………………………
	(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
	umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

A.	ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY
1.	.........................................  
2.	.......................................... 
3.	..........................................
4.	..........................................
5.	..........................................

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

My niżej podpisani 	.........................................................................................................
.........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz 	...............................................................................................
...............................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.10.2016) prowadzonego przez Gminę Łysomice oświadczamy, co następuje:

I.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 uPZP – jeżeli brak podstaw wykluczenia: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli wykonawca nie korzysta z zasobów podmiotów trzecich: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”).

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

III.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
(jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”)

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

IV.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

My niżej podpisani 	.........................................................................................................
.........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz 	...............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.10.2016) prowadzonego przez Gminę Łysomice oświadczamy, co następuje:

I.	INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt V SIWZ, na potwierdzenie czego dysponuję dokumentami wskazanymi w pkt VI SIWZ.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

II.	INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt V SIWZ ….. (wskazać dokładną jednostkę redakcyjną tekstu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………….. w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu; jeżeli wykonawca nie korzysta z podwykonawców: przekreślić lub napisać „NIE DOTYCZY”). 

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

III.	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
PEŁNOMOCNICTWO (WZÓR)

Niniejszym  ....................................................................................................................
 (nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa)

udziela 

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko, adres pełnomocnika)

pełnomocnictwa do reprezentowania ………………………………….. (nazwa (firma) mocodawcy) w przetargu nieograniczonym pn.  
„Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.10.2016) prowadzonego przez Gminę Łysomice

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w przetargu / do reprezentowania w przetargu i podpisania umowy w wyniku jego rozstrzygnięcia i wybrania naszej oferty*, a w szczególności do: składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów, potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów i innych czynności w przetargu, złożenia (podpisania) oferty.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw. 

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.   

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
WYKAZ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Lp.	Przedmiot	Ilość	
1	Konfiguracja Zestawu I:
Rodzina procesora: Intel Core i5
Taktowanie procesora: 3.3 GHz
Pozostałe informacje o procesorze:
Intel® Core™ i5-4590 (6MB Cache,
4 rdzenie / 4 wątki, do 3.7GHz
Turbo Boost, 84W TDP)
Płyta główna: Intel H81 Chipset
Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB
Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 2
Rodzaj pamięci: DDR3
Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz
Pojemność dysku: 500 GB
Typ dysku: HDD
Interfejs dysku: SATA
Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
Pozostałe parametry dysku: 3.5"
Model karty graficznej: Intel HD Graphics
Producent chipsetu : Intel
Porty wideo: 1 x VGA (15 pin D-Sub)
Porty wideo: 1 x DisplayPort
Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Karta dźwiękowa: TAK
Napęd optyczny: DVD-RW
Czytnik kart pamięci: Nie
Liczba portów USB: 8
W tym USB 3.0: 2
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Słuchawki / Line-out)
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Mikrofon)
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-in)
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-out)
Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45
Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe x 1
Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe x16
Kolor: Czarny
Obudowa: Small Form Factor
System operacyjny: Windows 7 Pro 64-Bit
Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office 2013 Trial
McAfee 30-dniowa wersja próbna
Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający
Klawiatura QWERTY Dell KB212-B (czarna) / lub równoważna
Mysz Dell MS111 USB / lub równoważna
Dokumentacja
Pozostałe parametry: Windows 7 Professional (licencja na 64-bitowy Windows 8, nośnik)
Ilość Banków pamięci: 2
Maksymalna wielkość pamięci:16GB
Informacje o gwarancji: Basic Warranty - Next Business Day
Komputerowa listwa przeciwprzepięciową 5 portową na minimum 1,8m.	35
	
2	Karta grafiki Low Profil:
Seria karty graficznej GeForce 2xx
Pamięć karty graficznej 1 GB Ram
Wyjścia/wejścia obrazu D-Sub / VGA, DVI, HDMI
Taktowanie pamięci karty 1200 MHz
Taktowanie rdzenia graficznego 590 MHz
Ilość portów D-Sub (VGA) 1x
Ilość portów DVI 1x DVI-I
Ilość portów HDMI 1x
Typ chłodzenia Aktywne
Liczba wentylatorów 1 wentylator
Kabel HDMI v.1.4 / 1.8m	35	
3	Monitory do Zestawu I:
przekątna 
•	21.5 cali 
rodzaj matrycy 
•	IPS 
rodzaj podświetlenia 
•	LED 
rozdzielczość nominalna 
•	1920 x 1080 (Full HD) piksele 
obszar aktywny 
•	268 x 477 mm 
głośniki 
•	tak (2 x 2W) 
Złącza: 
analogowe złącze D-Sub 15-pin •	tak 
cyfrowe złącze DVI 	•	tak 
porty wejścia/wyjścia 	•	1 x HDMI 
Dodatkowe informacje o matrycy: 
kontrast 	•	5000000:1 (dynamiczny) 
jasność 	•	250 cd/m² 
wielkość plamki 	•	0.25 mm 
czas reakcji plamki 	•	5 ms 
kąt widzenia pion 	•	178 ° 
kąt widzenia poziom 	•	178 ° 
ilość wyświetlanych kolorów  • 16.7 mln 
Dane fizyczne: 
kolor obudowy 	• czarny 
Pozostałe: 
zgodność z technologią HDCP •	tak 
dodatkowe informacje 	• możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm | kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock | kontrast: 1000:1 (typowy) 
akcesoria • kabel DVI-D / D-Sub | kabel zasilający | instrukcja | skrócona instrukcja obsługi | uchwyt na kable | kabel audio | stopka	35	
4.	Oprogramowanie do zestawu komputerowego I / II:
a)	Microsoft Office Professional Plus 2016 PL MOLP dla szkół	45	
	b)	Program do monitorowania aktywności uczniów w Internecie oraz zabezpieczenia przed szkodliwą zawartością (Beniamin wersja 5.0 lub wyższej), subskrypcja trzyletnia. 	45	
	c)	Oprogramowanie anty-wirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite wersja “Mała Szkoła” 36 miesięcy
45 licencji + Serwer Windows 2012	45+1	
5.	Drukarka sieciowa laserowa A4

nominalna prędkość druku 	
40 str./min. 	

rodzaj druku 	
monochromatyczny 	

rozdzielczość w pionie 	
1200 dpi 	

rozdzielczość w poziomie 	
1200 dpi 	

normatywny cykl pracy 	
100000 str./mies. 	

maks. rozmiar nośnika 	
A4 	

pojemność podajnika papieru 	
600 szt. 	

maks. pojemność podajników 	
1600 szt. 	

zainstalowana pamięć 	
128 MB 	

maks. pojemność pamięć 	
640 MB 	

prędkość procesora 	
540 MHz 	

złącza zewnętrzne 	
USB 2.0 
Ethernet 10/100 Mbps 
1 x EIO 	

obsługiwane języki	
PostScript v3 
PCL 5e 
PCL 5c
PCL 6 	

druk dwustronny [dupleks] 	
tak 	

praca w sieci [serwer wydruku] 	
tak 	

zainstalowane opcje 	
dupleks (moduł druku
dwustronnego) 	

Kabel USB 5m ekranowany.
Zapasowy toner oryginalny do urządzenia.	1	
6.	Skaner komputerowy:
Typ skanera 	
Skaner płaski 	

Rozdzielczość skanowania 	
6.400 DPI (poziomo x pionowo) 	

Optical Resolution 	
Main 6.400 DPI x Sub 9.600 DPI 	

Gęstość optyczna 	
3,4 Dmax 	

Formaty papieru 	
A4 	

Głębia kolorów 	
Wejście: 48 Bit Kolor, Wyjście: 48 Bit Kolor 	

Wydajność 	
Jedno stanowisko 	

Skaner
Optical Sensor 	
Matrix CCD 	

Źródło światła 	
White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology 	

Scanning Method 	
Fixed documents and moving carriage 	

Rozdzielczość wyjściowa 	
50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 DPI 	

Obsługa papieru / nośników
Rozmiar dokumentu — układanie na płasko 	
A4 	

Obsługiwane klisze — TPU 	
35 mm klisza filmowa: 2 x 6 klatek, 35 mm klisze w uchwytach: 4 klatki, 120/220 — średni format (maks. 6 x 22 cm) 1 klatka 	

Funkcje skanowania
Funkcje 	
Praca bez komputera, Spadek gęstości kolorów RGB, Multi marking, Skanowanie filmu, Wielofunkcyjny interfejs użytkownika, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Automatyczne odcinanie dokumentów wielostronicowych, Minipodgląd, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu 	

Poprawianie obrazu 	
Redukcja ziarna, Usuwanie pyłków, Print Image Matching II, Korekta odcienia za pomocą histogramu, Narzędzie palety kolorów do łatwej korekty barw, Korekcja podświetlenia, Przywracanie kolorów, Unsharp Mask with Noise Reduction, Usuwanie efektu mory za pomocą optymalizatora do dokumentów, Technologie Digital ICE (dla klisz i zdjęć) 	

Złącza
   Przyłącza 	
Złącze USB 2.0 typu B + kabel USB 2.0 3m do podłączenia do komputera	

Informacje ogólne
Napięcie zasilania 	
AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz 	

Zużycie energii 	
16,5 W (Operation), 1,6 W (tryb uśpienia) 	

Załączone oprogramowanie 	
ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (tylko w systemie Windows), Copy Utility, Event Manager, Scan 	

Kompatybilne systemy operacyjne 	
Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP 	

Standardy elektryczne 	
Zgodność z normą Energy Star 	

	1	
7.	Serwer z oprogramowaniem Microsoft wersji MOLP dla szkół
1. Procesor
Serwer posiada możliwość zainstalowania jednego procesora z rodziny Intel Xeon E3-1200 v5. Intel® Xeon® E3-1220 v5
•	Ilość procesorów 1
•	Taktowanie 3.00 GHz
•	Taktowanie Turbo 3.50 GHz
•	Szyna Pamięci (MHz) 2133 MHz
•	Pamięć cache 8 MB
•	DMI 8.0 GT/s
•	Pobór mocy (W) 80 W
•	Ilość rdzeni / wątków 4 / 4
2. Pamięć RAM
Obsługa maksymalnie do 64GB pamięci RAM. Płyta główna posiada 4 banki na pamięć DDR4 UDIMM.
2 x 8 GB
•	Szyna 2133 MHz
•	Typ DDR 4
•	Rodzaj UDIMM
•	Pojemność modułu 8GB
3. Kontroler RAID
Programowy (nie zajmujący dostępnych slotów PCI Express) lub sprzętowy kontroler RAID zainstalowany w serwerze pozwala na skonfigurowanie macierzy dyskowej z dysków umieszczonych w obudowie.
PERC H330
•	Typ kontrolera Sprzętowy
•	Poziomy RAID 0,1,5,10,50
•	Rodzaje dysków SATA, SAS, SSD
•	Max. transfer 12Gb/s
•	Wspierane systemy Windows, Linux, VMware
4. Dyski Twarde
Dyski twarde w obudowach typu Hot-Plug (fabrycznie zainstalowane w serwerze). Obsługa maksymalnie 4 dysków twardych (SATA, NLSAS) o rozmiarze 3,5".
2 x 1.8TB
•	Pojemność dysku 1.8TB
•	Wymiary 3,5"
•	Typ dysku SAS
•	Prędkość obrotowa 10000 obr/min
•	Typ obudowy Hot-Plug
5. Zintegrowana Karta Sieciowa
Dwuportowa karta sieciowa zintegrowana z płytą główną - nie zajmuje dostępnych slotów PCI Express.
Broadcom® 5720 Dual Port
•	Porty RJ-452
•	Porty2 x RJ-45, GbE
•	Typ karty Zintegrowana
6. Dodatkowe Karty Sieciowe
Dodatkowe karty sieciowe - instalowane w slotach PCI Express.
Brak
7. Zdalne Zarządzanie
Dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera.
iDRAC8 Basic
8. Zasilanie
Certyfikowany układ zasilania odpowiedni dla zapotrzebowania na energię stawianego przez użyte podzespoły.
2 x 350W (Hot-Plug)
•	Redundancja Tak
•	Klasa Platinum
•	Sprawność 94%
9. Wewnętrzny moduł SD
Brak
10. Napęd Optyczny
Zainstalowany wewnętrzny napęd optyczny typu slim.
DVD-RW
11. Szyny Montażowe
Szyny przeznaczone do montażu serwera w szafie RACK 19".
Szyny ruchome
12. Zainstalowany system operacyjny
System operacyjny preinstalowany przez producenta serwera (przypisany do numeru seryjnego sprzętu, naklejka licencyjna umieszczona na obudowie).
Win Serv 2012 R2 STD
13. Licencje dostępowe CAL
Licencje CAL pozwalają na dostęp określonej liczby użytkowników lub urządzeń do zasobów serwera działającego pod kontrolą systemu Windows Server.
6 x 5 x MS Win Serv 2012 CAL User
14. Obudowa i Płyta Główna
Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, wyświetlający infore o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. Czujnik otwarcia obudowy. Zabezpieczenie uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. Zintegrowany moduł TPM.
4 x 3,5" (Hot-Plug, 1U)
•	Liczba dysków 4
•	Typ dysku 3.5"
•	Max. ilość dysków 4 x 3,5" (Hot-Plug)
•	Wysokość w szafie 1U
•	Głębokość w szafie 624,84 mm
•	Porty zewnętrzne 4 x USB (2 przód + 2 tył); VGA (przód + tył); RS-232
•	Porty wewnętrzne 2 x PCIe 3.0; 1 x USB
15. Gwarancja
Gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu z określonym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.
•	Typ Wsparcia Gwarancja ProSupport
•	Czas Reakcji Następny dzień roboczy
16. Zachowanie dysków twardych
Serwisowa gwarancja w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe (usługa wymagana zwłaszcza w instytucjach publicznych).
3 lata
17. Moduł RDX SATA do wykonywania kopii bezpieczeństwa na kasetach RDX
Zamontowana w module kaseta RDX 500 GB	1	
8.	Zasilacz awaryjny Serwera:
•	Moc wyjściowa
500 W / 750 VA 
•	Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)
500 W / 750 VA 
•	Napięcie wyjściowe
230V 
•	Zniekształcenia napięcia wyjściowego
Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu 
•	Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz 
•	Inne napięcia wyjściowe
220, 240 
•	Topologia Line Interactive 
•	Typ przebiegu sinusoida 
•	Złącza wyjściowe
(6) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) 
•	Czas przełączania
4ms typical : 8ms maximum 
na wejściu
•	Nominalne napięcie wejściowe
230V 
•	Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) 
•	Typ gniazda wejściowego
IEC-320 C14 
•	Długość przewodu zasilania
1.83 metry 
•	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
160 - 280 V 
•	Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 
151 - 302 V 
•	Ilość kabli zasilających
1 
•	Inne napięcia wejściowe
220, 240 
Akumulatory i czas podtrzymania
•	Typ akumulatora
Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny 
•	Typowy czas ładowania
3 godziny 
•	Akumulator zamienny
RBC48 
•	Ilość zestawów RBC™
1 
•	Pojemność Akumulatora, VAh
146 
•	Czas podtrzymania  5 min (500 W) 16 min (250 W)
•	Sprawność Load 	Efficiency
                     25% 	93.1%
                     50% 	96.4%
                     75% 	97.5%
                    100% 	98.0%
Komunikacja i zarządzanie
•	Interfejs Port (s)
SmartSlot , USB 
•	Panel sterowania
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD 
•	Alarm dźwiękowy
Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia 
•	Awaryjny wyłącznik zasilania
Dodatkowe 
•	Ilość interfejsów SmartSlot™
1 
Ochrona przed przepięciami i filtracja
•	Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego
540 Dżule 
•	Filtrowanie
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449  
Parametry środowiskowe
•	Temperatura eksploatacji
0 - 40 °C 
•	Wilgotność względna podczas pracy
0 - 95 % 
•	Wysokość n.p.m. podczas pracy
0-3000 metry 
•	Temperatura (przechowywanie)
-15 - 45 °C 
•	Wilgotność względna (przechowywanie)
0 - 95 % 
•	Wysokość n.p.m. (przechowywanie)
0-15000 metry 
•	Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia
40.0 dBA 
•	Rozpraszanie ciepła w trybie online
90.0 BTU/godz. 
Certyfikaty i zgodność z normami
•	Potwierdzenia zgodności
Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE	1	
9.	Przełącznik zarządzalny Switch

liczba portów 
1000 Mbit 	
•	48 szt. + 4 miniGBIC 	

obsługiwane protokoły 	
•	IEEE 802.3x flow control 
•	IEEE 802.3u 
•	IEEE 802.3i 
•	IEEE 802.3ad 
•	IEEE 802.3ab 
•	IEEE 802.3 
•	IEEE 802.1x 
•	IEEE 802.1w 
•	IEEE 802.1s 
•	IEEE 802.1Q 
•	IEEE 802.1p 
•	IEEE 802.1D 	

rozmiar tablicy adresów MAC 	
•	8000 	

prędkość magistrali wew. 	
•	104 Gb/s 	

szybkość przekierowań pakietów 	
•	77.4 mpps 	

bufor pamięci 	
•	2048 KB 	

obsługa VLANów 	
•	tak 	

zarządzalność 	
•	tak 	

możliwość instalacji w szafach 19' 	
•	tak 	

Dodatkowe informacje: 48 portów 10/100/1000Mbps z obsługą auto MDI/MDI-X, 2 Gigabitowe porty SFP obsługujące moduły MiniGBIC, nieblokująca się magistrala switcha, mechanizm Store And Forward, QoS z obsługą 802.1p,
DiffServ oraz ToS, konfiguracja oraz mionitorowanie przez standardowa przeglądarkę internetową,
bezpieczne logowanie zdalne SSH i SSL, przydzielanie pasma dla każdego użytkownika.
Szyny Montażowe
Szyny przeznaczone do montażu w szafie RACK 19".
Dołączone akcesoria Przewód sieciowy	1	
10.	Szafa do serwera: 
Typ Stojące
Kolor główny Szary
Konstrukcja DELTA/S, 19"
Ilość miejsc U 37
Drzwi Przeszklone
Maks. wysokość robocza 1648
Maks. ładowność 400 kg
Wymiary 1750 x 600 x 800 mm
Waga 87 kg

Wyposażenie do szafy:
2x półki z mocowaniami
2x patch panel 48 portów
48x paczkordy do pach panela
1x moduł listwy zasilającej
1x moduł wentylatorów do szafy – sufitowy
1x moduł termostat do szafy sterujący pracą wentylatorów
Zestaw śrub i mocowań do szafy
Zamek do drzwi szafy, pokryw bocznych.	1	
11.	Monitor do serwera:
przekątna 	
•	17 cali 	

rodzaj matrycy 	
•	TN 	

rodzaj podświetlenia 	
•	LED 	

rozdzielczość nominalna 	
•	1280 x 1024 piksele 	

Złącza: 
analogowe złącze D-Sub 15-pin 	
•	tak 	

Dodatkowe informacje o matrycy: 
kontrast 	
•	100000000:1 (dynamiczny) 	

jasność 	
•	250 cd/m² 	

wielkość plamki 	
•	0,26 mm 	

czas reakcji plamki 	
•	5 ms 	

kąt widzenia pion 	
•	160 ° 	

kąt widzenia poziom 	
•	170 ° 	

ilość wyświetlanych kolorów 	
•	16,7 mln 	

Pozostałe: 
spełniane normy jakościowe 	
•	TCO 6.0 	

dodatkowe informacje 	
•	możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm 	

akcesoria 	
•	kabel USB | kabel VGA 	

	1	
12.	Kserokopiarka z szafką

Typ urządzenia:	Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner kolorowy
Prędkość druku:	Mono i kolor min. 20 stron A4 na minutę 
Prędkość skanera:	Mono i kolor min. 52 strony A4 na minutę przy zachowaniu rozdzielczości 300 dpi
Technologia druku Laserowa – w przestrzeni CMYK
Format papieru:	nie mniejszy niż A3
Czas nagrzewania nie więcej niż 20 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii nie więcej niż 7,8 sekundy w czerni oraz nie więcej niż 5,8  sekundy w kolorze
Pojemność wejściowa na papier W standardzie: co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 550 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy. Urządzenie musi zapewniać możliwość umieszczenia w kasetach co najmniej 80 kopert i umożliwiać ich zadrukowanie (przynajmniej w formacie DL).
Opcjonalnie: możliwość rozbudowy do pojemności min. 2100 arkuszy (nie uwzględniając tacy ręcznej).
Obsługiwana gramatura papieru	Wymagany zakres dla kaset oraz tacy ręcznej: od 52 do 300g/m2
Automatyczny podajnik dokumentów Wymagany, z funkcją odwracania, o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy, obsługujący nośniki o gramaturze co najmniej w zakresie od 45 do 125 g/m2.
Parametry procesora Wymagana częstotliwość – minimum 566 MHz
Zainstalowana pamięć	Standard: 1,5 GB  RAM oraz twardy dysk o pojemności min. 250 GB z funkcją szyfrowania (256 bit) oraz nadpisywania danych dyskowych (przynajmniej 8-krotne).
Języki drukarki	Przynajmniej: PCL5 oraz PCL6, PDF Direct, druk mediów: JPEG, TIFF. 
Protokoły sieciowe Standardowo: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Rozdzielczość kopiowania i skanowania z poziomu urządzenia Przynajmniej 600x600 dpi
Rozdzielczość drukowania      Przynajmniej w rozdzielczości optycznej: 1200x1200 dpi (w  trybie 1 lub 2 bitowym)
Interfejsy W standardzie: USB 2.0 oraz 1000BaseTX (Gigabit Ethernet), czytnik kart SD; 
Funkcje drukarki	Bezpośredni druk z pamięci USB
Funkcje skanera	Skanowanie do USB oraz SD, w protokole SMB, FTP, SMTP, URL, WSD. Skaner musi zapewniać przesłanie skanu do wieli lokalizacji jednocześnie (podczas jednego przebiegu arkusza przez skaner. Podczas skanowania do e-mail, urządzenie musi zapewniać szyfrowanie treści e-maila, a także cyfrowy podpis e-maila.
Wyjściowe formaty plików skanera TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF skompresowany, PDF z cyfrowym podpisem.
Obsługiwane systemy operacyjne	- Windows XP/Vista/7/8/10/ Server 2003/Server 2008/Server 2008R2/Server2012 - Unix; Sun Solaris, HP-UX, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, SCO OpenServer
Obsługa urządzenia
Urządzenie musi posiadać czytelny i łatwy w obsłudze panel dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 8 cali. Wymagane jest, aby na ekranie głównym panelu urządzenia istniała możliwość zdefiniowania skrótu do funkcji skanowania, kopiowania oraz  drukowania, który po naciśnięciu zagwarantuje automatyczne wprowadzenie danych.
Szafka pod urządzenie
Opcjonalnie szafka na kółkach.  Zamawiający wymaga 
szafki w kolorach odpowiadającym kolorom urządzenia.
Żywotność urządzenia:	Minimum 500 tys. stron
Zużycie energii	Podczas pracy (drukowanie lub skanowanie) urządzenie nie może w maksimum przekraczać 1.700W poboru energii elektrycznej.
Materiały eksploatacyjne	Toner Black - 15.000 stron A4 przy zadruku 5% Tonery Cyan, Magenta, Yellow - 9.000 stron A4  przy zadruku 5%
Bęben czarny – 60.000 stron
Bęben kolorowy – 48.000 stron
Do kserokopiarki należy dołączyć 2 komplety tonerów kolorowych oraz czarnych.	1	
13.	Drukarka kolorowa A4/A3

Tabela Parametryczna
Obszar zastosowań: Dom
Obszar zastosowań: Biuro
Funkcje urządzenia: Drukarka
Funkcje urządzenia: Kopiarka
Funkcje urządzenia: Skaner
Funkcje urządzenia: Faks
Rodzaj druku: Atramentowy
Format druku: A6
Format druku: A5
Format druku: A4
Format druku: A3
Druk w kolorze: Tak
Parametry skanowania: - Rozdzielczość Optyczna: Z szyby
skanera - do 2,400 x 2,400dpi. ADF
2,400 x 1,200dpi. Interpolowana:
Do 19,200 x 19,200dpi - Skanuj do
Email, OCR, Obraz, Plik, Karta
pamięci, Pamięć USB, FTP, Sieć
Szybkość Do 3.37 sek. mono i kolor (A4, 100 x 100dpi)
Parametry kopiowania: - Rozdzielczość Do 1200 x 2400dpi (kolor i mono) - Szybkość 12ipm (mono) i 9ipm (kolor)
Parametry faksowania: - Faks-modem 33.6 kb/s - Faks internetowy Tak PC Fax
Wysyłanie i Odbieranie
Rozdzielczość druku: 1200 x 6000 dpi
Maks. prędkość druku w czerni: 35 str/min
Maks. prędkość druku w
kolorze: 27 str/min
Druk Photo: Tak
Druk dwustronny: Automatyczny
Zainstalowana pamięć: 128 MB
Podajnik papieru: Podajnik papieru: 250 arkuszy, Tylny podajnik papieru: 80 arkuszy
A4/5 arkuszy A3, Podajnik ręczny: 1
arkusz, ADF: 35 arkuszy
Odbiornik papieru: 50 arkuszy
Rodzaj nośnika: Papier
Gramatura papieru (min.): 64 g/m²
Gramatura papieru (maks.): 220 g/m²
Materiały eksploatacyjne oryginalne:
- BP71GA3: A3 błyszczący papier
fotograficzny, 20 arkuszy, BP71GLA:
A4, papier fotograficzny błyszczący
20 arkuszy, format 10x15 cm:
BP71GLP papier błyszczący foto,
20/50 arkuszy, BP60MA A4 Matowy
papier foto 25 arkuszy, papier do
drukarek atramentowych: BP60PA
A4, 250 arkuszy
- Czarny: LC229XL BK - Do 2,400
stron A4 Cyan / Magenta / Żółty:
LC225XL C/M/Y - Do 1,200 arkuszy
A4. Wydajność jest obliczana
zgodnie z normą ISO / IEC 24711
- Czarny: LC223BK - do 550 stron
A4, Cyan / Magenta / Żółty:
LC223C/M/Y - do 550 stron A4.
Wydajność jest obliczana zgodnie z
normą ISO / IEC 24711
Wydajność mat. eksploatacyjnych:
- BP71GA3: A3 błyszczący papier
fotograficzny, 20 arkuszy, BP71GLA:
A4, papier fotograficzny błyszczący
20 arkuszy, format 10x15 cm:
BP71GLP papier błyszczący foto,
20/50 arkuszy, BP60MA A4 Matowy
papier foto 25 arkuszy, papier do
drukarek atramentowych: BP60PA
A4, 250 arkuszy
- Czarny: LC229XL BK - Do 2,400
stron A4 Cyan / Magenta / Żółty:
LC225XL C/M/Y - Do 1,200 arkuszy
A4. Wydajność jest obliczana
zgodnie z normą ISO / IEC 24711
- Czarny: LC223BK - do 550 stron
A4, Cyan / Magenta / Żółty:
LC223C/M/Y - do 550 stron A4.
Wydajność jest obliczana zgodnie z
normą ISO / IEC 24711
Obsługiwane systemy operacyjne:
Mac OS, Windows XP, Windows Server 2003,
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.
PictBridge: Tak
Ethernet: 10/100 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Złącza: RJ-45
Złącza: 1 x USB 2.0
Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, kabel do faksu, przewodnik Bezpieczeństwo
produktu, dysk z oprogramowaniem, akcesoria, Podręcznik użytkownika, Karta
gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji
Opcje rozbudowy:
Kolor: Czarny
Wysokość: 240 mm
Szerokość: 490 mm
Głębokość: 345 mm
Waga: 11.7 kg
Pozostałe parametry: Kolorowy ekran dotykowy	1	
14.	Konfiguracja Zestawu II:
Rodzina procesora: Intel Core i5
Taktowanie procesora: 3.3 GHz
Pozostałe informacje o System operacyjny: Windows 7 Pro 64-bit / Windows 10 Pro 64-bit
Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB
Liczba obsadzonych gniazd Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz
Ilość Banków pamięci: 2
Maksymalna wielkość pamięci: 16GB
Procesor:
Intel® Smart Cache 	6 MB
DMI2 	5 GT/s
Zestaw instrukcji 	64-bit
Rozszerzony zestaw instrukcji 	SSE4.1/4.2, AVX 2.0
Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych 	No
Litografia 	22 nm
Skalowalność 	1S Only
Specyfikacja systemu Thermal Solution PCG 2013D
Bezkonfliktowe 	Yes
Liczba rdzeni 	4	
Liczba wątków 	4	
Bazowa częstotliwość procesora 3.3 GHz	
Maks. częstotliwość turbo 	 3.7 GHz	
TDP 	84 W	
Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 	32 GB	
Rodzaje pamięci 	DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V	
Maks. liczba kanałów pamięci 	2	
Maks. przepustowość pamięci 	25,6 GB/s	
Obsługa pamięci ECC	No	
Układ graficzny procesora	Intel® HD Graphics 4600	
Częstotliwość podstawowa układu graficznego 350 MHz
Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 	1.15 GHz	
Maks. pamięć wideo układu graficznego  2 GB
Wyjście do grafiki 	eDP/DP/HDMI/VGA	
Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4) 4096x2304@24Hz	
Maks. rozdzielczość (DP)	 3840x2160@60Hz	
Maks. rozdzielczość (eDP – wbudowany płaski wyświetlacz) 	3840x2160@60Hz	
Maks. rozdzielczość (VGA)	1920x1200@60Hz	
Obsługa DirectX	11.2/12	
Obsługa OpenGL 	4.3	
Technologia Intel® InTru™ 3D 	Yes	
Technologia Intel® Insider™ 	Yes	
Bezprzewodowy wyświetlacz Intel® 	Yes	
Interfejs Intel® Flexible Display (Intel® FDI) 	Yes
Technologia Intel® Clear Video HD      Yes	
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	3	
Identyfikator urządzenia 	0x412	
Wersja PCI Express 	Up to 3.0	
Liczba konfiguracji PCI Express	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4	
Maksymalna liczba linii PCI Express 	16	
Maks. konfiguracja procesora 	1	
TCASE 	72.72°C 	
Wymiary obudowy 	37.5mm x 37.5mm	
Układ graficzny i litografia IMC   22 nm 	
Obsługiwane gniazda  FCLGA1150
Dostępne opcje obniżonej zawartości halogenków Patrz MDDS	
Technologia Intel® Turbo Boost	     2.0	
Technologia Intel® vPro	Yes	
Technologia Intel® Hyper-Threading   No	
Technologia Intel® Virtualization (VT-x)	Yes
Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d)	Yes	
Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Yes	
Intel® TSX-NI 	No	
Intel® 64	Yes	
Technologia Intel® My WiFi 	Yes	
Stany bezczynności 	Yes	
Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Yes
Technologie monitorowania chłodzenia 	Yes
Technologia Intel® ochrony tożsamości	Yes
Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom 	Yes
Intel® Small Business Advantage 	Yes
Intel® AES New Instructions 	Yes	
Secure Key 	Yes	
OS Guard 	Yes	
Technologia Trusted Execution 	Yes	
Funkcje Execute Disable Bit	Yes	
Technologia Anti-Theft 	Yes	

Płyta główna: Intel H81
Rodzaj pamięci: DDR3
Pojemność dysku: 1 TB
Typ dysku: HDD
Interfejs dysku: SATA
Prędkość obrotowa: 7200 obr/min
Model karty graficznej: Intel HD Graphics
Producent chipsetu : Intel
Porty wideo: 1 x VGA (15 pin D-Sub)
Porty wideo: 1 x DisplayPort
Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
Karta dźwiękowa: Realtek ALC3220 HD Audio
Napęd optyczny: DVD±RW
W tym USB 3.0: 2
Czytnik kart pamięci: Nie
Liczba portów USB: 8
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Słuchawki / Line-out)
Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Line-in)
Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45
Złącza dostępne na płycie: 1 x Full height PCIe x16 3 x Full height PCIe x1
Obudowa: Mini Tower
Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający
Kolor: Czarny
Klawiatura Dell KB212-B QuietKey USB / lub równoważne
Mysz optyczna Dell MS111/ lub równoważne
Dokumentacja
Informacje o gwarancji: Basic Warranty - Next Business Day
Komputerowa listwa przeciwprzepięciową 5 portową na minimum 1,8m.	1	
15.	Karta grafiki Low Profil:
Seria karty graficznej GeForce 2xx
Pamięć karty graficznej 1 GB Ram
Wyjścia/wejścia obrazu D-Sub / VGA, DVI, HDMI
Taktowanie pamięci karty 1200 MHz
Taktowanie rdzenia graficznego 590 MHz
Ilość portów D-Sub (VGA) 1x
Ilość portów DVI 1x DVI-I
Ilość portów HDMI 1x
Typ chłodzenia Aktywne
Liczba wentylatorów 1 wentylator
Kabel HDMI v.1.4 / 1.8m	1	
16.	Monitory do Zestawu II:
przekątna 
•	21.5 cali 
rodzaj matrycy 
•	IPS 
rodzaj podświetlenia 
•	LED 
rozdzielczość nominalna 
•	1920 x 1080 (Full HD) piksele 
obszar aktywny 
•	268 x 477 mm 
głośniki 
•	tak (2 x 2W) 
Złącza: 
analogowe złącze D-Sub 15-pin •	tak 
cyfrowe złącze DVI 	•	tak 
porty wejścia/wyjścia 	•	1 x HDMI 
Dodatkowe informacje o matrycy: 
kontrast 	•	5000000:1 (dynamiczny) 
jasność 	•	250 cd/m² 
wielkość plamki 	•	0.25 mm 
czas reakcji plamki 	•	5 ms 
kąt widzenia pion 	•	178 ° 
kąt widzenia poziom 	•	178 ° 
ilość wyświetlanych kolorów  • 16.7 mln 
Dane fizyczne: 
kolor obudowy 	• czarny 
Pozostałe: 
zgodność z technologią HDCP •	tak 
dodatkowe informacje 	• możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm | kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock | kontrast: 1000:1 (typowy) 
akcesoria • kabel DVI-D / D-Sub | kabel zasilający | instrukcja | skrócona instrukcja obsługi | uchwyt na kable | kabel audio | stopka	1	
17.	Drukarka sieciowa laserowa A4:
technologia druku 	
•	laserowa
monochromatyczna 	

maks. rozmiar nośnika 	
•	A4 	

rozdzielczość druku w czerni 	
•	1200 x 1200 dpi 	

maks. szybkość druku mono 	
•	38 str./min. 	

pojemność podajnika papieru 	
•	350 szt. 	

druk dwustronny [dupleks] 	
•	tak 	

gramatura papieru 	
•	60 - 175 g/m² 	

obsługiwane języki 	
•	PCL 5
•	PCL 6 	

emulacje języków 	
•	PostScript v3 	

interfejs 	
•	Ethernet 10/100/1000
Mbps 
•	USB 2.0 	

zainstalowana pamięć 	
•	128 MB 	

maks. pojemność pamięć 	
•	128 MB 	

prędkość procesora 	
•	1200 MHz 	

szerokość 	
•	381 mm 	

głębokość 	
•	357 mm 	

wysokość 	
•	216 mm 	

waga 	
•	8.58 kg 	

inne cechy 	
•	dwuwierszowy,
graficzny wyświetlacz
LCD z podświetleniem 	

normatywne obciążenie 	
•	80000 str./mies. 	

Kabel USB 3m ekranowany.
Zapasowy toner oryginalny do urządzenia.	1	
18.	Routery WI-Fi z dostępem do Internetu odseparowanego VLAN

standard 	802.11 b/g/n
rodzaj 	zewnętrzny
przeznacznie    biznesowe
osługiwane protokoly 	
    IEEE 802.1Q
    IEEE 802.3
    IEEE 802.11e
częstotliwość WiFi 	
    2.4 GHz
moc wyjściowa 	
    8.5 dBm
prędkość transmisji 	
   150 Mbps
LAN 10/100 Mb/s 	
    tak
maksymalny zasięg na zewnątrz budynku 	13000 m
tryby pracy 	
    Access Point + Bridge
    Access Point
    Access Point + Bridge Punkt-Punkt
    Access Point + Bridge Punkt-Wielopunkt
    Access Point WDS
    Bridge - Point to Multi-Point
    Bridge - Point to Point
    Bridge
    WDS
szyfrowanie 	
    WPA2-EAP
    WPA2
    WPA
    WPA2-PSK
    WPA-EAP
    64/128-bit WEP
    WPA-PSK	3	
19.	Router do zarządzania i wydzielania sieć LAN - VLAN:
Router przeznaczony do użytku domowego jak i na rynek SOHO. Urządzenie oparte jest na procesorze QCA9531 650MHz i wyposażone jest w 64MB NAND i 64MB SDRAM. Router wyposażony został w port USB 2.0 oraz możliwość zasilania innych urządzeń poprzez porty Ethernet (PoE). Porty Ethernet o numerach od 2 do 5 poza transmisją danych pozwalają na jednoczesne zasilanie urządzeń do nich podłączonych. Napięcie zasilania na każdym z portów jest takie samo jak napięcie zasilania urządzenia, natomiast maksymalny prąd zasilania nie może przekraczać 500mA/port Ethernet. RouterBoard ma 5 portów Fast Ethernet i sprzedawany jest z preinstalowaną licencją na system RouterOS level 4.  
Powyższe cechy predysponują router do zastosowania w małych firmach. Router spełni również oczekiwania wymagających użytkowników domowych, którzy cenią możliwość zaawansowanego zarządzania ruchem (np. współdzielenie połączenia internetowego).

CPU AR7241 400MHz CPU
Memory 32MB DDR SDRAM onboard memory
Boot loader RouterBOOT
Data storage 64MB onboard NAND memory chip
Ethernet Five 10/100 Mbit/s Fast Ethernet ports with Auto-MDI/X.
Hardware switch chip and port mirror support.
Shielded connectors.
Extras One USB 2.0 port, Reset switch
LEDs Power, NAND activity, 5 Ethernet LEDs
Power options PoE: 8-30V DC on Ether1 (Non 802.3af). Jack: 8-30V DC
Power output Supports PoE output on ports 2-5. Max current 500mA per port
Dimensions 113x89x28mm.
Weight without packaging and cables: 130g
Power consumption Up to 3W
Operating System M.T. RouterOS, Level4 license
Package contains RouterBOARD in a plastic case, 24V 2.5A power adapter	1	

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (WZÓR)

My niżej podpisani 	.........................................................................................................
.........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz 	...............................................................................................
...............................................................................................
..........................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ów)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 d uPZP oświadczamy, że nie należymy/należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jed nolity Dz.U. z 2015r.,poz. 2164 z późn. zm.) ̽
W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

Podmiot trzeci:	
	
Wykonawca:	
	
Zamówienie: 	„Zakup sprzętu elektronicznego wraz z montażem oraz konfiguracją, uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach związane z rozbudową szkoły”” (znak sprawy ZP-271.10.2016) 	
Zamawiający:	Gmina Łysomice
Urząd Gminy Łysomice
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice	
Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji:	 zdolności techniczne lub zawodowe
 sytuacja finansowa lub ekonomiczna	
Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na:
		
Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem:		
Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim:		
Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia?	 tak
 nie	

………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub umocowanych do reprezentowania podmiotu trzeciego)