Załącznik nr 1                                           
   do zapytania ofertowego                       

…………………………..                                                   			           ……………………….
(pieczątka Wykonawcy) 						     	           (miejscowość i data) 
FORMULARZ OFERTY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ ORAZ SERWEROWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE”
w terminie od podpisania umowy do 02.09.2019 r.                  
1.	NAZWA WYKONAWCY: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.	ADRES WYKONAWCY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3.	NR TELEFONU / FAKSU: ………………………………………………………………...................................................
4.	E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………….
5.	NIP: ..............................................................................................................................................................................
6.	REGON: ………………………………………………………………………………………………………………………….
7.	SKŁADAJĄC OFERTĘ OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
8.	WARTOŚĆ CAŁKOWITA OFERTY:  
Lp. 	Rodzaj	Wartość netto 
[zł.]	Podatek VAT
…… %	Wartość brutto
[zł.]	
1.  	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ ORAZ SERWEROWNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE*				

*W ramach zakupu wyposażenia do Szkół, niektóre towary są objęte 0% podatkiem VAT.
                                 		                            
Słownie: ……………………………………………………………………………………….

INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCEGO: 
Lp.	Przedmioty	Ilość	Cena jn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	
1.	Konfiguracja Zestawu I – (minimalne parametry urządzenia):
Procesor: Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMArk CPU Mark wynik min. 11,642 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/ (do ofert załączyć wydruk ze strony)
Ilość zainstalowanych procesorów	1 szt.
Maksymalna ilość procesorów	1 szt.
Typ zainstalowanego procesora	Intel
Częstotliwość procesora	2.8 GHz - 4 GHz
Częstotliwość szyny QPI/DMI	8 GT/s
Pojemność pamięci cache [L3]	9 MB
Ilość zainstalowanych dysków	1 szt.
Pojemność zainst. dysku 256 GB
Typ zainstalowanego dysku SSD 
Napędy wbudowane  DVD±RW
Pojemność zainstalowanej pamięci	8192 MB
Maksymalna pojemność pamięci	16 GB
Rodzaj zainstalowanej pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	2400 MHz
Ilość banków pamięci	2 szt.
Ilość wolnych banków pamięci	1 szt.
Typ zainstalowanego chipsetu	H370
Zintegrowana karta graficzna	Tak
Typ zintegrowanej karty graficznej	Intel UHD Graphics 630
Zintegrowana karta dźwiękowa	Tak
Zintegrowana karta sieciowa	Tak
Typ zintegrowanej karty sieciowej	10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
Bluetooth	Tak
Interfejsy	
2x USB 3.1 Gen.1
4 x USB 2.0
1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
1 x wejście liniowe
1 x wyjście liniowe
1 x HDMI
1 x VGA
1 x RJ-45 (LAN)
1 x Kensington Lock connector
1 x DC-in
System operacyjny	Windows 10 Pro

Pozostałe informacje
Dołączone wyposażenie	
Głośniki
Czytnik kart pamięci

Klawiatura USB w układzie polski programisty 
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką 
Informacje o gwarancji: gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Informacje o gwarancji: 36 miesięcy  - On-Site Next Business Day

Pozostałe: 
- Instrukcja obsługi w języku Polskim	
20					
2.	Komputerowa listwa przeciwprzepięciową 5 gniazdowa na kablu o długości minimum 1,8m.	21					
3.	Monitory do Zestawu I – (minimalne parametry urządzenia):

Klasa produktu	Monitor LCD / LCD-TV / LED
Format ekranu monitora	panoramiczny
Przekątna ekranu	21.5 cali
Wielkość plamki	0.248 mm
Typ panela LCD	TFT IPS
Technologia podświetlenia   LED
Zalecana rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 pikseli
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości	60 Hz
Czas reakcji matrycy	5 ms
Jasność	250 cd/m2
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia poziomy	178 stopni
Kąt widzenia pionowy	178 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Certyfikaty: TCO, RoHS, TUV.
Regulacja cyfrowa (OSD)	Tak
Złącza wejściowe	
15-stykowe D-Sub
HDMI (z HDCP)
Pobór mocy (praca/spoczynek)	20/0,3 Wat
Możliwość pochylenia panela (tilt) Tak
Kolor obudowy	Czarny
Dodatkowe informacje	
Czas reakcji matrycy: 5ms (gray-to-gray)
Kontrast: 1:1000 (typowy)
wielojęzyczne menu ekranowe

Informacje o gwarancji: gwarancja 3YPPG.
Gwarancja Premium Panel Zero martwych pikseli gwarantuje najwyższą jakość matrycy i satysfakcję z użytkowania zakupionego sprzętu. W przypadku znalezienia nawet 1 jasnego piksela monitor podlega wymianie na nowy.
Pozostałe: 
Kabel HDMI / D-Sub | kabel zasilający | stopka
- Instrukcja obsługi w języku Polskim	20					
4.	Oprogramowanie zainstalowane na zestawie komputerowym I / II:
•	Microsoft Office Professional Plus 2019 PL MOLP AE	

21					
	•	Program do monitorowania aktywności uczniów w Internecie oraz zabezpieczenia przed szkodliwą zawartością (Beniamin wersja 7.0 lub wyższej), subskrypcja minimum dwuletnia. 	21					
	•	Oprogramowanie anty-wirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite wersja “Mała Szkoła” 36 miesięcy
21 licencji + Serwer Windows 2019	21+1					
5.	Drukarka sieciowa laserowa wielofunkcyjna A4 – (minimalne parametry urządzenia):

typ	urządzenie wielofunkcyjne 
technologia druku	laserowa 
rodzaj	monochromatyczna 
maks. rozmiar nośnika	A4 
pojemnosć odbiornika papieru	150 szt. 

Drukowanie
rozdzielczość druku w czerni	1200 x 1200 dpi 
maks. szybkość druku mono	38 str./min. 
druk dwustronny [dupleks]	tak 
maksymalne obciążenie	80000 str./mies. 
obsługiwane języki: PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, URF. 
emulacje języków	PostScript v3 

Skanowanie
typ skanera	płaski (CIS) 
rozdzielczość skanera	1200 x 1200 
obszar skanowania	297 x 216 mm 
Kopiowanie
szybkość kopiarki w czerni	38 str./min. 
rozdzielczość kopiarki	600 x 600 dpi 
max wielokrotne kopiowanie	99 kopii 
gramatura papieru	60 - 175 g/m² 

Komunikacja
interfejs	Ethernet 10/100/1000 Mbps 
USB 2.0 
Wi-Fi 
praca w sieci [serwer druku]    tak 
wyświetlacz  tak - (kolorowy ekran dotykowy CGD | przekątna: 3") 

Pozostałe
zainstalowana pamięć	256 MB 
prędkość procesora	1200 MHz 
zainstalowane opcje	automatyczny podajnik papieru (50 arkuszy)

- Instrukcja obsługi w języku Polskim
Okres gwarancji minimum
24 miesięcy na naprawę lub wymianę	1					
6.	Serwer z oprogramowaniem Microsoft Windows Serwer 2019 Stan. wersji MOLP Edu – (minimalne parametry urządzenia)

1. Serwer:
Obudowa: Tower
1 x Obudowa Tower na 8 dysków LFF Hot Plug z zasilaczem 495W (1+0) Hot Plug
Procesory: 1 CPU
Gwarancja producenta serwer: 3 Lata w miejscu instalacji NBD; 
Procesor (zamontowany):
Procesor: Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMArk CPU Mark wynik min. 7,859 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/ (do ofert załączyć wydruk ze strony)

Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.
Pamięć (zamontowana):
16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz ECC UDIMM 
Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
Ilość wszystkich gniazd pamięci: 4 szt.
Ilość wolnych gniazd pamięci: 2 szt.
Dyski (zamontowane):
2 x 600GB SAS 12G 10k obr/min 3,5" Hot Plug.  
Maks. ilość dysków: 8 szt.
Dyski Hot Swap : Tak
Kontroler dysków:
Kontroler RAID SAS / SATA PERC H330 z Raid 0,1,10,5 - sprzętowy
Poziom Raid: 0,1,10,5
1 x iDRAC8 Express
1 x Dedykowany port do zarządzania
Gniazda rozszerzeń:
1x PCIe 3.0 x1 
2x PCIe 3.0 x4 
1x PCIe 3.0 x4  
Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia:
 	 •  1 x serial
 	 •  2 x RJ-45 (LAN)
 	 •  1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
 	 •  8 x USB (Tył: 2 x USB 3.0; 4 x USB 2.0 •  Przód USB: 1 x USB 2.0 ; 1xUSB 3.0)
Interfejs sieciowy: 2x GbE
Karta graficzna: wbudowana
Obsługiwane systemy operacyjne:
Microsoft® Windows Server ® 2019 
Microsoft Windows Server 2016 R2, x64 
Red Hat® Enterprise Linux® 
VMware ® vSphere® 2019
Zainstalowany napęd: DVD-RW
Nadmiarowość zasilania: Tak
Zasilacze Hot Swap : Tak
Moc zasilacza: 1x 495W

2. Zainstalowany system operacyjny
- System operacyjny MS Windows Server 2019 Standard moduł na 16 rdzeni (OLP EDU)
preinstalowany przez producenta serwera (przypisany do numeru seryjnego sprzętu, naklejka licencyjna umieszczona na obudowie). 
- Skonfigurowany Raid: „1”
- Serwer pracujący pod kontrolą domeny Szkoły z usługą Active Directory wraz założonymi kontami dla uczni i pracowników.

3. Licencje dostępowe CAL
Licencje CAL pozwalają na dostęp określonej liczby użytkowników lub urządzeń do zasobów serwera działającego pod kontrolą systemu MS Windows Server 2019 Standard moduł na 16 rdzeni (OLP EDU).
CAL Windows Serwer 2019 - per user 30 (OLP EDU)
CAL Windows Serwer 2019 per device 2 (OLP EDU)

4. Gwarancja
Gwarancja producenta 3 lata realizowana w miejscu instalacji sprzętu z określonym czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela.
•	Czas Reakcji Następny dzień roboczy

Instrukcja obsługi w języku Polskim	1 					
7.	Zasilacz awaryjny Serwera - (minimalne parametry):

Moc wyjściowa
600W / 1.0kVA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) 600W / 1.0kVA
Napięcie wyjściowe  230V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego
Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu
Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą)
57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz

Topologia Line Interactive
Typ przebiegu sinusoida
Złącza wyjściowe
(2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
(4) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)
Czas przełączania 2ms typical

Nominalne napięcie wejściowe 230V
Częstotliwość wejściowa
50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie)
Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 180 - 287V
Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 170 - 300V
Ilość kabli zasilających   1
Inne napięcia wejściowe  220, 240
Akumulatory i czas podtrzymania

Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Typowy czas ładowania  3 godziny
Akumulator RBC124
Oczekiwana żywotność akumulatora (lata)
4 - 6
Ilość zestawów RBC™  1

Komunikacja i zarządzanie
Interfejs Port (s) USB
Panel sterowania
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Alarm dźwiękowy
Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Awaryjny wyłącznik zasilania

Ochrona przed przepięciami i filtracja
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego  459 Dżule

Filtrowanie
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Wysokość w szafie 2U

- Instrukcja obsługi w języku Polskim
Okres gwarancji
2 lata na naprawę lub wymianę.	1					
8.	Przełącznik zarządzalny Switch – (minimalne parametry urządzenia)

Klasa przełącznika	Zarządzalny
Warstwa przełączania (switche)	L3
Architektura sieci (switche) GigabitEthernet
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Liczba portów COMBO	2
Liczba portów SFP+	2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Przepustowość (switche Gbps)	176 MB/s
Prędkość przekazywania (Mpps)	130.94 Mpps
Bufor pakietów	3 MB
Rozmiar tablicy adresów MAC	64000
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar ramki Jumbo	9 KB
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) 4096
VLAN	
- Management VLAN
- Private VLAN with promiscuous, isolated, and community port
- Guest VLAN, unauthenticated VLAN, protocol based VLAN, IP subnet based VLAN, CPE VLAN
- Dynamic VLAN assignment using RADIUS server along with 802.1x client authentication

Obsługiwane protokoły i standardy	
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	
SNMP 2, SNMP, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SCP

Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Wentylator (switche)	Tak
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Pobór mocy	51.8 W
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) 248.842 h
Akcesoria w zestawie	
- Kabel zasilający
- Zestaw montażowy dołączony do wszystkich modeli
- Kabel szeregowy
- Instrukcja obsługi w języku Polskim
Zasilanie AC 120/230 V (47 - 63 Hz)
Szyny Montażowe
Szyny przeznaczone do montażu w szafie RACK 19".
Urządzeni połączone i stakowane w całość. 
Gwarancja minimum 2 lata	2					
9.	Szafa i elementy do serwera: 

Szafa Serwerowa 42U 600x1000
1 x listwa zasilająca rack 1U 
3 x półka stała do szafy 1000mm 
1 x zestaw 4 wentylatorów do szaf rack 
1 x Śruby montażowe M6 (zestaw 20 sztuk) 
3 x patchpanel 1U 24-port kat. 6
20 x Patchcord RJ45 kat. 6 1m 
41 x Patchcord RJ45 kat. 6 1,5m 
10 x Patchcord RJ45 kat. 6 2m

Szafa Serwerowa 42 U 
Szerokość: 600 
Głębokość: 1000 

Wyposażenie szafy producenta:
Gwarancja producenta: 24 miesiące 
W wyposażeniu znajdują się: cztery wentylatory, trzy półki, listwa zasilająca, kółka: 4 szt., nóżki: 4 szt. , zamek: 2 szt.
Zestaw śrub i mocowań do szafy
Zamek do drzwi szafy, pokryw bocznych.

Gwarancja minimum 2 lata	1					
10.	Monitor do serwera: – (minimalne parametry urządzenia)

Klasa produktu	Monitor LCD / LCD-TV / LED
Format ekranu monitora	panoramiczny
Przekątna ekranu	19.5 cali
Wielkość plamki	0.248 mm
Typ panela LCD	TFT TN
Technologia podświetlenia	LED
Zalecana rozdzielczość obrazu	1600 x 900 pikseli
Czas reakcji matrycy	5 ms
Jasność	250 cd/m2
Kontrast	1000:1
Kąt widzenia poziomy	170 stopni
Kąt widzenia pionowy	160 stopni
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln

Certyfikaty ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, CECP, CEL, RoHS,
Regulacja cyfrowa (OSD)	Tak
Głośniki	Nie
Mikrofon	Nie
Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub
DisplayPort
Pobór mocy (praca/spoczynek)	15/0,3 Wat
Możliwość pochylenia panela (tilt)	Tak
Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Tak
Kolor obudowy	Czarny
Dodatkowe informacje	
Czas reakcji: 5ms (czarny do białego)
Kontrast: 1:1000 (typowy)
Kabel sygnałowy: 15-stykowe D-Sub

Informacje o gwarancji: Black EUR 3YAES.	1					
11.	Switch 8portowy 1GBit PoE – (minimalne parametry urządzenia):

Typ switcha	niezarządzalny 
przeznaczenie	biurkowy 
liczba portów 10/100 Mbit	8 szt. 
liczba portów 1000 Mbit	8 szt. 
porty PoE	8 szt. 
obsługiwane protokoły	IEEE 802.3 
IEEE 802.3ab 
IEEE 802.3af 
IEEE 802.3at 
IEEE 802.3u 
IEEE 802.3x flow control 
rozmiar tablicy adresów MAC	8000 
prędkość magistrali wew.	16 Gb/s 
szybkość przekierowań pakietów	1488000 mpps

Umożliwia zasilanie oraz transmisję danych do ośmiu urządzeń sieciowych PoE
Zapewnia oszczędność czasu oraz pieniędzy dzięki wykorzystaniu istniejących przewodów sieciowych do zasilania oraz transmisji danych

Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci
Porty wyjściowe RJ45 PoE/PoE+ zgodne z IEEE 802.3at/af
Moc wyjściowa do 34 W na portach 1 - 4 (IEEE 802.3at)
Moc wyjściowa do 15,4 W na portach 5 - 8 (IEEE 802.3af)
Łączna moc 130 W
Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe)
Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarciem, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
Autokrosowanie połączeń MDI/MDIX na każdym porcie
Architektura przełączania w technologii Store and forward
Kontrola przepływu IEEE 802.3x oraz full duplex
Tablica adresów MAC do 4096 wpisów
Bufor pamięci 128 kB
Metalowa obudowa desktop
Media transmisyjne:
- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ-45
Prędkość przesyłania/filtrowania pakietów:
- 1,488,000 p/s (1000 Mb/s)
- 148,800 p/s (100 Mb/s)
- 14,880 p/s (10 Mb/s)
Tablica MAC adresów: 8k wpisów
Bufor pamięci: 256 kB
Prędkość magistrali: 16 Gb/s
Architektura przełączania: store and forward
Certyfikaty: FCC Class B, VCCI Class B, CE, RoHS, EN 60950-1

Diody sygnalizacyjne:
PoE
Loop
Zasilanie "Power"
Link / Aktywność

Zasilanie:
Wejściowe: 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz
Pobór mocy: 150 W (maximum)

Gwarancja 3 lata
- Instrukcja obsługi w języku Polskim	1					
12.	Koncentrator WI-Fi z dostępem do Internetu odseparowanego VLAN – (minimalne parametry urządzenia):

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN  Różne poziomy prędkości połączenia LAN Ethernet w megabitach na sekundę 10,100,1000  Mbit/s
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	1300  Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych  Maksymalna prędkość z jaką dane mogą być przesyłane z jednego urządzenia na drugie	1300  Mbit/s
częstotliwość  2,4 GHz	Tak  
                        5 GHz	Tak  
standard     Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) 
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)  Maksymalna odległość, na której sygnał może być przekazywany podczas używania urządzenia wewnątrz budynków 122  m
prędkość transmisji  1300 Mbps 
szyfrowanie	64/128-bit WEP 
TKIP,AES 
WPA-PSK 
WPA2 
WPA2-PSK 
LAN 10/100/1000 Mb/s	tak 
rodzaj	sufitowy 
zasilanie	              PoE 
zarządzanie	WWW 
Przycisk reset	Tak  
Certyfikaty	CE, FCC, IC  
Waga produktu  350  g
Zestaw do montażu	Tak  

- Instrukcja obsługi w języku Polskim
Gwarancja minimum 2 lata	1 opakowanie 5.pack					
13.	Router do zarządzania i wydzielania sieć LAN – VLAN – (minimalne parametry urządzenia):

Funkcje urządzenia	router 
Tryb pracy:  access point, repeater, router 
interfejsy WAN	10/100/1000 Mb/s Cable/xDSL (RJ45) 
ilość portów WAN	1 szt. 
interfejsy LAN	RJ-45 
ilość portów LAN 10/100/1000	4 szt. 
złącza	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 
standard	Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) 
wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi	tak 
szybkość dla 2.4 GHz	600 Mbps 
szybkość dla 5 GHz	1300 Mbps 
obsługa VPN	tak 
szyfrowanie	WPA, WPA2-PSK 
odkręcana antena	tak 
akcesoria	3 odłączane anteny | kabel Ethernet Instrukcja szybkiej instalacji | zasilacz 
dodatkowe informacje	podwójny firewall (SPI oraz NAT)
- Gwarancja minimum 2 lata
- Instrukcja obsługi w języku Polskim	1					
14.	Konfiguracja Zestawu II – (minimalne parametry urządzenia):

Procesor: Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMArk CPU Mark wynik min. 4,607 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/ (do ofert załączyć wydruk ze strony)

Klasa produktu	Notebook / netbook / ultrabook
Prędkość procesora: 2.5 GHz - 3.1 GHz
Częstotliwość szyny QPI/DMI	4 GT/s
Pojemność pamięci podręcznej	3 MB
Technologia Hyperthreading	Tak
Technologia Intel Wireless Display (WiDi) brak danych
Obsługa pamięci masowych
Rodzaj dysku	SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)
Pojemność pamięci FLASH	256 GB
Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD+/-RW Tray load
Pamięć
Zainstalowana pamięć	8192 MB
Rodzaj pamięci	SODIMM DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	2400 MHz
Maksymalna wielkość pamięci	16384 MB
Ilość banków pamięci	2 szt.
Ilość wolnych banków pamięci	1 szt.
Wyświetlacz LCD
Przekątna ekranu LCD	15.6 cali
Typ ekranu  TFT Full-HD [LED] anti-glare
Maksymalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080
Wbudowane układy
Typ karty graficznej   Intel HD Graphics 620
Karta dźwiękowa	Zintegrowany
Urządzenia wskazujące	TouchPad
Klawiatura numeryczna	Tak
Interfejsy / Komunikacja
Złącza zewn.	
2x USB 3.0
1x USB 2.0
Wejście 15-stykowe D-Sub
1x DC-In (wejście zasilania)
1x RJ-45 (LAN)
1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe
1x Kensington Lock konektor
1 x HDMI
Bezprzewodowa karta sieciowa	Tak
Chipset bezprzewodowej karty sieciowej Wireless
Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	Tak
Czytnik kart pamięci	Tak
Typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card
Parametry baterii
Rodzaj baterii	Li-Ion (4 Cells)
Cechy dodatkowe
Wyposażenie standardowe zasilacz sieciowy
Głośniki stereo (wbudowane)
Mikrofon
Kamera internetowa
1x10/100/1000 BaseT Gigabitethernet (RJ45)
Czytnik linii papilarnych
Oprogramowanie
Dołączone oprogramowanie	
Microsoft Office 2013 trial - obraz oprogramowania
McAfee Security Center wersja próbna
Zainstalowany system operacyjny	Windows 10 Pro
Architektura systemu operacyjnego 64-bit
Wersja językowa	polska
Pozostałe informacje
Dodatkowe informacje o gwarancji	 36 months on-site next business day

Informacje o gwarancji: 36 miesięcy Next Business Day
- Instrukcja obsługi w języku Polskim	1					
15.	Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe.
W ramach ceny Wykonawca zamontuje, zainstaluje, skonfiguruje, uruchomi urządzenia na miejscu zamawiającego oraz przeszkoli dwóch użytkowników.	-					

OGÓŁEM

* W ramach zakupu wyposażenia do Szkół, niektóre towary są objęte 0% podatkiem VAT.

Oświadczamy, że:
1.	zapoznaliśmy się z warunkami zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
2.	udzielamy gwarancję zgodnie z powyższą specyfikacją zamówienia lub większą (wskazać pozycję) ……………………………..;
3.	wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert;
4.	posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności, kwalifikacje, możliwości techniczne oraz organizacyjne i kadrowe do wykonania przedmiotu zamówienia;
5.	uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;
6.	akceptujemy warunki umowy w tym formę płatności – przelew w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

……….…………………………………
                                                    			  (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)