Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający: 
GMINA ŁYSOMICE
Ul. Warszawska 8, 
87-148 Łysomice 
Wykonawca: 
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
(pełna nazwa / firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: 
…………………………………….
…………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa 
do reprezentowania)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	
WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.		Model ……………………………………….	
2.		Rok produkcji ………………………………	
3.		Ładowarka kołowa dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi 	TAK	
4.		Masa robocza ………………………. kg 	
5.		Szerokość ładowarki ……………………. mm 	
6.		Długość całkowita ładowarki ………………… mm	
7.		Minimalny promień zawracania (zewnętrzna krawędź opony) ……………………… mm	
8.		Ogumienie w rozmiarze………………………..	
SILNIK	
9.		Czterocylindrowy, wysokoprężny, o pojemności skokowej ……………. l 	
10.		Moc silnika …………….. KM	
11.		Silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin 	TAK	
12.		Dwustopniowy system filtrowania powietrza 	TAK	
13.		Pojemność zbiornika paliwa …………………… l		
UKŁAD ROBOCZY	
14.		minimalna wysokość załadunku mierzona do sworznia wysypu łyżki  ………… mm	
15.		statyczne obciążenie destabilizujące na wprost 	TAK	
16.		trzecia funkcja hydrauliki  umożliwiająca sterowanie dodatkowym osprzętem roboczym	TAK	
17.		szybkozłącze do wymiany osprzętów roboczych ze sterowaniem hydraulicznym z kabiny	TAK	
18.		Blokada stałego przepływu oleju	TAK	
19.		Wejście instalacji elektrycznej z tyłu maszyny	TAK	
20.		wydajność robocza pompy hydraulicznej ………………. l/min	
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU 	
21.		napęd hydrostatyczny	TAK	
22.		prędkość  …………………. km/h	
23.		blokada mechanizmu różnicowego na przednim i tylnym moście 	TAK	
UKŁAD HAMULCOWY	
24.		zwalniacz hydrauliczny uruchamiany w pierwszej fazie wciskania pedału hamulca	TAK	
25.		hamulec postojowy działający na wszystkie koła, uruchamiany mechanicznie	TAK	
KABINA I POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE	
26.		kabina jednoosobowa z ogrzewaniem i wentylacją	TAK	
27.		kabina spełniająca normy FOPS i ROPS	TAK	
28.		fotel operatora z pasem bezpieczeństwa	TAK	
29.		zmiana kierunku jazdy i zakresu jazdy w jednej dźwigni z funkcjami roboczymi	TAK	
30.		zainstalowany radioodbiornik z głośnikami	TAK	
31.		lusterka zewnętrzne	TAK	
32.		wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem i wycieraczka szyby tylnej 	TAK	
33.		oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, hamulcowe	TAK	
34.		pomarańczowe światło ostrzegawcze	TAK	
35.		zaczep holowniczy	TAK	
36.		kolumna kierownicza z regulacją	TAK	
OSPRZĘT ROBOCZY 	
37.		łyżka ładowarkowa otwierana typu 4w1 szerokość ………………..mm	
38.		widły do palet przesuwne na ramie, długość ……………………mm	
39.		Pług do odśnieżania, długość …………………………….. mm 	
DODATKOWE	
40.		stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości nie większej niż 50 km od siedziby zamawiającego	
41.		Transport i rozładunek ładowarki - siedziba PSZOK w Papowie Toruńskim, ul. Kościelna  	TAK	
42.		Instrukcja obsługi w języku polskim 	TAK	
43.		Katalog części zamiennych	TAK	
44.		Certyfikat na znak CE	TAK	
45.		Szkolenie dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ładowarki 	TAK	
46.		Wyposażenie w gaśnice, trójkąt ostrzegawczy	TAK	

……………………………, dnia ……………………r. 
            (miejscowość)                             
								  
   …………………………………………….
								                               (podpis)