Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający: 
GMINA ŁYSOMICE
Ul. Warszawska 8, 
87-148 Łysomice 
Wykonawca: 
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
(pełna nazwa / firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: 
…………………………………….
…………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa 
do reprezentowania)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE	
WYMAGANIA PODSTAWOWE	
1.		Model ……………………………………….	
2.		Rok produkcji ………………………………	
3.		Ładowarka kołowa dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2017 poz. 1260) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi 	TAK	
4.		Masa robocza ………………………. kg 	
5.		Szerokość ładowarki ……………………. mm 	
6.		Długość całkowita ładowarki ………………… mm	
7.		Minimalny promień zawracania (zewnętrzna krawędź opony) ……………………… mm	
8.		Opony budowlane radialne w rozmiarze 335/80R18	TAK	
SILNIK	
9.		Czterocylindrowy, wysokoprężny, o pojemności skokowej ……………. l 	
10.		Moc silnika …………….. KM	
11.		Maksymalny moment obrotowy ………….. Nm 	
12.		Silnik spełniający normy czystości spalin EU Stage IIIA 	TAK
lub nowsze ………….........
………………………………	
13.		Dwustopniowy system filtrowania powietrza 	TAK	
14.		Pojemność zbiornika paliwa …………………… l		
UKŁAD ROBOCZY	
15.		minimalna wysokość załadunku mierzona do sworznia wysypu łyżki  ………… mm	
16.		statyczne  obciążenie destabilizujące na wprost ……………….. kg	
17.		trzecia funkcja hydrauliki  umożliwiająca sterowanie dodatkowym osprzętem roboczym	TAK	
18.		szybkozłącze do wymiany osprzętów roboczych ze sterowaniem hydraulicznym z kabiny	TAK	
19.		zawór do płynnej regulacji prędkości jazdy (umożlwiający pracę z zamiatarką)	TAK	
20.		instalacja elektryczna do podłączenia pompy zraszania zamiatarki (sterowanie z kabiny)	TAK	
21.		wydajność robocza pompy hydraulicznej ………………. l/min	
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU 	
22.		napęd hydrostatyczny	TAK	
23.		prędkość  …………………. km/h	
24.		mosty napędowe ze zwolnicami typu planetarnego	TAK	
25.		pełna blokada mechanizmu różnicowego na przednim i tylnym moście (typu kołowego)	TAK	
UKŁAD HAMULCOWY	
26.		zwalniacz hydrauliczny uruchamiany w pierwszej fazie wciskania pedału hamulca	TAK	
27.		hamulec postojowy działający na wszystkie koła, uruchamiany mechanicznie	TAK	
KABINA I POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE	
28.		kabina jednoosobowa z ogrzewaniem i wentylacją	TAK	
29.		kabina spełniająca normy FOPS i ROPS	TAK	
30.		fotel operatora z pasem bezpieczeństwa	TAK	
31.		zmiana kierunku jazdy i zakresu jazdy w jednej dźwigni z funkcjami roboczymi	TAK	
32.		zainstalowany radioodbiornik z głośnikami	TAK	
33.		lusterka zewnętrzne	TAK	
34.		wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem	TAK	
35.		oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, hamulcowe	TAK	
36.		pomarańczowe światło ostrzegawcze	TAK	
37.		zaczep holowniczy	TAK	
38.		kolumna kierownicza z regulacją	TAK	
OSPRZĘT ROBOCZY 	
39.		łyżka ładowarkowa otwierana typu 4w1 szerokość ………………..mm	
40.		widły do palet przesuwne na ramie, długość ……………………mm	
DODATKOWE	
41.		stacjonarny autoryzowany serwis producenta w odległości ……….. km od siedziby zamawiającego	
42.		magazyn części zamiennych w odległości nie większej niż ……….. km od siedziby zamawiającego	
43.		Transport i rozładunek ładowarki - siedziba PSZOK w Papowie Toruńskim, ul. Kościelna  	TAK	
44.		Instrukcja obsługi w języku polskim 	TAK	
45.		Katalog części zamiennych	TAK	
46.		Certyfikat na znak CE	TAK	
47.		Szkolenie dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ładowarki 	TAK	
48.		Wyposażenie w gaśnice, trójkąt ostrzegawczy	TAK	

……………………………, dnia ……………………r. 
            (miejscowość)                             
								  
   …………………………………………….
								                               (podpis)