Inwestor:
Gmina Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
	Wykonawca:
Zamówienie publiczne

	

Kosztorys ofertowy Nr: 1/V/16/KW

Nazwa budowy: Budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach
Adres budowy: Szkoła Podstawa w Świerczynkach, 87-148 Łysomice
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane, sanitarne, niskoprądowe, elektryczne, drogowe
CPV: 45000000-7
Data oprac.: 2016-06-14
Załączniki: dokumentacja budowlana
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-02U, KNR 2-02, KNR 7-11, KNR 5-08, AW, KNNR 2, KNR 00-14, KNR 7-12, KNR S02U, KSNR  7, KNR 2-02W, KNR 19-01, KNR 00-39, KNR 4-01, KSNR  2, KNR 2-31, KNR 13-12, KNR 2-15W, KNNR 4, Orgbud 925, KNNR 3, KNR 7-08, KNR 7-07, KNR 2-17W, KNR 2-05W, KNR 2-16W, KNR 2-18W, KNR 2-01W, KNR 4-01W, KNR 2-19W, KNR 7-07W, KNNR 5, KNR 5-08W, KNR 5-10, KNR 4-03, KNR 5-06, KNNR Wacetob 9, KNR 4-04, KNR 2-21, KNR 2-18, KNR 2-01I
Waluta: PLN
Poziom cen kosztorysu: II  kw.  2016

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót
Budowa Sali gimnastycznej w Świerczynkach - Roboty ogólnobudowlane, sanitarne, niskoprądowe, elektryczne, drogowe
.................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja87-148 Łysomice, m. Świerczynki
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

I. ROBOTY BUDOWLANE

1	2	3	4	5	
 
1. STAN ZEROWY

1	2	3	4	5	
 
1. Roboty ziemne

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność= 1,000

	m2	827,910
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010126-02-050	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność= 5,000

	m2	827,910
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010221-04-060	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0221
 1.Odspojenie gruntu koparką ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy
   wykopie
 2.Ręczne zsuwanie odspojonych brył gruntu ze skarpy pod koparkę ora z
   wyrównanie dna wykopu
krotność= 1,000

	m3	183,600
	
1.	2,8*1,8*2,5*12	151,200				
2.	1,10*1,6*2,5*6	26,400				
3.	0,5*0,4*1,5*20	6,000				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				183,600	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010216-02-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią
   wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu
krotność= 1,000

	m3	582,706
	
1.	489,46	489,460				
2.	15,50*0,5*1*2	15,500				
3.	40*0,5*1*2	40,000				
4.	0,7*15,5*1,0*3	32,550				
5.	0,6*3,66*1,0	2,196				
6.	0,6*5,0*1	3,000				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				582,706	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010307-02-060	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Odspojenie i załadowanie gruntu na taczki
 2.Przewiezienie i wyładowanie ziemi w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład
 3.Ułożenie i przekładanie torów jezdnych
 4.Wyrównanie skarp i dna wykopu oraz powierzchni odkładu
 Uwaga:
 1.Dodatki z kolumn 05-08 wol no stosować przy spadkach terenu ponad 4%
 2.Dodatki z kolumn 09-12 wolno stosować przy spadkach terenu ponad 5%
krotność= 1,000

	m3	56,879
	
1.	38,23	38,230				
2.	15,50*0,5*0,2*2	3,100				
3.	40*0,5*0,2*2	8,000				
4.	0,7*15,5*0,2*3	6,510				
5.	0,6*3,66*0,2	0,439				
6.	0,6*5,0*0,2	0,600				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				56,879	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność= 1,000

	m3	823,185
	
1.	183,6	183,600				
2.	582,706	582,706				
3.	56,879	56,879				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				823,185	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność= 15,000

	m3	823,185
	
1.	183,6	183,600				
2.	582,706	582,706				
3.	56,879	56,879				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				823,185	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-04-060	Transport pospółki służacej do wymiany gruntu oraz podniesienia terenu  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność= 1,000

	m3	1 409,197
	
1.	1,7*15,28*40,57	1 053,846				
2.	1,7*3,8*40,57	262,082				
3.	1,7*15,24*3,6	93,269				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				1 409,197	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-05-060	Transport pospółki służacej do wymiany gruntu oraz podniesienia terenu  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym . Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność= 15,000

	m3	1 409,197
	
1.	1,7*15,28*40,57	1 053,846				
2.	1,7*3,8*40,57	262,082				
3.	1,7*15,24*3,6	93,269				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				1 409,197	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230
 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów
   warstwami o grubości do 30 cm
krotność= 1,000

	m3	1 409,197
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność= 1,000

	m3	1 409,197

2. Fundamenty

1	2	3	4	5	
 12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność= 1,000

	m3	19,110
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020204-03-060	Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 2,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0204
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszcz enie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych i
   wyrównaniem powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	53,670
	
1.	34,67	34,670				
2.	0,8*0,8*2,0*14	17,920				
3.	0,6*0,6*3	1,080				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				53,670	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020204-02-060	Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 1,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0204
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszcz enie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych i
   wyrównaniem powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	6,942
	
1.	3,27	3,270				
2.	0,3*0,24*1,5*34	3,672				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				6,942	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020202-01-060	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	3,130
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020206-01-050	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m2	10,750
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020206-05-050	Ściany betonowe o grubości 20 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 4,000

	m2	10,750
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020202-05-060	Ławy fundamentowe żelbetowe,schodkowe o szerokości do 2,0 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	39,100
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020206-01-050	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m2	39,560
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020206-05-050	Ściany betonowe o grubości 20 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 40,000

	m2	39,560
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020206-01-050	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m2	2,470
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020206-05-050	Ściany betonowe o grubości 20 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m2	2,470
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020206-01-050	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m2	76,140
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0136-02-060	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0136
 1.Oczyszczenie i wyrównanie dna wykopu
 2.Wymurowanie fundamentu z wykonaniem naroży
krotność= 1,000

	m3	80,113
	
1.	40,57*0,25*1,7*2	34,485				
2.	15,28*0,25*1,7*2	12,988				
3.	-0,8*1,7*0,25*17	-5,780				
4.	1,7*0,25*(3,30+3,30+4,90+3,10+3,10+4,9+3,10+10,0+5,80+14,0+7,60+4,50+3,80+1,40+2,40+1,40+2,20+2,20+1,70+7,70)	38,420				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				80,113	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020604-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy smołowej na lepiku na gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowydo gruntowania.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoż a roztworem asfaltowym rzadkim lub
   emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach
   murowanych (kol.01) lun na ławach betonowych (kol.02)
 3.Zagruntowanie podłoża jak w pkt 2 i ułożenie izolacji z papy na powierzchni
   poziomej lub pio nowej, na lepiku na gorąco (kol.03 i 07 oraz kol.08 i 09)
   lub na lepiku na zimno (kol.05 i 06 oraz 09 i 10)
 4.Drugie gruntowanie powierzchni poziomej (kol.07) lub pionowej (kol.12)
krotność= 1,000

	m2	262,325
	
1.	215,20	215,200				
2.	40,57*0,25*2	20,285				
3.	15,28*0,25*2	7,640				
4.	-0,8*0,25*17	-3,400				
5.	0,25*(3,30+3,30+4,90+3,10+3,10+4,9+3,10+10,0+5,80+14,0+7,60+4,50+3,80+1,40+2,40+1,40+2,20+2,20+1,70+7,70)	22,600				
6.		-------------				
7.	Przeniesienie +				262,325	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020604-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy smołowej na lepiku na gorąco.Każda następna warstwa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoż a roztworem asfaltowym rzadkim lub
   emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach
   murowanych (kol.01) lun na ławach betonowych (kol.02)
 3.Zagruntowanie podłoża jak w pkt 2 i ułożenie izolacji z papy na powierzchni
   poziomej lub pio nowej, na lepiku na gorąco (kol.03 i 07 oraz kol.08 i 09)
   lub na lepiku na zimno (kol.05 i 06 oraz 09 i 10)
 4.Drugie gruntowanie powierzchni poziomej (kol.07) lub pionowej (kol.12)
krotność= 1,000

	m2	262,325
	
1.	215,20	215,200				
2.	40,57*0,25*2	20,285				
3.	15,28*0,25*2	7,640				
4.	-0,8*0,25*17	-3,400				
5.	0,25*(3,30+3,30+4,90+3,10+3,10+4,9+3,10+10,0+5,80+14,0+7,60+4,50+3,80+1,40+2,40+1,40+2,20+2,20+1,70+7,70)	22,600				
6.		-------------				
7.	Przeniesienie +				262,325	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-09-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0603
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
 3.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych gęstych (kol.05 i 06)
 5.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie powłoki z
   lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
   półgęstego (kol.09 i 10)
krotność= 1,000

	m2	1 068,540
	
1.	381,40	381,400				
2.	1,70*40,57*4	275,876				
3.	15,28*1,7*4	103,904				
4.	1,7*(3,30+3,30+4,90+3,10+3,10+4,9+3,10+10,0+5,80+14,0+7,60+4,50+3,80+1,40+2,40+1,40+2,20+2,20+1,70+7,70)*2	307,360				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				1 068,540	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020603-10-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Każda następna warstwa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0603
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
 3.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych gęstych (kol.05 i 06)
 5.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie powłoki z
   lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
   półgęstego (kol.09 i 10)
krotność= 1,000

	m2	1 068,540
	
1.	381,40	381,400				
2.	1,70*40,57*4	275,876				
3.	15,28*1,7*4	103,904				
4.	1,7*(3,30+3,30+4,90+3,10+3,10+4,9+3,10+10,0+5,80+14,0+7,60+4,50+3,80+1,40+2,40+1,40+2,20+2,20+1,70+7,70)*2	307,360				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				1 068,540	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020609-01-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt styropianowych na lepiku,poziome na wierzchu konstrukcji.Roztwór asfaltowy do gruntowania- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność= 1,000

	m2	30,800
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNR 202-0609-12-050	Izolacje cieplne pionowe,z płyt styropianowych na sucho - gr 10 cm polistyren ekstrudowany XPS N-III-L
krotność= 1,000

	m2	133,944
	
1.	1,2*40,57*2	97,368				
2.	1,2*15,24*2	36,576				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				133,944	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNR-W N003-0207-010-050	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych bez gruntowania powierzchni
krotność= 1,000

	m2	133,944
	
1.	1,2*40,57*2	97,368				
2.	1,2*15,24*2	36,576				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				133,944	

3. Warstwy podposadzkowe

1	2	3	4	5	
 32	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-07-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z kruszywa lekkiego-piasek ( sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność= 1,000

	m3	89,750
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność= 1,000

	m3	89,750
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). (sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność= 1,000

	m3	44,880
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. ( sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność= 2,000

	m2	448,770
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. ( sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność= 1,000

	m2	448,770
	
37	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). ( płyta żelbetowa sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność= 1,000

	m3	44,900
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-07-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z kruszywa lekkiego-piasek ( pomieszczenie socjalne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność= 1,000

	m3	24,980
	
39	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność= 1,000

	m3	24,980
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność= 1,000

	m3	24,980
	
41	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. ( pomieszczenie socjlane)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność= 1,000

	m2	158,300
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność= 1,000

	m2	158,300
	
43	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-110605-0104-040	Wypełnianie szczelin dylatacyjnych kitem Epidian 311.Dylatacje poziome o głębokości do 40 mm- dylatacje pozorne  w płycie żelbetowej sali gimnastycznej i zaplecza pola 6m x 5m
Charakterystyka Robót: Tablica 0605: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie szczeliny.
 2. Przygotowanie kitu.
 3. Zagruntowanie i wypełnienie szczeliny.
 4. Oczyszczenie wykładziny z resztek kitu dylatacyjnego.
krotność= 1,000

	m	130,000
	
44	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-110605-0204-040	Wypełnianie szczelin dylatacyjnych kitem Epidian 311.Dylatacje pionowe o głębokości do 40 mm- dylatacje na styku fundamenty i płyta podposadzkowa żelbetowa.
Charakterystyka Robót: Tablica 0605: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie szczeliny.
 2. Przygotowanie kitu.
 3. Zagruntowanie i wypełnienie szczeliny.
 4. Oczyszczenie wykładziny z resztek kitu dylatacyjnego.
krotność= 1,000

	m	203,000

4. Zbrojenie betonu 

1	2	3	4	5	
 45	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	7,834
	
46	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0301-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 6 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	0,610
	
47	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	1,114
	
48	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	2,342
	
49	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0202-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	3,685
	
50	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080607-13-040	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże z betonu, wykonanie otworu ręcznie, przekrój bednarki do 120 mm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Trasowanie
 2.Montaż i demotaż zasilania spawarki
 3.Oczyszczenie i malowanie spawu
 4.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodów
 5.Uregulowanie naciągu przewodów pomiędzy wspornikami
 6.Gięcie przewodu
 7.Zawieszenie drabiny
 8.Zdjęcie drabiny
 Dla kol. 01, 07, 08:
 9.Nawiercenie otworów
 Dla kol. 01, 07, 08, 17, 18:
 10.Mocowanie wsporników przez przykręcenie
 Dla kol. 02-05, 09-16:
 9.Osadzenie wsporników
krotność= 1,000

	m	20,000

2. STAN SUROWY

1	2	3	4	5	
 
1. Konstrukcje żelbetowe

1	2	3	4	5	
 51	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020216-01-050	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach,o grubości płyty 8 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a
 3.Ustawienie deskowania
 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań
 8.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m2	77,000
	
52	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020216-05-050	Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a
 3.Ustawienie deskowania
 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań
 8.Pielęgnowanie betonu
krotność= 4,000

	m2	77,000
	
53	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020216-02-050	Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a
 3.Ustawienie deskowania
 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań
 8.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m2	103,000
	
54	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020218-02-050	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania i pomostów
 2.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 3.Osadzenie listew i dybli
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 5.Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu
 6.Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów
krotność= 1,000

	m2	15,460
	
55	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020218-06-050	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania i pomostów
 2.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 3.Osadzenie listew i dybli
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 5.Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu
 6.Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów
krotność= 4,000

	m2	15,460
	
56	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020208-04-060	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 2.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów
 4.Usunięcie deskowań
 5.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	2,900
	
57	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020208-05-060	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 2.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów
 4.Usunięcie deskowań
 5.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	3,880
	
58	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020210-06-060	Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m
 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów i
   wyrównaniem powierzchni
 5.Usunięcie deskowań i stempli
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	6,300
	
59	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020210-04-060	Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m
 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów i
   wyrównaniem powierzchni
 5.Usunięcie deskowań i stempli
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	3,750
	
60	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020210-03-060	Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m
 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów i
   wyrównaniem powierzchni
 5.Usunięcie deskowań i stempli
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	5,450
	
61	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	0,506
	
62	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0401-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	3,457
	
63	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	1,180
	
64	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0402-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	5,010
	
65	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020357-01-125	Podciągi,belki stropowe i dachowe,o masie 0,3 t do 1,0 t.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0357
 1.Sprawdzenie i oczyszczenie miejsca ustawienia
 2.Rozłożenie zaprawy pod element
 3.Naprowadzenie elementu w miejscu montażu i ustawienie według osi i w
   poziomie
 4.Zamocowanie elementu za pomocą spawania
krotność= 1,000

	element	4,000

2. Ściany zewnętrzne 

1	2	3	4	5	
 66	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Ściana z płyt sandwich z wypełnieniem wełną mineralną gr 14 cm ( El 30). Płyta typu sandwich ( wełna mineralna gr 10 cm) El 30.   W kalkulacji uwzględniono: materiały: płyty, obróbki blacharskie, łączniki i uszczelki i masy uszczelniające, dostawę materiału, montaż ścian, ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowań.
krotność= 1,000

	m2	839,000
	
67	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Okładzina ścian z blachy falistej. W kalkulacji uwzględniono materiały: blachę, obróbki blacharskie, łączniki i uszczelki i masy uszczelniające, dostawę materiału, montaż ścian, ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowań.
krotność= 1,000

	m2	285,000
	
68	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Ściana z płyt sandwich z wypełnieniem wełną mineralną gr 14 cm ( El 30). Płyta typu sandwich ( wełna mineralna gr 10 cm) El 60. W kalkulacji uwzględniono materiały: płyty, obróbki blacharskie, łączniki i uszczelki i masy uszczelniające. Dostawę materiału, montaż ścian, ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowań.
krotność= 1,000

	m2	36,000

3. Ściany wewnętrzne

1	2	3	4	5	
 69	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020116-01-050	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,o grubości 24 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0116
 1.Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych
krotność= 1,000

	m2	187,400
	
70	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 20306-01010-060	Ściany i ścianki z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej lub profilowanej. Grubość ściany 17,5 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0306
 1.Przygotowanie zaprawy YTONG
 2.Wymurowanie ścian i ścianek z wykonaniem naroży
 3.Wyrównanie kolejnych warstw deską do szlifowania lub strugania (kol.01-03)
 4.Wykonanie dylatacji od stropów
 5.Zakotwienie ścianek w ścianach konstrukcyjnych (kol.04)
 6.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych
krotność= 1,000

	m3	0,974
	
71	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-0501-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	19,250
	
72	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-0201-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	26,080
	
73	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-0201-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	45,890
	
74	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022006-0601-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność= 1,000

	m2	45,890
	
75	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-0501-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	17,000
	
76	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-10-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	8,700
	
77	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-10-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	8,700
	
78	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	5,690
	
79	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	5,690
	
80	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-0201-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	28,270
	
81	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-0201-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	8,160
	
82	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022006-0601-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność= 1,000

	m2	8,160
	
83	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020121-06-050	Ścianki działowe z pustaków,o wymiarach 25x25x8 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0121
 1.Wymurowanie ścianek
 2.Przygotowanie i ułożenie zbrojenia z drutu stalowego (kol.04-06)
 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań
krotność= 1,000

	m2	9,970
	
84	wg nakładów
rzeczowych
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Ścianki systemowe z płyt laminowanych ( 5)
krotność= 1,000

	m2	22,000
	
85	wg  ceny
jednostkowej
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Dostawa, montaż, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych w ściankach wewnętrznych. Nadproża nad drzwiami.
krotność= 1,000

	m	17,000

4. Dach

1	2	3	4	5	
 86	wg  ceny
jednostkowej
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja z drewna klejonego ( wykonanie, dostawa i montaż). Kompletna konstrukcja z drewna klejonego wraz z okuciami, blachami węzłowymi, stężeniami, łącznikami- wykonanie, dostawa i montaż na plac budowy. Okucia ocynkowane zabezpieczone p. poż 30 min.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
87	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidulna: Pokrycie dachu z płyt sandwich z wypełnieniem z pianki poliuretanowej gr. 12 cm. Płyty typu sandwich z wypełnieniem pianką poliuretanową ( NRO) gr. 10 cm. W kalkulacji uwzględniono materiały: płyty, obróbki blacharskie, łączniki, uszczelki i masy uszczelniające, dostawę materiału, montaż płyt, ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowań.
krotność= 1,000

	m2	627,350
	
88	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0517-0601-040	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych prostokątnych 35 cm w rozwinięciu,z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 55 mm (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0517
 1.Założenie i umocowanie rynie n
 2.Wykonanie załamań i wpustów
 3.Założenie zbiorniczków
krotność= 1,000

	m	80,000
	
89	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0519-0201-040	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm,z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519
 1.Założ enie i umocowanie rur spustowych
 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub montaż kolanka
krotność= 1,000

	m	74,000
	
90	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120105-01-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł
Charakterystyka Robót: Tablica 0105: Odtłuszczanie.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.
krotność= 1,000

	m2	48,000
	
91	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120201-0101-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną,miniową 60 %
Charakterystyka Robót: Tablica 0201: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania miniowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby do gruntowania miniowe i olejne.
krotność= 1,000

	m2	48,000
	
92	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120210-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą ftalową nawierzchniową,ogólnego stosowania
Charakterystyka Robót: Tablica 0210: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba nawierzchniowa i emalia ftalowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby nawierzchniowe i emalie ftalowe
krotność= 1,000

	m2	48,000
	
93	wg nakładów
rzeczowych
KNR S02U1001-02-050	Właz dachowy fabrycznie wykończony
krotność= 1,000

	m2	1,000
	
94	wg nakładów
rzeczowych
KNR S02U1001-03-050	Świetliki i klapy dymowe. Klapa oddymiająca ze sterownikiem i czujką dymu.
krotność= 1,000

	m2	1,560
	
95	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek
krotność= 1,000

	m2	169,220

5. Ślusarka zewnętrzna 

1	2	3	4	5	
 96	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  70503-04-050	Okna i drzwi aluminiowe otwierane o powierzchni do 1 m2. Okna otwierane do 1 m2 (01) wraz z dosatwą i montażem. Oście żnica i ramiak aluminiowy. Grupa materiałowa 2.1 lub 1.0. Kolor niebieski. Szklenie podwójne U=1,0 W/m2K. Szkło typu float przezroczyste, Klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia.
krotność= 1,000

	m2	1,120
	
97	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  70503-05-050	Okna i drzwi aluminiowe otwierane o powierzchni do 2 m2 wraz z dostawą i montażem. Oście żnica i ramiak aluminiowy. Grupa materiałowa 2.1 lub 1.0. Kolor niebieski. Szklenie podwójne U=1,0 W/m2K. Szkło typu float przezroczyste, Klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia.
krotność= 1,000

	m2	1,470
	
98	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  70503-07-050	Okna i drzwi aluminiowe ( witryny) wraz z dostawą i montażem ( od P1 do P6). P1: słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste hartowane, klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne. P2:słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste hartowane, klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne. P3, P4: słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste. P5: słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste hartowane, klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne w drzwiach, siłowniki elektryczne do otwarcia okien. P6:  słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste hartowane, klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne w drzwiach, siłowniki elektryczne do otwarcia okien.
krotność= 1,000

	m2	135,500
	
99	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Krata wentylacyjna wraz z dostawą i montażem. Krata 1: Ościeżnica i lamele aluminiowe, kolor popielaty. Krata 2: Ościeżnica i lamele aluminiowe, kolor popielaty. Od wewnątrz budynku założyć siatkę przeciw owadom o oczku 2 x 2 mm.   P3: Ościeżnica i lamele aluminiowe, kolor popielaty. Od wewnątrz budynku założyć siatkę przeciw owadom o oczku 2 x 2 mm. Klapa napowietrzająca z siłownikiem elektrycznym sterowana czujką dymu.
krotność= 1,000

	m2	7,960
	
100	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020506-0101-050	Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. ( parapety)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0506
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć bez względu na rodzaj
   pokrycia
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach
 3.Wykonanie wpustów gzymsowych
 4.Obrobienie podpórek
 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2 m,fi 20 cm z podkładem,
   kołnierzem i kołpakiem
krotność= 1,000

	m2	50,710
	
101	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120105-01-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł ( parapety)
Charakterystyka Robót: Tablica 0105: Odtłuszczanie.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.
krotność= 1,000

	m2	50,710
	
102	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120201-0101-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną,miniową 60 %- parapety
Charakterystyka Robót: Tablica 0201: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania miniowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby do gruntowania miniowe i olejne.
krotność= 1,000

	m2	50,710
	
103	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120210-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową.
Charakterystyka Robót: Tablica 0210: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba nawierzchniowa i emalia ftalowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby nawierzchniowe i emalie ftalowe
krotność= 1,000

	m2	50,710
	
104	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020129-01-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0129
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę
       na naprawę tynków.
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
105	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020129-02-020	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0129
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę
       na naprawę tynków.
krotność= 1,000

	szt	1,000

6. Ślusarka i stolarka drzwiowa

1	2	3	4	5	
 106	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1203-02-050	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 wraz z dostawą i montażem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1203
 1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi
 2.Obsadzenie drzwi
 3.Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa ościeży i tynków
 4.Malowanie farbami olejnymi
krotność= 1,000

	m2	3,080
	
107	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1204-05-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2,dwustronne- wraz z dostawą i montażem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204
 1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi
 2.Obsadzenie drzwi
 3.Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa ościeży i tynków 
 4.Malowanie farbami olejnymi
krotność= 1,000

	m2	32,000
	
108	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021016-01-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/- wraz z dostawą i montażem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1016
 1.Obsadzenie ościeżnic stalow ych (kol.01 - 04)
 2.Przykręcenie zawiasów (kol.05 - 09)
 3.Dwukrotne malowanie ościeżnic
krotność= 1,000

	szt	16,000
	
109	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/- wraz  z dostawą i montażem. DR-1: skrzydło kolor do uzgodnienia z użyt, klamka , kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lakierowanej , DR-2 skrzydło kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, klamka, kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lakierowanej.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1017
 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć
krotność= 1,000

	m2	8,800
	
110	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021016-01-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/- wraz z dostawą i montażem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1016
 1.Obsadzenie ościeżnic stalow ych (kol.01 - 04)
 2.Przykręcenie zawiasów (kol.05 - 09)
 3.Dwukrotne malowanie ościeżnic
krotność= 1,000

	szt	5,000
	
111	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Drzwi systemowe z płyt laminowanych DR-6 wraz z dostawą i montażem. DR-3 przesuwne. Drzwi systemowe- element ścianek systemowych toalet kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Klamka. Dostawa montaż i wykończenie drzwi z płyt laminowanych.
krotność= 1,000

	m2	8,000

3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1	2	3	4	5	
 
1. Tynki, okładziny

1	2	3	4	5	
 112	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1B. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	8,400
	
113	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-1101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75-101. Okładzina ściany 1C. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	17,700
	
114	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1D. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	5,160
	
115	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-1101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75-101. Okładzina ściany 1E. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	14,900
	
116	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1F. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	22,950
	
117	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1H. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	27,470
	
118	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1I. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	3,650
	
119	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142010-10-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50-101 ( obudowa komina)
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność= 1,000

	m2	12,000
	
120	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Obudowa słupów drewnianych płytami cementowymi ( El 30).
krotność= 1,000

	m2	14,500
	
121	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. ( 2A, 2B, 2C). Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Zamuro wanie przebić
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań
 3.Przygotowanie powierzchni
 4.Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich na ścianach
 5.Osiatkowanie bruzd c.o.
 6.Obsadzenie kratek i innych drobnych elementów
 7.Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi
 8.Wykonanie reperacji tynków
krotność= 1,000

	m2	132,210
	
122	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020803-04-050	Tynki zwykłe I kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. ( sufity)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Zamuro wanie przebić
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań
 3.Przygotowanie powierzchni
 4.Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich na ścianach
 5.Osiatkowanie bruzd c.o.
 6.Obsadzenie kratek i innych drobnych elementów
 7.Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi
 8.Wykonanie reperacji tynków
krotność= 1,000

	m2	37,530
	
123	wg nakładów
rzeczowych
KNR 17-0929-03-050	Wykonanie tynku mazaikowego żywicznego na ścianach,  do wysokości 1,6 m w ciągach komunikacyjnych , klatce schodowej i widowni o gr. 3,0 mm - analogia
krotność= 1,000

	m2	180,480
	
1.	1,6*(15,5+5,8+2,9+11,6+3,5+1,5+2,0+0,5+1,0+3,5+3,6+4,4+2,5)	93,280				
2.	1,6*(10,5+4,5+4,5)	31,200				
3.	1,6*(15,0+10,0+10,0)	56,000				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				180,480	
124	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022006-0201-050	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie na paskach z płyt.( 2B, 2C, 2D, 2E). Płyta g-k 12,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność= 1,000

	m2	237,580
	
125	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022006-06-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 9,5 mm,na ścianach na zaprawie. ( 2B, 2C, 2D, 2E) Płyta g-k 12,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność= 1,000

	m2	237,580
	
126	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022006-0201-050	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie na paskach z płyt.( 2B, 2C, 2D, 2E). Płyta g-k 12,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność= 1,000

	m2	19,660
	
127	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022006-06-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 9,5 mm,na ścianach na zaprawie. ( 2B, 2C, 2D, 2E) Płyta g-k 12,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność= 1,000

	m2	19,660
	
128	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0832-01-050	Osiatkowanie na ścianach i stropach ( cokół)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0832
 1.Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji
 2.Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy
   plastycznej
krotność= 1,000

	m2	15,580
	
129	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 20901-020-050	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, jednowarstwowe, na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901
 1.Transport materiałów i przygotowanie zapraw
 2.Prz ygotowanie, przestawienie i demontaż niezbędnego sprzętu dla robót
 3.Przygotowanie podłoża
 4.Obsadzenie drobnych elementów
 5.Wykonanie tynku
 6.Wykonanie poprawek tynku
krotność= 1,000

	m2	15,580

2. Malowanie i licowanie

1	2	3	4	5	
 130	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)- gruntowanie podłoża pod płytki).
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką
krotność= 1,000

	m2	128,820
	
131	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( 1C, 2C, 2E, 3C, 3D, 3E, 3H)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829
 1.Zamurowanie przebić
 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzał ych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie
   (kol.01)
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek
 4.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 5.Smarowanie płytek masą klejącą (metoda kombinowana)
 6.Obrobienie wnęk i ościeży
 7.Ułożenie płytek
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wykonywanych na starych
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności.
krotność= 1,000

	m2	128,820
	
132	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0842-01-040	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0842
 1.Wymierzenie i przycięcie listew
 2.Wykonanie załamań
 3.Osadzenie listew
krotność= 1,000

	m	86,000
	
133	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych ( 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, 1I, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1402
 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)
 2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06)
 3.Gruntowanie farbą emulsyjną (1x - kol.03-06)
 4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02)
 5.Malowanie farbą klejową lub emulsyjną (2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06)
krotność= 1,000

	m2	470,130
	
134	wg nakładów
rzeczowych
KNR 19-011307-02-050	Malowanie dwukrotne wysokojakościowe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
Charakterystyka Robót: Tablica 1307
MALOWANIE WYSOKOJAKOŚCIOWE FARBĄ OLEJNĄ LUB FTALOWĄ (SYNTETYCZNĄ) TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH, PODŁOŻY GIPSOWYCH I SZTABLATUR

Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie powierzchni.
2. Zagruntowanie pokostem.
3. Szpachlowanie i szlifowanie.
4. Pomalowanie farbą olejną.
krotność= 1,000

	m2	76,040
	
135	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) ( gruntowanie pod malowanie na tynkach c-w)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką
krotność= 1,000

	m2	125,500
	
136	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". ( 2A, 2B, 2C)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotność= 1,000

	m2	125,500
	
137	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) ( gruntowanie pod malowanie sufity).
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką
krotność= 1,000

	m2	37,530
	
138	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotność= 1,000

	m2	37,530
	
139	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą lateksową z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych ( obudowa komina)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1402
 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)
 2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06)
 3.Gruntowanie farbą emulsyjną (1x - kol.03-06)
 4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02)
 5.Malowanie farbą klejową lub emulsyjną (2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06)
krotność= 1,000

	m2	12,000
	
140	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą lateksową z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych ( sufity)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1402
 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)
 2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06)
 3.Gruntowanie farbą emulsyjną (1x - kol.03-06)
 4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02)
 5.Malowanie farbą klejową lub emulsyjną (2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06)
krotność= 1,000

	m2	135,700
	
141	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-390115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0115
 1.Wykonanie uszczelnienia poprzez naniesienie w dwóch procesach roboczych
   płynnej folii Superflex 1.
 2.Wklejenie między dwie warstwy preparatu Superflex 1 wkładki z włókniny
   elastycznej nr 1 (kol.02).
krotność= 1,000

	m2	43,400
	
142	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-390115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0115
 1.Wykonanie uszczelnienia poprzez naniesienie w dwóch procesach roboczych
   płynnej folii Superflex 1.
 2.Wklejenie między dwie warstwy preparatu Superflex 1 wkładki z włókniny
   elastycznej nr 1 (kol.02).
krotność= 1,000

	m2	46,040

3. Posadzki

1	2	3	4	5	
 143	wg nakładów
rzeczowych
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Podłoga sportowa na podwójnych legarach z wykładziną PVC grubości minimum 7 mm. Podłoga sportowa systemowa na podwójnych legarach ze sklejki. Warstwy: folia polietylenowa układana na załad z wywinięciem na ściany ok 150 mm. Podkładki dystansowe. Legary ze sklejki ułożone krzyżowo. Ślepa podłoga ze sklejki gr. co najmniej 12 mm. Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagajacym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania np. Triple- Action Protecsol- zabezpiecza przed zabrudzeniami, działa przeciw poślizgom, jest odporna na działanie bakterii i chemikaliów. Wykładzina powinna posiadać następujące certyfiikaty: Atest higieniczny PZH, Deklaracja Właściwości Uzytkowych, Certyfikat IHF, Certyfikat EHF, Certyfikat FIBA, Certyfikat FIVB official Supplier. W kalkulacji uwzględniono dostarczenie i ułożenie wszystkich warstw podłogi z nawierzchnią, zamontowanie systemu wentylacji podpodłogowej, wymalowanie linii boisk sportowych.
krotność= 1,000

	m2	448,770
	
144	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. ( pomieszczenie socjlne- F1)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 1,000

	m2	87,950
	
145	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. ( pomieszczenie socjlne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 3,000

	m2	87,950
	
146	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. ( pomieszczenie techniczne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 1,000

	m2	23,580
	
147	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. ( pomieszczenie techniczne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 4,000

	m2	23,580
	
148	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Malowanie posadzki emulsją wodoodporną ( pomieszczenie techniczne). Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiału oraz wymalownie posadzki betonowej emulsją wodoodporną do betonu.
krotność= 1,000

	m2	23,580
	
149	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. ( pokoje)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 1,000

	m2	9,860
	
150	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. ( pokoje)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 2,000

	m2	9,860
	
151	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( pomieszczenie socjalne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność= 1,000

	m2	112,470
	
1.	87,95+15,84+8,68	112,470				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				112,470	
152	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( pomieszczenie socjalne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01,04,07)
 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 5.Ułożenie płytek
 6.Wyrobienie załamań
 7.Spoinowanie płytek
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików
krotność= 1,000

	m	110,790
	
153	wg nakładów
rzeczowych
KNR 202-1113-0202-050	Posadzki z wykładziny tekstylnej rulonowej,klejonej do podkładu klejem winylowym.
krotność= 1,000

	m2	9,860
	
154	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. Folia PE gr. 0,2 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność= 1,000

	m2	20,400
	
155	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. Płyta styropianowa EPS 100-038 gr. 2 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność= 1,000

	m2	20,400
	
156	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. ( B1)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 1,000

	m2	20,400
	
157	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 3,000

	m2	20,400
	
158	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. Folia PE gr. 0,2 mm. ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność= 1,000

	m2	34,340
	
159	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. Płyta styropianowa EPS 100-038 gr. 2 cm. ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność= 1,000

	m2	34,340
	
160	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 1,000

	m2	34,340
	
161	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność= 2,000

	m2	34,340
	
162	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność= 1,000

	m2	34,340
	
163	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01,04,07)
 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 5.Ułożenie płytek
 6.Wyrobienie załamań
 7.Spoinowanie płytek
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików
krotność= 1,000

	m	22,550
	
164	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Malowanie posadzki emulsją wodoodporną (B5). Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiału oraz wymalownie posadzki betonowej emulsją wodoodporną do betonu.
krotność= 1,000

	m2	12,750
	
165	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010820-03-050	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. Widownia. Płyty OSB gr. 25 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0820
 1.Wycięcie zniszczonych odcinków starych desek dla połączenia z nowymi
 2.Wymierzenie i przycięcie na miarę desek
 3.Dopasowanie przyciętych desek i wyregulowani e legarów
 4.Ostruganie połączeń starej podłogi z uzupełnionym odcinkiem
 5.Dokładne oczyszczenie podłoża
 6.Ręczne przycięcie płyt
 7.Smarowanie podłoża lepikiem
 8.Przyklejenie płyt lub przybicie płyt
 9.Oczyszczenie powierzchni
 10.Zamiecenie zanieczyszczeń pa rkietu
 11.Zwilżenie posadzki wodą
 12.Wyrównanie grubości desek strugiem
krotność= 1,000

	m2	135,400
	
166	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021113-02-050	Posadzki z wykładziny tekstylnej "Nowita" rulonowej,klejonej do podkładu klejem winylowym Polacet wraz z podstopniami.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1113
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych rulonowych i płytek (kol.01-05)
 3.Przycięcie materiałów
 4.Smarowanie podłoża klejem (kol.01,02,05)
 5.Ułożenie wykładzin (kol.01-04) i płytek (kol.05)
 6.Umocowanie listew przyściennych (kol.06,08)
 7.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru
krotność= 1,000

	m2	135,400
	
167	wg  ceny
jednostkowej
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Obsadzenie listew wykańczjących na stopniach widowni .
krotność= 1,000

	m	299,700
	
168	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1113
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych rulonowych i płytek (kol.01-05)
 3.Przycięcie materiałów
 4.Smarowanie podłoża klejem (kol.01,02,05)
 5.Ułożenie wykładzin (kol.01-04) i płytek (kol.05)
 6.Umocowanie listew przyściennych (kol.06,08)
 7.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru
krotność= 1,000

	m	54,000
	
169	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) schody
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01,04,07)
 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 5.Ułożenie płytek
 6.Wyrobienie załamań
 7.Spoinowanie płytek
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików
krotność= 1,000

	m	41,250
	
170	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96)- schody
Charakterystyka Robót: Tablica: 1121
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klej ącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność= 1,000

	m2	33,460
	
171	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność= 1,000

	m2	9,860
	
172	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność= 1,000

	m2	9,860

4. Sufity 

1	2	3	4	5	
 173	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142012-01-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym ( B1)
Charakterystyka Robót: Tablica: 2012
 1.Wytrasowanie miejsc montażu
 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi
 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
 4.Regulacja naciągów zawiesi
 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu
 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
 _
krotność= 1,000

	m2	15,310
	
174	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142012-01-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym (B2)
Charakterystyka Robót: Tablica: 2012
 1.Wytrasowanie miejsc montażu
 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi
 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
 4.Regulacja naciągów zawiesi
 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu
 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
 _
krotność= 1,000

	m2	6,200
	
175	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022006-0201-050	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie na paskach z płyt.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność= 1,000

	m2	16,530
	
176	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022006-0601-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność= 1,000

	m2	16,530
	
177	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-142012-01-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym (C)
Charakterystyka Robót: Tablica: 2012
 1.Wytrasowanie miejsc montażu
 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi
 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
 4.Regulacja naciągów zawiesi
 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu
 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
 _
krotność= 1,000

	m2	78,020

5. Wyposażenie dodatkowe

1	2	3	4	5	
 178	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021207-01-040	Balustrady schodowe z prętów ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane. ( schody wewnętrzne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1207
 1.Wykucie gniazd
 2.Ustawienie i zmontowanie balustrad wraz z rozetkami
 3.Zabetonowanie gniazd
 4.Zamocowanie do belek policzkowych balustrad śrubami lub za pomocą spawania
   (kol.01)
 5.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi
krotność= 1,000

	m	39,400
	
179	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021209-02-040	Balustrady balkonowe proste z pochwytami ze stali nierdzewnej. ( widownia)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1209
 1.Wykucie gniazd
 2.Ustawienie i zmontowanie balustrad
 3.Zabetonowanie gniazd
 4.Malowanie farbami olejnymi
krotność= 1,000

	m	14,000
	
180	wg  ceny
jednostkowej
AW-034	Kalkulcja indywidulna: Zadaszenie nad wejsciem - konstrukcja stalowa ocynkowana ( materiały, dostawa i montaż).
krotność= 1,000

	t	0,350
	
181	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  70802-04-050	Szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego płaskiego,klejonego ze szkła float o powierzchni szyby powyżej 3,0 m2 /B.I.7/96/ zadaszenie nad wejściem
krotność= 1,000

	m2	9,250
	
182	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20503-03-040	Rynny dachowe z PCV- zadaszenie nad wejściem
krotność= 1,000

	m	5,000
	
183	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  20503-05-040	Rury spustowe z PCV- zadaszenie nad wejściem
krotność= 1,000

	m	3,500
	
184	wg  ceny
jednostkowej
KSNR  70208-04-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji stalowych spawanych o masie elementu 20 kg /B.I.7/96/- widownia. Konstrukcja stalowa widowni zabezpieczona ogniochronnie farbmi pęczniejącymi do REI 30. wraz z siedziskami z polipropylenu wg. projektu.
krotność= 1,000

	t	3,652
	
185	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021213-01-040	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1213
 1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania elementów
 2.Zamontowanie i obsadzenie elementów metalowych
 3.Spawanie elementów (kol.03-06)
 4.Malowanie farbami olejnymi
krotność= 1,000

	m	3,600
	
186	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna:Wycieraczka wejściowa, systemowa szczotkowa w ramce
krotność= 1,000

	m2	1,720
	
187	wg  ceny
jednostkowej
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Zakup, dostawa i montaż gaśnic wraz z oznakowaniem. Gaśnica GP- 6 Z wraz z oznakowaniem
krotność= 1,000

	szt	5,000
	
188	wg  ceny
jednostkowej
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż drążków wraz z kotarą przy natryskach
krotność= 1,000

	szt	6,000
	
189	wg  ceny
jednostkowej
AW-033	Kalkulacja indywidualna: Pomosty stalowe z kratą VEMA
krotność= 1,000

	kg	450,000
	
190	wg  ceny
jednostkowej
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż luster w sanitariatach
krotność= 1,000

	m2	2,880
	
191	wg  ceny
jednostkowej
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych - pojemniki na papier toaletowy
krotność= 1,000

	szt	6,000
	
192	wg  ceny
jednostkowej
AW-020	Kalkulacja indywidualna:  Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych - pojemniki na ręcznik
krotność= 1,000

	szt	6,000

6. Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych

1	2	3	4	5	
 193	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010307-02-060	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Odspojenie i załadowanie gruntu na taczki
 2.Przewiezienie i wyładowanie ziemi w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład
 3.Ułożenie i przekładanie torów jezdnych
 4.Wyrównanie skarp i dna wykopu oraz powierzchni odkładu
 Uwaga:
 1.Dodatki z kolumn 05-08 wol no stosować przy spadkach terenu ponad 4%
 2.Dodatki z kolumn 09-12 wolno stosować przy spadkach terenu ponad 5%
krotność= 1,000

	m3	45,000
	
194	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów- żwir
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność= 1,000

	m3	2,670
	
195	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020202-01-060	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność= 1,000

	m3	3,730
	
196	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność= 1,000

	m3	1,510
	
197	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020604-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smołowej na lepiku na gorąco,ław fundamentowych betonowych.Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoż a roztworem asfaltowym rzadkim lub
   emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach
   murowanych (kol.01) lun na ławach betonowych (kol.02)
 3.Zagruntowanie podłoża jak w pkt 2 i ułożenie izolacji z papy na powierzchni
   poziomej lub pio nowej, na lepiku na gorąco (kol.03 i 07 oraz kol.08 i 09)
   lub na lepiku na zimno (kol.05 i 06 oraz 09 i 10)
 4.Drugie gruntowanie powierzchni poziomej (kol.07) lub pionowej (kol.12)
krotność= 1,000

	m2	58,000
	
198	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020218-01-060	Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Ustawienie stemplowania i pomostów
 2.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 3.Osadzenie listew i dybli
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 5.Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu
 6.Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów
krotność= 1,000

	m3	1,780
	
199	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.- zbrojenie schodów i podjazdu
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność= 1,000

	t	0,500
	
200	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1121
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klej ącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność= 1,000

	m2	20,380
	
201	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021108-06-050	Okładziny schodów z zaprawy cementowej,stopnie bez profilu,zatarte na gładko,grubości 25 mm ( schody z kotłowni)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1108
 1.Oczyszczenie i przygotowanie podłoża
 2.Wykonanie, założenie i zdjęcie szablonu
 3.Ułożenie warstwy podkładowej z zaprawy cementowej
 4.Ułożenie mieszanki lastryko wraz z jej ubiciem i dokładnym wyrównaniem
 5. Obłożenie stopni zaprawą cementową
 6.Oczyszczenie i obmycie powierzchni wykładzin
 7.Dwukrotne szlifowanie lastryko, zapuszczenie olejem, zapastowanie i
   wyfroterowanie
 8.Płukanie lastryko wodą
 9.Młotkowanie
krotność= 1,000

	m2	2,530
	
202	wg  ceny
jednostkowej
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Blustrada ze stali nierdzewnej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych ( materiły, transport i montaż)
krotność= 1,000

	m	10,100

7. Opaska wokół budynku

1	2	3	4	5	
 203	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010610-02-060	Drenaże- Podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie wykonana wraz z przygotowaniem kruszywa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0610
 1.Przygotowanie materiałów filtracyjnych: sortowanie, płukanie i ewentualnie
   mieszanie poszczególnych asortymentów w określonych proporcjach ( kol.01-05 )
 2.Przetran sportowanie materiałów filtracyjnych taczkami na brzeg wykopu
   i opuszczenie na jego dno
 3.Rozgarnięcie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwami nieprzekraczającymi
   grubości 10 cm i dokładne jej ubicie
krotność= 1,000

	m3	11,200
	
204	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010610-02-060	Drenaże- Podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie wykonana wraz z przygotowaniem kruszywa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0610
 1.Przygotowanie materiałów filtracyjnych: sortowanie, płukanie i ewentualnie
   mieszanie poszczególnych asortymentów w określonych proporcjach ( kol.01-05 )
 2.Przetran sportowanie materiałów filtracyjnych taczkami na brzeg wykopu
   i opuszczenie na jego dno
 3.Rozgarnięcie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwami nieprzekraczającymi
   grubości 10 cm i dokładne jej ubicie
krotność= 1,000

	m3	28,000
	
205	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402
 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie (kol.03-05)
 2.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01-02)
 3.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 4.Rozebranie deskowania
 5.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
krotność= 1,000

	m3	2,910
	
206	wg nakładów
rzeczowych
KNR 13-121504-04-040	Obrzeża betonowe
Charakterystyka Robót: Tablica: 1504
 1.Oczyszczenie i wyrównanie podbudowy
 2.Wykonanie ławy betonowej pod krawęż niki
 3.Przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki
 4.Ułożenie płyt chodnikowych, krawężników i obrzeży
 5.Wypełnienie spoin zaprawą lub piaskiem
krotność= 1,000

	m	112,000

II. ROBOTY  ELEKTRYCZNE

1	2	3	4	5	
 
1. Tablice rozdzielcze

1	2	3	4	5	
 207	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080401-08-020	Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01-20:
 2.Wykonanie ślepych otworów
 Dla kol. 01-06, 15-20:
 3.Osadzenie śrub kotwowych z zabetonowaniem
 Dla kol. 07-10:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych
 Dla kol. 11-14:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 21-22:
 3.Wywiercenie otworów
krotność= 1,000

	szt	3,000
	
208	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080404-04-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowychotworach
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 Dal kol. 01-06:
 1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie przed poruszeniem
 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą w gotowych otworach
 3.Zabetonowanie
 Dla kol. 07-12:
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją śrubami do gotowego
   podłoża
 Dla kol. 13-18:
 1.Ustawienie
 2.Wypoziomowanie
 3.Przyspawanie do podłoża konstrukcji
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
209	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080404-03-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach- TW
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 Dal kol. 01-06:
 1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie przed poruszeniem
 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą w gotowych otworach
 3.Zabetonowanie
 Dla kol. 07-12:
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją śrubami do gotowego
   podłoża
 Dla kol. 13-18:
 1.Ustawienie
 2.Wypoziomowanie
 3.Przyspawanie do podłoża konstrukcji
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
210	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080404-03-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach- TK
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 Dal kol. 01-06:
 1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie przed poruszeniem
 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą w gotowych otworach
 3.Zabetonowanie
 Dla kol. 07-12:
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją śrubami do gotowego
   podłoża
 Dla kol. 13-18:
 1.Ustawienie
 2.Wypoziomowanie
 3.Przyspawanie do podłoża konstrukcji
krotność= 1,000

	szt	1,000

2. Instalacje wewnętrzne

1	2	3	4	5	
 211	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080301-03-020	Przygotowanie podłoża betonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01-03, 07-09, 13-14, 19-21:
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie
 Dla kol.10-12, 22-24:
 2.Wykonanie ślepych otworów ręcznie
 Dla kol. 04, 15, 18:
 2.Wstrzelenie kołków
 Dla kol. 05-06:
 2.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 3.Ucięcie i przyspawanie płaskowników
 4.Wykonanie konsolek i przespawanie
 5.Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników
 Dla kol. 07-12:
 3.Wykonanie konsolek
 4.Osadzenie konsolki
 5.Pomalowanie konsolek
 Dla kol. 01-03:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowyc h
 Dla kol. 13, 14, 16, 17:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 13-15:
 4.Montaż konsolek systemu U504
 Dla kol. 16-18:
 4.Montaż wsporników języczkowych U506 i U507
krotność= 1,000

	szt	50,000
	
212	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 51101-020-020	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań  - 2
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża
krotność= 1,000

	szt	50,000
	
213	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 51105-010-040	Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
Charakterystyka Robót: Tablica: 1105
 1.Ułożenie elementów na konstrukcji
 Dla kol.01-03, 07-09:
 2.Przykręcenie drabinek do konstrukcji wsporczej
 3.Zmontowanie łuków z gotowych elementów
 4.Skręcenie elementów między sobą
 Dla kol.04-06:
 2.Przyspawanie drabienk do konstrukcji wsporczej
 Dla kol.10:
 2.Wykonanie łuku, wytrasowanie, cięcie, spawanie i szlifowanie
krotność= 1,000

	m	160,000
	
214	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-08W0212-03-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- łączny przekrój żył 24 mm2 Cu- YDY 5 x 10
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212
 1.Rozwinięcie.
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie.
 3.Wprowadzenie końców przewodu do puszek lub odgałęźników.
krotność= 1,000

	m	50,000
	
215	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-08W0212-03-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- łączny przekrój żył 24 mm2 Cu- YDY 5 x 4
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212
 1.Rozwinięcie.
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie.
 3.Wprowadzenie końców przewodu do puszek lub odgałęźników.
krotność= 1,000

	m	300,000
	
216	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-100045-06-020	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2(z.nr 8,9/94)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0045
 1.Ucięcie kabla
 2.Zdjęcie powłok ochronnych
 3.Przygotowanie końców kabla do założenia końcówek kablowych
 4.Zaizolowanie żył
 5.Montaż końcówki kablowej 
 6.Pomiar rezystancji izolacji żył roboczych
 7.Sprawdzenie zgodności faz
 8.Podłączenie żył do urządzeń
 9.Zamocowanie kabla
 10.Założenie oznacznika
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
217	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031001-05-040	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność= 1,000

	m	120,000
	
218	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDY 2x1,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Rozwinięcie przewodu
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązał kowego, zaprawy
   gipsowej lub klejenia
 4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotność= 1,000

	m	45,000
	
219	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDY 3x1,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Rozwinięcie przewodu
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązał kowego, zaprawy
   gipsowej lub klejenia
 4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotność= 1,000

	m	300,000
	
220	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDY 4x1,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Rozwinięcie przewodu
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązał kowego, zaprawy
   gipsowej lub klejenia
 4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotność= 1,000

	m	20,000
	
221	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080210-02-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył12  mm2- Cu- YDY 3 x 2,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Rozwinięcie przewodu
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązał kowego, zaprawy
   gipsowej lub klejenia
 4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotność= 1,000

	m	240,000
	
222	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080502-03-090	Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, dwa mocowania
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01, 02:
 2.Nawiercenie otworów w drewnie
 Dla kol. 03-06, 09, 10:
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie
 Dla kol. 03, 04:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych
 Dla kol. 05, 06, 09, 10:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 07, 08, 11, 12:
 2.Wstrzelenie kołków
krotność= 1,000

	kpl	85,000
	
223	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ A
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	12,000
	
224	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ A/aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	13,000
	
225	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ B
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	18,000
	
226	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ B/Aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
227	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ C
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	3,000
	
228	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ D
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	11,000
	
229	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ D/Aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
230	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ E
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	15,000
	
231	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ F
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	22,000
	
232	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ F/aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	8,000
	
233	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ G
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
234	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ G/aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
235	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080301-23-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01-03, 07-09, 13-14, 19-21:
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie
 Dla kol.10-12, 22-24:
 2.Wykonanie ślepych otworów ręcznie
 Dla kol. 04, 15, 18:
 2.Wstrzelenie kołków
 Dla kol. 05-06:
 2.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 3.Ucięcie i przyspawanie płaskowników
 4.Wykonanie konsolek i przespawanie
 5.Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników
 Dla kol. 07-12:
 3.Wykonanie konsolek
 4.Osadzenie konsolki
 5.Pomalowanie konsolek
 Dla kol. 01-03:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowyc h
 Dla kol. 13, 14, 16, 17:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 13-15:
 4.Montaż konsolek systemu U504
 Dla kol. 16-18:
 4.Montaż wsporników języczkowych U506 i U507
krotność= 1,000

	szt	40,000
	
236	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080302-01-020	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement
Charakterystyka Robót: Tablica: 0302
 1.Wykruszenie lub wcięcie otworó w do wprowadzenia przewodów
 Dla kol. 02-10:
 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów
 3.Oznaczenie przewodu zerowego
 Dla kol. 08:
 4.Zamontowanie do gotowego podłoża wkrętami
 Dla kol. 01-07, 10:
 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
 5.Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni
 Dla kol. 09:
 4.Przygotowanie kleju
krotność= 1,000

	szt	40,000
	
237	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080302-02-020	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement
Charakterystyka Robót: Tablica: 0302
 1.Wykruszenie lub wcięcie otworó w do wprowadzenia przewodów
 Dla kol. 02-10:
 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów
 3.Oznaczenie przewodu zerowego
 Dla kol. 08:
 4.Zamontowanie do gotowego podłoża wkrętami
 Dla kol. 01-07, 10:
 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
 5.Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni
 Dla kol. 09:
 4.Przygotowanie kleju
krotność= 1,000

	szt	40,000
	
238	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080306-11-020	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzywa sztucznego,natynkowych do 4 mm2 przykręcanych o 3 wylotach. Przekrój przewodu do 4 mm2, kabelkowy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0306
 1.Odkrywanie i zamykanie odgałężników
 2.Oznaczenie przewodu zerowego
krotność= 1,000

	szt	20,000
	
239	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080307-02-020	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków
krotność= 1,000

	szt	16,000
	
240	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080307-02-020	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
241	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080307-07-020	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych,dwubiegunowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
242	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080309-04-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309
 1.Niezbędne rozmontowanie gniazda
 Dla kol. 07:
 2.Przygotowanie kleju
krotność= 1,000

	szt	17,000
	
243	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031007-10-020	Ręczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1007
 1.Trasowanie otworu
 2.Przebicie otworu
 3.Sprawdzenie wymiarów
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
244	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031006-17-020	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1006
 1.Trasowanie otworu
 2.Przebicie otworu
 3.Sprawdzenie wymiarów
krotność= 1,000

	szt	12,000

3. Instalacja oddymiania

1	2	3	4	5	
 245	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031001-07-040	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu betonowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność= 1,000

	m	10,000
	
246	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031001-20-040	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność= 1,000

	m	20,000
	
247	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031001-21-040	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność= 1,000

	m	10,000
	
248	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080108-01-040	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd fi 20 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Sprawdzenie drożności rur
 2.Cięcie
 3.Gięcie
 4.Zmufowanie
 5.Wprowadzenie rur do puszek
 6.Wbijanie gwożdzi
 7.Mocowanie rur do gwożdzi drutem wiązałkowym
krotność= 1,000

	m	30,000
	
249	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080207-01-040	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2- HLGs 3x1,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Rozwinięc ie
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałężników lub skrzynek rozgałężnych
 4.Wciągnięcie przewodu
krotność= 1,000

	m	50,000
	
250	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080207-01-040	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2- Yn-TKSY 3,0 x2,0 x0,8
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Rozwinięc ie
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałężników lub skrzynek rozgałężnych
 4.Wciągnięcie przewodu
krotność= 1,000

	m	35,000
	
251	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-061601-02-020	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na podłożu z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica 1601: Zainstalowanie centralek i przystawek SAP.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
 2. Wykonanie ślepych otworów - dla kol. 02-03, 06-07, 14-15, 18-19.
 3. Wywiercenie otworów - dla kol. 04, 08, 12, 16, 20.
 4. Osadzenie śrub kotwiących.
 5. Montaż centralki ( przystawki ) wraz z regulacją mechaniczną.
 6. Sprawdzenie prawidłowości działania centralki ( przystawki ).
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
252	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-061603-04-020	Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach i przystawkach SAP. Programowany zespół sterujący PZG
Charakterystyka Robót: Tablica 1603: Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach i przystawkach SAP.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Wymontowanie paneli z centralek ( przystawek ).
 2. Rozmontowanie częściowe i rozłożenie paneli.
 3. Zamontowanie pakietu i zespołu.
 4. Sprawdzenie prawidłowości montażu.
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
253	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-061606-04-020	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek. Gniazdo montowane kołkami rozporowymi w betonie
Charakterystyka Robót: Tablica 1606: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
 2. Rozkręcenie gniazda i zdjęcie ekranu.
 3. Wprowadzenie przewodów.
 4. Sprawdzenie polaryzacji.
 5. Zamocowanie przewodów pod zaciski.
 6. Zamocowanie rezystora końcowego linii i zwory z drutu.
 7. Wiercenie otworów - dla kol. 01-07.
 8. Osadzenie kołków rozporowych - dla kol. 01-04.
 9. Przykręcenie wkrętami lub śrubami M6 - dla kol. 05-10.
 10. Wstrzelenie kołków - dla kol. 08.
 11. Wykonanie zapinek z taśmy - dla kol. 11.
 12. Odmierzenie i ucięcie przewodu.
 13. Zamocowanie przewodów pod zaciski cześci wiszącej gniazda.
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
254	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-061612-02-020	Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu
Charakterystyka Robót: Tablica 1612: Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek,ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków,itp....
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Sprawdzenie parametrów czujek, przycisków, wskaźników zadziałania przed
   montażem.
 2. Rozpakowanie ostrzegacza.
 3. Oczyszczenie powierzchni zewnętrznej ostrzegacza.
 4. Transport pionowy czujek.
 5. Instalowanie czujek dymu, płomienia, liniowych, iskrowych w uprzednio
   zainstalowanych gniazdach i podszawach.
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
255	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-061609-01-020	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym w zależności od rodzaju podłoża - bez uruchomienia i sprawdzenia. Podłoże drewniane
Charakterystyka Robót: Tablica 1609: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru-przycisków w wykonaniu zwykłym w zależn.od podłoża,bez uruchomien.i sprawdzenia.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Trasowanie miejsca montażu przycisku.
 2. Wykonanie otworów w podłożu.
 3. Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, a dla kol. 06 wywiercenie otworów i
   nagwintowanie.
 4. Rozpakowanie przycisku.
 5. Oczyszczenie obudowy wewnątrz i na zewnątrz.
 6. Montaż przycisku do wnęki w podłożu.
 7. Montaż przycisku do puszki we wnęce.
 8. Obcięcie i obrobienie końcówek przewodu.
 9. Podłączenie przewodów pod zaciski.
 10. Sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów.
 11. Uszczelnienie przewodów kitem lub gipsem.
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
256	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-061614-01-020	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
Charakterystyka Robót: Tablica 1614: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Sprawdzenie działania czujek i przycisków z centralką sygnalizacji pożaru -
   próbny rozruch.
 2. Kontrola pracy układu przy sztucznych imitatorach dymu, temperatury i
   płomienia.
 3. Nadzór i obserwacja poprawności działania układu oraz przekazanie do
   eksploatacji.
 4. Instruktaż w zakresie działania układu, obsługi urządzeń i ochrony przed
   promieniowaniem.
krotność= 1,000

	szt	3,000

4. Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna 

1	2	3	4	5	
 257	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080604-04-040	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim, wsporniki klejone
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Trasowanie
 2.Zamocowanie wsporników
 3.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie pręta
 4.Układanie pręta na wspornikach
 5.Gięcie pręta
 Dla kol. 03:
 6.Wykonanie ślepych otworów
 Dla kol. 01, 07:
 6.Uszczelnienie miejsc mocowania wsporników przez oblutowanie
 Dla kol. 05, 06:
 6.Uszczelnienie miejsc obsadzenia wsporników lepikiem
 Dla kol. 04:
 6.Przygotowanie kleju
krotność= 1,000

	m	160,000
	
258	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080615-03-020	Montaż zwodów pionowych na dachu lub dymniku płaskim, z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm h=3,0
Charakterystyka Robót: Tablica: 0615
 1.Zamocowanie iglicy do wspornika
 2.Przyłączenie zwodu prętowego do iglicy przez skręcenie
 3.Ułożenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z pręta o średnicy 18 mm
krotność= 1,000

	szt	14,000
	
259	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080615-03-020	Montaż zwodów pionowych na dachu lub dymniku płaskim, z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm h=4,0
Charakterystyka Robót: Tablica: 0615
 1.Zamocowanie iglicy do wspornika
 2.Przyłączenie zwodu prętowego do iglicy przez skręcenie
 3.Ułożenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z pręta o średnicy 18 mm
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
260	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031001-01-040	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność= 1,000

	m	80,000
	
261	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080107-02-040	Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Charakterystyka Robót: Tablica: 0107
 1.Sprawdzenie drożności rur
 2.Cięcie
 3.Gięcie
 4.Zmufowanie
 5.Wprowadzenie rur do puszek
 6.Wbijanie gwożdzi
 7.Mocowanie rur do gwożdzi drutem wiązałkowym
krotność= 1,000

	m	80,000
	
262	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080207-03-040	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu, 40Al mm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Rozwinięc ie
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałężników lub skrzynek rozgałężnych
 4.Wciągnięcie przewodu
krotność= 1,000

	m	80,000
	
263	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080602-01-040	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 na wspornikach mocowanych na drewnie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602
 1.Trasowanie
 2.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki
 3.Gięcie bednarki
 4.Malowanie w paski
 Dla kol. 03-16:
 5.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 6.Łączenie bednarki przez spawanie
 7.Oczyszczenie i malowanie spawu
 Dla kol. 01, 02:
 5.Nawiercenie otworów
 Dla kol. 03-10:
 8.Wykopanie ślepych otworów
 9.Osadzenie wsporników
 Dla kol. 01, 02, 13, 14:
 8.Przykręcenie wsporników
 Dla kol. 11, 12:
 8.Przyspawanie wsporników
 Dla kol. 15, 16:
 8.Przyspawanie bednarki do konstrukcji
 Dla kol. 01, 02:
 9.Skręcenie bednarki
krotność= 1,000

	m	30,000
	
264	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080619-06-020	Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik
Charakterystyka Robót: Tablica: 0619
 1.Nałożenie elementów złączki na końce łączonych przewodów i skręcenie śrubami
 Dla kol. 01, 02:
 2.Przykręcenie do rynny
 Dla kol. 03, 04:
 3.Naprężenie przewodu
krotność= 1,000

	szt	8,000
	
265	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080602-03-040	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekrpju do 120 mm2na wspornikach mocowanych na cegle, kucie mechaniczne
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602
 1.Trasowanie
 2.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki
 3.Gięcie bednarki
 4.Malowanie w paski
 Dla kol. 03-16:
 5.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 6.Łączenie bednarki przez spawanie
 7.Oczyszczenie i malowanie spawu
 Dla kol. 01, 02:
 5.Nawiercenie otworów
 Dla kol. 03-10:
 8.Wykopanie ślepych otworów
 9.Osadzenie wsporników
 Dla kol. 01, 02, 13, 14:
 8.Przykręcenie wsporników
 Dla kol. 11, 12:
 8.Przyspawanie wsporników
 Dla kol. 15, 16:
 8.Przyspawanie bednarki do konstrukcji
 Dla kol. 01, 02:
 9.Skręcenie bednarki
krotność= 1,000

	m	40,000
	
266	wg  ceny
jednostkowej
KNR 5-080620-01-020	Montaż uchwytów uziemiających łączonych przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0620
 Dla kol. 01, 02:
 1.Wykonanie uchwytów uziemiających
 2.Oczyszczenie rur w miejscu montażu uchwytów
 3.Nałożenie na rury podkładek ołowianych
 Dla kol. 03, 04:
 1.Wykonanie obejm
 2.Oczyszczenie rur w miejscach styczności z mostkiem bocznikującym
 3.Wykonanie mostków bocznikujących
 Dla kol. 05, 06:
 1.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 2.Spawanie
 3.Oczyszczenie i pomalowanie spawu
krotność= 1,000

	szt	40,000

5. Pomiary

1	2	3	4	5	
 267	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Określenie obwodu
 2.Oględziny instalacji
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach
 4.Odłączenie odbiorników
 5.Pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu
 6.Podłączenie odbiorników
krotność= 1,000

	pomiar	26,000
	
268	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031202-02-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Określenie obwodu
 2.Oględziny instalacji
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach
 4.Odłączenie odbiorników
 5.Pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu
 6.Podłączenie odbiorników
krotność= 1,000

	pomiar	7,000
	
269	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031205-01-108	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
270	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031205-02-108	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność= 1,000

	pomiar	121,000
	
271	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031205-05-108	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
272	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031205-06-108	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność= 1,000

	pomiar	121,000
	
273	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031205-03-108	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność= 1,000

	pomiar	1,000
	
274	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031205-04-108	Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność= 1,000

	pomiar	7,000
	
275	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-031204-04-020	Sprawdzenie i regulacja działania wyłączników APU z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 5000 A
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204
 Dla kol.01, 02, 03, 05:
 1.Oględziny urządzenia
 2.Sprawdzenie rezystancji izolacji
 3.Sprawdzenie docisku i współpracy zestyków
 4.Sprawdzenie działania
 5.Regulacja
 Dla kol.04:
 1.Oględziny wyłącznika
 2.Przeczyszczenie rdzenia
 3.Sprawdzenie działania
krotność= 1,000

	szt	10,000
	
276	wg  ceny
jednostkowej
KNNR Wacetob 91201-010-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
277	wg  ceny
jednostkowej
KNNR Wacetob 91201-020-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
278	wg  ceny
jednostkowej
KNNR Wacetob 91201-030-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
krotność= 1,000

	szt	30,000

6. Instalacja antywłamaniowa wraz z urządzeniami

1	2	3	4	5	
 279	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Centrala GTX - ONE lub równoważna zestaw:
1.płyta główna
2.klawiatura GŁ. LCD
3.zasilacz
4.obudowa
5.akumulator 7AH, 6. pastylki zbliżeniowe 2szt
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
280	wg nakładów
rzeczowych
-020	Kalkulacja indywidualna: Czujnik ruchu  - PIR PYRONIX - lub równoważny
krotność= 1,000

	szt	16,000
	
281	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Obudowa klawiatury
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
282	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Sygnalizator zewnętrzny - optyczno-dźwiękowy
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
283	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Nadajnik do monitorowania systemu
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
284	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe YTKTSY + ekw z plotem ekranowym 2x2x5 mm2 .
krotność= 1,000

	m	500,000
	
285	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, szkolenie i instrukcja obsługi.
krotność= 1,000

	kpl	1,000

7. Instalacja monitoringu wraz z urządzeniami

1	2	3	4	5	
 286	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Kalkulacja indywidualna: REJESTRATOR BCS NVR 08015 ME
BCS-NVR08015ME-P , lub równoważny  wraz z monitorem min. 24 cale  FULLHD- Rejestrator IP przystosowany do pracy z 8
kamerami IP. Wyposażony w 1 miejsc na dyski twarde SATA. Nowa
generacja ekonomicznych rejestratorów BCS jest w stanie nagrywać obraz
wysokiej jakości z bardzo dużą szybkością rozdzielczości do 5Mpx.
Urządzenie spełnia standard ONVIF oraz pracuje w trybie pentaplex.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
287	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: DYSK TWARDY 3 TB DEDYKOWANY DO MONITORINGU
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
288	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 3130 IR E, lub równoważna
Kamera megapixelowa jest
urządzeniem monitoringu o rozdzielczości do 1,3 Megapixeli z
przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz obiektywem 2.8mm.
BCS DMIP 3130AIR jest zaopatrzony w wysoko wydajny procesor DSP
AMBARELLA i posiada wbudowany promiennik podczerwieni IR LED,
który umożliwia oświetlenie dozorowanego obszaru w ciemności na
odległość do 20m. DMIP 3130 AIR firmy BCS wyposażona jest w obudowę
IP65, pozwala to na pełną wodoszczelność i pyłoszczelność oraz klasę
IK10 przez co jest wandaloodporna.
krotność= 1,000

	szt	3,000
	
289	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 1300 IR-E, lub równoważna
Kamera megapixelowa jest
urządzeniem monitoringu o rozdzielczości do 1,3 Megapixeli z
przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz obiektywem 3.6
mm. BCS TIP 3130 AIR ma wbudowany promiennik IR LED w technologii
Black Glass o zasięgu 30 metrów. TIP3130 AIR firmy BCS wykonana jest
w standardzie IP66 co daje nam pełną wodoszczelność i pyłoszczelność
krotność= 1,000

	szt	5,000
	
290	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: ZASILACZ BCS UPS IP 8/E lub równoważny
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
291	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: AKUMULATOR 18 AH ALARMTEC, lub równoważny
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
292	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-080210-01-040	Przewody kabelkowe RG58 i OMY 2X1 mm2   - skrętka
krotność= 1,000

	m	560,000
	
293	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Kalkulacja indywidualna: MONTAŻ ORAZ KONFIGURACJA SYSTEMU KAMER , SZKOLENIE I INSTRUKCJA OBSŁUGI
krotność= 1,000

	kpl	1,000

8. Instalacja nagłośnienia wraz z urządzeniami

1	2	3	4	5	
 294	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Kolumna pasywna Peavey 12" lub równoważne
krotność= 1,000

	szt	6,000
	
295	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Siatka ochronna
krotność= 1,000

	szt	6,000
	
296	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Linka zabezpieczająca
krotność= 1,000

	szt	12,000
	
297	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywiidualna: Uchwyt montażowy do kolumn
krotność= 1,000

	szt	6,000
	
298	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Końcówka mocy Peavey CS2000 lub równoważna
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
299	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Mikser
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
300	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Mikrofon bezprzewodowy
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
301	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Statyw mikrofonowy
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
302	wg nakładów
rzeczowych
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Okablowanie + korytka
krotność= 1,000

	m	100,000
	
303	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, szkolenie, instrukcja obsługi
krotność= 1,000

	kpl	1,000

III. ROBOTY SANITARNE ( w tym przyłącza i odwodnienie budynku na terenie działki). 

1	2	3	4	5	
 
1. Insalacja ciepła technologicznego i CO

1	2	3	4	5	
 304	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0514-02-040	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32 mm,grubości ścianek do 3,25 mm,łączonych przez spawanie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514
 1.Wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów
 2.Wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów
 3.Przecinanie, ukosowanie i gięcie rur
 4.Zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów sczepnych
 5.Pospawanie złączy
krotność= 1,000

	m	124,000
	
305	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0514-03-040	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 40 mm,grubości ścianek do 3,25 mm,łączonych przez spawanie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514
 1.Wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów
 2.Wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów
 3.Przecinanie, ukosowanie i gięcie rur
 4.Zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów sczepnych
 5.Pospawanie złączy
krotność= 1,000

	m	32,000
	
306	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120101-04-050	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B
Charakterystyka Robót: Tablica 0101: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne  do trzeciego stopnia czystości.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie , szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami.
 
 Stan wyjściowy powierzchni B.
krotność= 1,000

	m2	12,950
	
307	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120105-04-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł
Charakterystyka Robót: Tablica 0105: Odtłuszczanie.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.
krotność= 1,000

	m2	12,950
	
308	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120206-04-050	Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą poliwinylową do gruntowania,ogólnego stosowania
Charakterystyka Robót: Tablica 0206: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania poliwinylowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby do gruntowania poliwinylowe.
krotność= 1,000

	m2	12,950
	
309	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40404-04010-040	Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach- rura PEX-AI-PEX Dn 40 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność= 1,000

	m	50,000
	
310	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40404-03010-040	Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-rura PEX-AI-PEX Dn 32 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność= 1,000

	m	46,000
	
311	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40404-02010-040	Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach- rura PEX-AI-PEX Dn 25 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność= 1,000

	m	26,000
	
312	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40404-010-040	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-rura PEX-AI-PEX Dn 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność= 1,000

	m	32,000
	
313	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40404-010-040	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-rura PEX-AI-PEX Dn 16 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność= 1,000

	m	280,000
	
314	wg nakładów
rzeczowych
Orgbud 9250104-02-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 19 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 16 mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność= 1,000

	m	280,000
	
315	wg nakładów
rzeczowych
Orgbud 9250105-02-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 20 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 20 mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność= 1,000

	m	32,000
	
316	wg nakładów
rzeczowych
Orgbud 9250106-02-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 30 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 25mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność= 1,000

	m	26,000
	
317	wg nakładów
rzeczowych
Orgbud 9250106-03-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 32 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 32mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność= 1,000

	m	46,000
	
318	wg nakładów
rzeczowych
Orgbud 9250107-03-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 40 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 40 mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność= 1,000

	m	50,000
	
319	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010208-02-020	Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1. Ręczne przebicie otworu
 2.Wyrównanie ścian otworu
krotność= 1,000

	szt	20,000
	
320	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010323-04-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebić w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość
krotność= 1,000

	szt	20,000
	
321	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 30305-010-060	Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0305
 1.Ręczne wykucie bruzd
 2.Zamurowanie bruzd cegłą
 3.Otynkowanie
 4.Usunięcie gruzu poza budynek
krotność= 1,000

	m3	1,450
	
322	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 1,000

	m3	1,860
	
323	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 10,000

	m3	1,860
	
324	wg  ceny
jednostkowej
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż tulei ochronnych dla przewodów instalacji przy przejściach przez przegrody
krotność= 1,000

	kpl	20,000
	
325	wg  ceny
jednostkowej
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż osłony ognioochronnej.
krotność= 1,000

	kpl	12,000
	
326	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-04-020	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 dł 400 z zaworem termostatycznym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
327	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-04-020	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 dł 500 z zaworem termostatycznym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	6,000
	
328	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-04-020	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 dł 900 z zaworem termostatycznym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
329	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-04-020	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 dł 1400 z zaworem termostatycznym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
330	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 500  mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
331	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 600 mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
332	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 700 mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
333	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 1000 mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
334	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 900 mm i długości 500 mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
335	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0418-12-020	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 900 mm i długości 2300 mm  z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
336	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0410-01-020	Szafka do rozdzielaczy typu SWP-1, SWN-1 o 2-4 obwodach,do instalacji C.o.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410
 Dla kol. 01-04:
 1.Montaż szafki
 2.Montaż rozdzialaczy
 3.M ontaż zaworów kulowych i odpowietrzników
 Dla kol. 05:
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
 2.Przyciłcie rur na odpowiednią długość
 3.Założenie rury osłonowej
 4.Połączenie wyjścia z rozdzielacza z rurą PE
 5.Ułożenie rur na podłożu lub w gotowych bruzdac h
 6.Przymocowanie rur uchwytami
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
337	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0410-02-020	Szafka do rozdzielaczy typu SWP-2, SWN-2 o 5-7 obwodach,do instalacji C.o.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410
 Dla kol. 01-04:
 1.Montaż szafki
 2.Montaż rozdzialaczy
 3.M ontaż zaworów kulowych i odpowietrzników
 Dla kol. 05:
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
 2.Przyciłcie rur na odpowiednią długość
 3.Założenie rury osłonowej
 4.Połączenie wyjścia z rozdzielacza z rurą PE
 5.Ułożenie rur na podłożu lub w gotowych bruzdac h
 6.Przymocowanie rur uchwytami
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
338	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0429-01-090	Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20 mm,do grzejników
Charakterystyka Robót: Tablica: 0429
 1.Przecinanie rur
 2.Połączenie kształtek lub złączek przejściowych z rurami przyłącznymi za
   pomocą zgrzewania lub spawania
 3.Nakrłcenie półśrubunków
 4.Założenie tarczek ochronnych
 5.Połączenie rur przyłącznych z instalacją i grzejnikami
krotność= 1,000

	kpl	24,000
	
339	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0412-02-020	Głowica termostatyczna- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0412
 Dla kol. 01-05:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nakrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 3.Założenie kółka i klapy na zawór grzejnikowy
 Dla kol. 06:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 Dla kol. 07:
 1.Nagwintowanie końca rury
 2.Sprawdzenie działania zaworu
 3.Nakrłcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem
   uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	24,000
	
340	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0412-02-020	Zawory grzejnikowe powrotne  kątowe z nastawą wstępną umożliwiające odcięcie grzejnika, Dn 15 mm analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0412
 Dla kol. 01-05:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nakrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 3.Założenie kółka i klapy na zawór grzejnikowy
 Dla kol. 06:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 Dla kol. 07:
 1.Nagwintowanie końca rury
 2.Sprawdzenie działania zaworu
 3.Nakrłcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem
   uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	24,000
	
341	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-03-020	Zawory przelotowe proste,mosiężne M3007 fi 25 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	8,000
	
342	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-0304-020	Zawory zwrotne przelotowe c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 25 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
343	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-03-020	Filtr siatkowy DN 25 - analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
344	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-0201-020	Zawór regulacyjny fi 20 mm - analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
345	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-0301-020	Zawór regulacyjny fi 25 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
346	wg  ceny
jednostkowej
KNR 7-080806-03-020	Montaż armatury jak:zawory blokowe 3-drogowe z siłownikiem Dn 25 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica 0806: Montaż armatury.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Montaż armatury do uprzednio zabudowanej konstrukcji wsporczej przez wkręcenie lub wspawanie w przewód ruruowy, połączenie armatury z przewodem sygnałowym.
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
347	wg  ceny
jednostkowej
KNR 7-070102-01-090	Pompa UPS 25-40- analogia R= 0,955, M= 1,000, S=1,000
Charakterystyka Robót: Tablica 0102: Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Założenia ogólne p.3.13.1:.
 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Transport urządzeń, materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu ze składowiska
   przyobiektowego do miejsca montażu.
 3. Zainstalowanie sprzętu montażowego z wyjątkiem sprzętu cziężkiego.
 4. Sprawdzenie usytuowanie i podstawowych wymiarów fundamentów i śrub kotwicznych
   oraz porównanie otrzymanych wyników z dokumentacją techniczną i protokołem
   odbioru fundamentów.
 5. Wykonanie niezbędnych do montażu rusztowań, pochylni i ułożenie klatek lub
   belek.
 6. Rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja.
 7. Oczyszczenie urządzeń i elementów z brudu, smarów konserwacyjnych.
 8. Wykonanie klinów i podkładek oraz ułożenie ich na fundamencie zgodnie z
   dokumentacją.
 9. Transport poziomy urządzeń ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu
   na odległość 100 m.
 10. Transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie montażowej.
 11. Ustawienie urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaż
   poszczególnych zespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie,
   napełnienie skrzyń olejem, nasmarowanie powierzchni współpracujących zgodnie
   z instrukcją.
 12. Sprawdzenie poprawności montażu.
 13. Montaż napędów i wyposażenia, osłon, pomostów itp.
 14. Podłączenie rurociągów doprowadzających i odprowadzających pompowane ciecze
   - przy pompach, względnie doprowadzających i odprowadzających media - przy
   sprężarkach, jednakże bez montażu tych rurociągów.
 15. Dokonanie regulacji i przeprowadzanie prób w zakresie podanym w fabrycznej
   instrukcji montażowej (w dokumentacji techniczno - ruchowej).
 16. Rozebranie pomostów, rusztowań, klatek i uporządkowanie miejsca montażu.
 17. Odtransportowanie drobnego sprzętu, narzędzi i zbędnych materiałów i opakowań.
 18. Przygotowanie urządzenia od odbioru końcowego
 Założenia szczegółowe rozdziału p.1:.
 19. Montaż przewodów chłodzących, pomp obiegu chłodniczego, przewodów
   smarowniczych, montaż manometrów, próżniometrów, kurków spustowych i
   odpowietrzających oraz pozostałego wyposażenia pompy.
 20. Zalanie wodą przewodów ssawnych, próbne uruchomienie na czas 15 do 30 minut ze
   sprawdzeniem działania pompy, armatury itp.osprzętu.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
348	wg  ceny
jednostkowej
KNR 7-070102-01-090	Pompa UPS 25-50- analogia R= 0,955, M= 1,000, S=1,000
Charakterystyka Robót: Tablica 0102: Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Założenia ogólne p.3.13.1:.
 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Transport urządzeń, materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu ze składowiska
   przyobiektowego do miejsca montażu.
 3. Zainstalowanie sprzętu montażowego z wyjątkiem sprzętu cziężkiego.
 4. Sprawdzenie usytuowanie i podstawowych wymiarów fundamentów i śrub kotwicznych
   oraz porównanie otrzymanych wyników z dokumentacją techniczną i protokołem
   odbioru fundamentów.
 5. Wykonanie niezbędnych do montażu rusztowań, pochylni i ułożenie klatek lub
   belek.
 6. Rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja.
 7. Oczyszczenie urządzeń i elementów z brudu, smarów konserwacyjnych.
 8. Wykonanie klinów i podkładek oraz ułożenie ich na fundamencie zgodnie z
   dokumentacją.
 9. Transport poziomy urządzeń ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu
   na odległość 100 m.
 10. Transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie montażowej.
 11. Ustawienie urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaż
   poszczególnych zespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie,
   napełnienie skrzyń olejem, nasmarowanie powierzchni współpracujących zgodnie
   z instrukcją.
 12. Sprawdzenie poprawności montażu.
 13. Montaż napędów i wyposażenia, osłon, pomostów itp.
 14. Podłączenie rurociągów doprowadzających i odprowadzających pompowane ciecze
   - przy pompach, względnie doprowadzających i odprowadzających media - przy
   sprężarkach, jednakże bez montażu tych rurociągów.
 15. Dokonanie regulacji i przeprowadzanie prób w zakresie podanym w fabrycznej
   instrukcji montażowej (w dokumentacji techniczno - ruchowej).
 16. Rozebranie pomostów, rusztowań, klatek i uporządkowanie miejsca montażu.
 17. Odtransportowanie drobnego sprzętu, narzędzi i zbędnych materiałów i opakowań.
 18. Przygotowanie urządzenia od odbioru końcowego
 Założenia szczegółowe rozdziału p.1:.
 19. Montaż przewodów chłodzących, pomp obiegu chłodniczego, przewodów
   smarowniczych, montaż manometrów, próżniometrów, kurków spustowych i
   odpowietrzających oraz pozostałego wyposażenia pompy.
 20. Zalanie wodą przewodów ssawnych, próbne uruchomienie na czas 15 do 30 minut ze
   sprawdzeniem działania pompy, armatury itp.osprzętu.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
349	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0412-07-020	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0412
 Dla kol. 01-05:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nakrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 3.Założenie kółka i klapy na zawór grzejnikowy
 Dla kol. 06:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 Dla kol. 07:
 1.Nagwintowanie końca rury
 2.Sprawdzenie działania zaworu
 3.Nakrłcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem
   uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
350	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0530-03-020	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
Charakterystyka Robót: Tablica: 0530
 Dla kol. 01-02:
 1.Sprawdzenie działania
 2.Wkrłcenie armatury z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem
   uszczelniającym
 Dla kol. 03-04:
 1.Przyciłcie, zaślepienie i nagwintowanie  tulei z rury stalowej
 2.Wyciłcie otworu w rurociągu, ustawienie tulei i przyspawanie
 3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurką syfonową
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
351	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0530-04-020	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
Charakterystyka Robót: Tablica: 0530
 Dla kol. 01-02:
 1.Sprawdzenie działania
 2.Wkrłcenie armatury z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem
   uszczelniającym
 Dla kol. 03-04:
 1.Przyciłcie, zaślepienie i nagwintowanie  tulei z rury stalowej
 2.Wyciłcie otworu w rurociągu, ustawienie tulei i przyspawanie
 3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurką syfonową
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
352	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-02W1611-04-050	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o wysokości do 10 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 1611
 1.Przygotowanie stanowiska montażu
 2.Montaż i usztywnienie rusztowań
 3.Zawieszenie drabinek
 4.Ułoż enie pomostu do robót wykonywanych na sufitach (kol.01-04) i pomostu
   zabezpieczającego (kol.02-04)
 5.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych
 6.Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów
 7.Demontaż rusztowań
 8.Oczyszczenie, posegregowanie  elementów rusztowań i przeniesienie do
   następnego pomieszczenia lub wyniesienie z budynku i przygotowanie do
   przewozu
krotność= 1,000

	m2	30,000
	
353	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0406-0201-040	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406
 Dla kol.01-02:
 1.Przyłączenie pompy hydraulicznej
 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie próbnego ciśnienia
 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentulanych
   usterek
 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy
 5.Zakorkowanie wylotów rurociągu
 Dla kol.03-05:
 1.Przyłączenie pompy hydr aulicznej
 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia przez 30 minut
 3.Obniżenie ciśnienia i po 10 minutach ponowne podniesienie ciśnienia i
   utrzymanie przez 30 minut
 4.Obniżenie ciśnienia i podniesienie do wysokości próbnego z utrzymaniem
   przez 120 minut
 5.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy
 6.Zakorkowanie wylotu rurociągu
 Uwaga:
     Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej
     próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń lub długości badanego
     rurociągu.
krotność= 1,000

	m	120,000
	
354	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0406-03-172	Próby zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406
 Dla kol.01-02:
 1.Przyłączenie pompy hydraulicznej
 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie próbnego ciśnienia
 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentulanych
   usterek
 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy
 5.Zakorkowanie wylotów rurociągu
 Dla kol.03-05:
 1.Przyłączenie pompy hydr aulicznej
 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia przez 30 minut
 3.Obniżenie ciśnienia i po 10 minutach ponowne podniesienie ciśnienia i
   utrzymanie przez 30 minut
 4.Obniżenie ciśnienia i podniesienie do wysokości próbnego z utrzymaniem
   przez 120 minut
 5.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy
 6.Zakorkowanie wylotu rurociągu
 Uwaga:
     Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej
     próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń lub długości badanego
     rurociągu.
krotność= 1,000

	próba	24,000
	
355	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0436-01-020	Próba instalacji centralnego ogrzewania,na gorąco z dokonaniem regulacji
Charakterystyka Robót: Tablica: 0436
 1.Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania
 2.Wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki)
   dla uzyskania założonych temperatur
krotność= 1,000

	szt	26,000

2. Instalacja wentylacji 

1	2	3	4	5	
 356	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0321-09-020	Centrala wentylacyjna AUH 1 z sekcją czerpno- wyrzutową ( kompletna z automatyką)- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0321
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
357	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0321-04-020	Centrala wentylacyjna AUH 2 z sekcją czerpno- wyrzutową ( kompletna z automatyką)- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0321
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
358	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0320-03-020	Nagrzewnica wodna 13,2 kW- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
359	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0320-03-020	Nagrzewnica wodna 18 kW- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
360	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0321-02-020	Kurtyna powietrzna AC209 XL z automatyką- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0321
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
361	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0113-01-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 100 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	12,840
	
362	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0113-02-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 200 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	49,440
	
363	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0113-03-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 315 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	89,640
	
364	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0113-04-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 400 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	6,840
	
365	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0113-05-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 630 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	61,350
	
366	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0102-03-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem i ch i zamocowaniem
   luźnych kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	29,960
	
367	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0102-04-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do55 %
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem i ch i zamocowaniem
   luźnych kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	24,960
	
368	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0102-05-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem i ch i zamocowaniem
   luźnych kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	26,900
	
369	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0102-06-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem i ch i zamocowaniem
   luźnych kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	m2	104,800
	
370	wg  ceny
jednostkowej
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Przewód elastyczny izolowany fi 100 mm
krotność= 1,000

	m	14,000
	
371	wg  ceny
jednostkowej
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Przewód elastyczny izolowany fi 125 mm
krotność= 1,000

	m	2,000
	
372	wg  ceny
jednostkowej
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Przewód elastyczny izolowany fi 250 mm
krotność= 1,000

	m	14,000
	
373	wg  ceny
jednostkowej
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Przewód elastyczny izolowany fi 315 mm
krotność= 1,000

	m	10,000
	
374	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0155-03-020	Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicach do 315 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0155
 1.Obsadzenie podpór
 2.Ułożenie tłumika na podporach
 3.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń
   kołnierzowych
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
375	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0154-05-020	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 4000 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0154
 1.Obsadzenie podpór
 2.Ułożenie tłumika na podporach
 3.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń
   kołnierzowych
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
376	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0139-04-020	Nawiewnik ze skrzynkami regulacyjno- pomiarowymi CVHb 1- 315-V+ALSc 250-315- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0139
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	szt	14,000
	
377	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0139-04-020	Anemostaty kwadratowe typ E o obwodach do 2000 mm ze skrzynką rozprężną- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0139
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	szt	10,000
	
378	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0140-01-020	Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 160 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych
krotność= 1,000

	szt	22,000
	
379	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0140-02-020	Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 280 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
380	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0140-04-020	Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 500 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
381	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0137-02-020	Kratka transferowa El 30 z topikowym zamknięciem- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137
 1.Ustawienie ramy z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi w wykutych gniazdach
 3. Przykręcenie kratki wkrętami do ramy
krotność= 1,000

	szt	7,000
	
382	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-01-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 100 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	14,000
	
383	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-02-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 200 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	5,000
	
384	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-03-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 315 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	5,000
	
385	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-05-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 500 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
386	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0134-03-020	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 2800 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0134
 1.Ustawienie przepustnicy na podporze
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
387	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-01-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn80- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
388	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-01-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 100- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
389	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-17W0131-02-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 125- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	3,000
	
390	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-02-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 160-  analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
391	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-02-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 200- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
392	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0131-02-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 315- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
393	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0146-0101-020	Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodach do 300 x 300 mm- wyrzutnie z siatką
Charakterystyka Robót: Tablica: 0146
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzu tni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
394	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0146-01-020	Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodach do 300 x 300
Charakterystyka Robót: Tablica: 0146
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzu tni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
395	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0147-01-020	Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy 80  mm- czerpnie z siatką
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
396	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0147-01-020	Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy 125  mm czerpnie z siatką
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
397	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0147-01-020	Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy 200 mm czerpnie z siatką
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
398	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0147-01-020	Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy 400  mm  czerpnie typ B
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
399	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0152-02-020	Wywietrzniki dachowe cylindryczne o średnicach do 200 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0152
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Ustawienie wywietrzaka
 3.Skręcenie połączeń kołnierzowych
 4.Obsadzenie zaczepów
 5.Założenie linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
400	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0149-01-020	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicach do 160 mm, w układach kanałowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0149
 1.Obsadzenie śrub fundamentowy ch w gotowych gniazdach
 2.Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem
 3.Zamocowanie podstawy śrubami fundamentowymi
 4.Uszczelnienie dolnej krawędzi podstawy
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
401	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0149-02-020	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicach do 250 mm, w układach kanałowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0149
 1.Obsadzenie śrub fundamentowy ch w gotowych gniazdach
 2.Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem
 3.Zamocowanie podstawy śrubami fundamentowymi
 4.Uszczelnienie dolnej krawędzi podstawy
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
402	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0212-03-020	Ramy stalowe o masie do 120 kg, pod wentylatory
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212
 1.Ustawienie ramy nośnej na amortyzatorach z wypoziomowaniem
 2.Przymocowanie ramy do amoryzatorów
krotność= 1,000

	szt	3,000
	
403	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0211-02-020	Amoryzatory pod wentylatory, gumowo-metalowe "Stomil" dla obiciążenia do 400 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1 .Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach
 2.Przykręcenie amortyzatorów śrubami do fundamentu
krotność= 1,000

	szt	12,000
	
404	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0208-01-020	Wentylatory dachowe z tłumnikami 160- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Wciągnięcie wentylatora na dach budynku
 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi
   z płyt gumowych na uprzednio zmontowanej podstawie dacho wej wraz
   z wypoziomowaniem
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami do podstawy dachowej
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
405	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-17W0208-01-020	Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o średnicach otworów ssących do 200 mm, masie do 25 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Wciągnięcie wentylatora na dach budynku
 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi
   z płyt gumowych na uprzednio zmontowanej podstawie dacho wej wraz
   z wypoziomowaniem
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami do podstawy dachowej
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
406	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 30303-010-060	Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Ręczne przebicie otworów
 2.Usunięcie g ruzu poza budynek
krotność= 1,000

	m3	1,200
	
407	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 30403-020-060	Przebicia w stropie elementów żelbetowych- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0403
 1.Rozbicie elementów betonowych lub żelbetowych
 2.P rzecięcie prętów zbrojenia
 3.Odcięcie prętów zbrojeniowych
 4.Usunięcie gruzu z budynku
krotność= 1,000

	m3	0,450
	
408	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-010323-04-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebić w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość
krotność= 1,000

	szt	15,000
	
409	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-010323-0501-020	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna gaszonego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebić w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość
krotność= 1,000

	szt	26,000
	
410	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-010108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 1,000

	m3	1,650
	
411	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 20,000

	m3	1,650
	
412	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-05W0208-05-034	Konstrukcje stalowe pod kanały wentylacyjne- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych
 2.Scalanie konstrukcji
 3.Zamocowanie  do słupów i zdjęcie drabin montażowych 
 4.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją
 5.Wykonanie połączeń styków montażowych
 6.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących
krotność= 1,000

	t	0,800
	
413	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0312-01-050	Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie płaskie, izolacje w 1 warstwie, grubości do 30 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Przecinanie mat i nałożenie na izolowaną powierzchnię
 3.Zabezpieczenie izolacji drutem
krotność= 1,000

	m2	219,100
	
414	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0312-02-050	Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie płaskie, izolacje w 2 warstwach, grubości do 100 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Przecinanie mat i nałożenie na izolowaną powierzchnię
 3.Zabezpieczenie izolacji drutem
krotność= 1,000

	m2	219,100
	
415	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0601-10-050	Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,60 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość
Charakterystyka Robót: Tablica: 0601
 1.Trasowanie według wymiarów, przecinanie i uformowanie blach
 2.Założenie blach na obiekt
 3.Wstępne umoco wanie
 4.Wywiercenie otworów i przykręcenie blach wkrętami
krotność= 1,000

	m2	121,300
	
416	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-02W1611-04-050	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o wysokości do 10 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 1611
 1.Przygotowanie stanowiska montażu
 2.Montaż i usztywnienie rusztowań
 3.Zawieszenie drabinek
 4.Ułoż enie pomostu do robót wykonywanych na sufitach (kol.01-04) i pomostu
   zabezpieczającego (kol.02-04)
 5.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych
 6.Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów
 7.Demontaż rusztowań
 8.Oczyszczenie, posegregowanie  elementów rusztowań i przeniesienie do
   następnego pomieszczenia lub wyniesienie z budynku i przygotowanie do
   przewozu
krotność= 1,000

	m2	130,000
	
417	wg  ceny
jednostkowej
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, pomiar i regulacje układów wentylacji.
krotność= 1,000

	kpl	2,000

3. Instalacja wod - kan

1	2	3	4	5	
 418	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-010106-01-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniemna odległość do 3 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Zasypanie wyko pów ziemią złożoną obok lub dowiezioną z jednym przerzutem na
   odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi warstwami o grubości 15 cm
   (kol.01-03)
 2.Załadowanie na nosiłki i przenoszenie na odległość do 50 m (kol.04 i 05) oraz
   wynoszenie na wysokość  3 m (kol.05)
 3.Zasypanie wykopów z ręcznym ubijaniem warstwami o grubości 15 cm (kol.03)
krotność= 1,000

	m3	34,700
	
419	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-18W0511-03-060	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm,pod kanały i obiekty
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511
 Dla kol. 01-04
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Dowiezienie materiału, przerzut do wykopu
 3.Rozłożenie pod sypki, ubicie i wyrównanie wg niwelete
 Dla kol. 05, 06
 1.Profilowanie gruntu wg szablonu
 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem
 3.Stabilizacja gruntu
 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach
krotność= 2,000

	m3	13,080
	
420	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-01W0312-05-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312
 1.Odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm
krotność= 1,000

	m3	19,800
	
421	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-01W0109-03-060	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,grunt kategorii IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 1,000

	m3	14,890
	
422	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-01W0109-08-060	Dodatek za każdy następny 1 km wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 20,000

	m3	14,890
	
423	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-010208-02-020	Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1. Ręczne przebicie otworu
 2.Wyrównanie ścian otworu
krotność= 1,000

	szt	14,000
	
424	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-010323-04-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebić w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość
krotność= 1,000

	szt	14,000
	
425	wg  ceny
jednostkowej
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż przejścia szczelnego fi 250 mm dla kanalizacji
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
426	wg  ceny
jednostkowej
KNNR 30305-010-060	Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0305
 1.Ręczne wykucie bruzd
 2.Zamurowanie bruzd cegłą
 3.Otynkowanie
 4.Usunięcie gruzu poza budynek
krotność= 1,000

	m3	1,100
	
427	wg  ceny
jednostkowej
KNR 4-010108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 1,000

	m3	1,900
	
428	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 20,000

	m3	1,900
	
429	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0207-03-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
 2.Obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń
 7.Przymocowanie rurociągów
krotność= 1,000

	m	18,000
	
430	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0207-01-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
 2.Obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń
 7.Przymocowanie rurociągów
krotność= 1,000

	m	12,000
	
431	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0213-05-020	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0213
 1.Ustawienie rury w gotowym otworze dachu
 2.Uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym
 3.Zamocowanie rury (bez obróbki dekarskiej)
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
432	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-18W0408-01-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	37,000
	
433	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-18W0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	2,000
	
434	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-18W0414-01-040	Rury kanalizacyjne,żeliwne kielichowe o średnicy 100 mm uszczelniane zaprawą cementową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0414
 1.Oczyszczenie dna wykopu z wyrównaniem dna do wymaganego spadku
 2.Opuszczenie materiału do wykopu
 3.Przecinanie rur
 4.Ułożenie rur z wyregulowaniem osi i spadku rurociągu z podbiciem ziemią
 5.Wykonanie dołków pod złącza
 6.Uszczelnienie kielichów rur sznurem i zaprawą cementową
krotność= 1,000

	m	1,000
	
435	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-19W0119-03-040	Rury ochronne o średnicy nominalnej 250 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0119
 1.Scalanie rur na powierzchni terenu
 2.Spawanie złączy
 3.Opuszczenie odcinka rur do wykopu
 4.Przymocowanie kompletnych płóz gazociągu
 5.Przeciąganie gazociągu przez rury ochronne
 Uwaga:
       W przypadku  montażu rur ochronnych w warunkach miejskich w miejsce
       żurawia gąsienicowego należy stosować żuraw samochodowy.
krotność= 1,000

	m	1,000
	
436	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-18W0514-01-020	Studnie rewizyjne o głębokości 3 m z kręgów betonowych wysokości 500 mm,średnicy 1000 mm,wykonywane metodą studniarską w gruntach kategorii I-II
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514
 1.Ustawienie kręgów, stopniowe opuszczanie w miarę pogłębiania studni
 2.Odspojenie i wydobycie gruntu, składowanie na odkład
 3.Ułożenie warstwy tłucznia 15 cm na dnie studni
 4.Zabetonowanie dna studni
 5.Wykucie otworów w kręgu dla wprowadzenia przewodów rurowych
 6.Osadzenie stopni włazowych
 7.Wyprawienie styków kręgowych zaprawą
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
437	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-18W0529-01-020	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach
Charakterystyka Robót: Tablica: 0529
 Dla kol. 01-03
 1.Dostarczenie włazu żeliwnego
 2.Wykucie gniazd
 3.Osadzenie włazu na zaprawie  cementowej
 Dla kol. 04
 1.Dostarczenie materiału, opuszczenie
 2.Wykucie otworu
 3.Osadzenie stapni na zaprawie cementowej
 Dla kol. 05
 1.Dostarczenie skrzynki
 2.Ustawienie skrzynki nad zasuwą
 Uwaga:
       Nakłady zawarte w tablicach czą osadzeń wykonywanych jako odrębna
       robota
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
438	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0216-01-020	Wpust podłogowy fi 110- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
 2.Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotność= 1,000

	szt	8,000
	
439	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0216-01-020	Wpust podłogowy fi 110 z rusztem ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
 2.Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
440	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0222-02-020	Rewizja z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0222
 1.Ustawienie czyszczaka
 2.Wykonanie połączeń
 3.Uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową
krotność= 1,000

	szt	5,000
	
441	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0222-02-020	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0222
 1.Ustawienie czyszczaka
 2.Wykonanie połączeń
 3.Uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
442	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0112-03-040	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0112
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7.Zaślepienie wylotów rur
krotność= 1,000

	m	8,000
	
443	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0222-02-020	Zawór napowietrzająco- odpowietrzający fi 110 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0222
 1.Ustawienie czyszczaka
 2.Wykonanie połączeń
 3.Uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową
krotność= 1,000

	szt	3,000
	
444	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0211-03-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia
 2.Obsadzenie uchwytów
 3.Montaż podejścia
 4.Przymocowanie rur i kształtek
krotność= 1,000

	podejśc.	6,000
	
445	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0211-01-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia
 2.Obsadzenie uchwytów
 3.Montaż podejścia
 4.Przymocowanie rur i kształtek
krotność= 1,000

	podejśc.	17,000
	
446	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0302-05-050	Obudowa rur płyami Promat o odporności ogniowej 60 min- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0302
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie płyt na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zamocowanie izolacji do uprzednio założonej konstrukcji wsporczej
krotność= 1,000

	m2	20,000
	
447	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-05W0208-05-034	Konstrukcje stalowe pod płyty Promat- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych
 2.Scalanie konstrukcji
 3.Zamocowanie  do słupów i zdjęcie drabin montażowych 
 4.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją
 5.Wykonanie połączeń styków montażowych
 6.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących
krotność= 1,000

	t	0,300
	
448	wg  ceny
jednostkowej
KNR 7-07W0204-01-090	Pompa Kp 150- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0204
 1.Montaż pompy (agregatu)
 2.Montaż rury odpływowej
 3.Zamocowanie kabla zasilającego
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
449	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0233-03-090	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
Charakterystyka Robót: Tablica: 0233
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu
 2.Wykonanie otworów i obsa dzenie kołków
 3.Ustawienie miski, montaż kompletnego urządzenia spłukującego, założenie
   lejka gumowego
   Dla kol. 01-03 i 05:
 4.Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową
 Dla kol. 04:
 4.Ustawienie syfon u żeliwnego
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową
krotność= 1,000

	kpl	6,000
	
450	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0230-02-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosiężnym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230
 Dla kol. 01-04;
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy
 3.Ustawienie umywalki
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego
 Dla kol. 02:
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem
 Dla kol. 05:
 1.Ustawienie postumentu
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego
 3.Przykrłcenie postumentu
krotność= 1,000

	kpl	8,000
	
451	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0230-02-090	Umywalka dla osób niepełnosprawnych pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym,mosiężnym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230
 Dla kol. 01-04;
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy
 3.Ustawienie umywalki
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego
 Dla kol. 02:
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem
 Dla kol. 05:
 1.Ustawienie postumentu
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego
 3.Przykrłcenie postumentu
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
452	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0229-0401-020	Zlewozmywaki żeliwne emaliowane umocowane na ścianie,na konstrukcji wsporczej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0229
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
 2.Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej
 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
453	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0230-05-090	Postumenty porcelanowe do umywalek
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230
 Dla kol. 01-04;
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy
 3.Ustawienie umywalki
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego
 Dla kol. 02:
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem
 Dla kol. 05:
 1.Ustawienie postumentu
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego
 3.Przykrłcenie postumentu
krotność= 1,000

	kpl	9,000
	
454	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0232-0202-090	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0232
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
 2.Zmontowanie spustu
 3.Ustawienie przyboru
 4.Zabezpieczenie właściwego ustawienia przyboru
krotność= 1,000

	kpl	6,000
	
455	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0234-02-090	Pojedyncze pisuary z zaworem spłukującym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0234
 Dla kol. 01-04:
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie kołków
 3.Ustawienie i i umocowanie płuczek lub zaworów
 4.Ciłcie, gwintowanie i ewentualne gięcie rur
 5.Ustawienie i montowanie pisuarów
 6.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową, z uszczelnieniem złączy
 7.Wypełnienie szczelin miedzy miskami a ścianą
 Dla kol. 05:
 1.Zamontowanie baterii na misce bidetu
 2.W ykonanie otworów i obsadzenie kołków
 3.Ustawienie bidetu i umocowanie wkrętami
 4.Połączenie bidetu z instalacją dopływową i odpływową
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
456	wg  ceny
jednostkowej
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż: wyposażenie ubikacji w system uchwytów dla osób niepełnosprawnych
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
457	wg  ceny
jednostkowej
AW-090	Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż: syfon podumywalkowy z zaworem napowietrzającym fi 40.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
458	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0137-02-020	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137
 1.Sprawdzenie działania baterii
 2.Wkrłcenie korka
 Dla kol.01, 04-06, 08-09:
 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelek
 Dla kol.08-09:
 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku
 Dla kol.02-03 i 07:
 3.Przykrłcenie baterii i połączenie z instalacją
krotność= 1,000

	szt	9,000
	
459	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0137-04-020	Bateria dla osób niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137
 1.Sprawdzenie działania baterii
 2.Wkrłcenie korka
 Dla kol.01, 04-06, 08-09:
 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelek
 Dla kol.08-09:
 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku
 Dla kol.02-03 i 07:
 3.Przykrłcenie baterii i połączenie z instalacją
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
460	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0137-09-020	Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137
 1.Sprawdzenie działania baterii
 2.Wkrłcenie korka
 Dla kol.01, 04-06, 08-09:
 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelek
 Dla kol.08-09:
 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku
 Dla kol.02-03 i 07:
 3.Przykrłcenie baterii i połączenie z instalacją
krotność= 1,000

	szt	6,000
	
461	wg  ceny
jednostkowej
AW-020	Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż przewodów elastycznych.
krotność= 1,000

	szt	38,000
	
462	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-0101-020	Zawory przelotowe proste,żeliwne,ocynkowane o średnicy nominalnej 10-15 mm,o połączeniach gwintowanych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	28,000
	
463	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0135-02-020	Zawory wodne czerpalne żeliwne,ocynkowane o średnicy nominalnej 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0135
 Dla kol.01-03 i 05-07:
 1.Sprawdzenie działania armatury
 2.Wykrłcenie korka
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiałem uszczelniającym
 Dla kol.04:
 1.Sprawdzenie działania
 2.Ustawienie zaworu w otworze umywalki
 3.Dokrłcenie przeciwnakrętki
 4.Połączenie za pomocą długiego gwintu z rurą dopływową
 Dla kol.08:
 1.Sprawdzenie działa nia zaworów
 2.Wkrłcenie zaworów czerpalnych i stojaka z uszczelnieniem gwintów materiałem
   uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
464	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0116-0802-020	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek w rurociągach z polietylenu,o połączeniu elastycznym metalowym,śred.zewnętrznej 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0116
 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia
 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z połączeniem za pomocą klejenia lub
   zgrzewania
 Dla kol.01-06:
 3.Umocowanie podejścia uchwyte m
 Dla kol.07-08:
 3.Wyprofilowanie połączenia
 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków
krotność= 1,000

	szt	29,000
	
465	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0130-0102-020	Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur stalowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0130
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
466	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-0401-020	Zawór BA Dn 40 mm - analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
467	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0132-0101-020	Termostatyczny zawór mieszający Dn 15 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0132
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	5,000
	
468	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0132-0102-020	Zawory zwrotne do zaworu terostatycznego Dn 15 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0132
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	14,000
	
469	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0132-0201-020	Termostatyczny zawór mieszający- Dn 20 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0132
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
470	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-05-020	Zawór BA Dn 50 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
471	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-06-020	Zawór BA Dn 65 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
472	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0411-05-020	Zawór przelotowy prosty c.o. M 3007 mosiężny fi 50 mm z zaworem elektromagnetycznym- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
473	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0142-02-020	Szafki hydrantowe wnękowe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0142
 Dla kol.01-04:
 1.Wykucie gniazd w ścianie na kotwy szafki lub drzwiczek
 2.Obsadzenie szafek lub drzwiczek na zaprawie cementowej
 Dla kol.05:
 1.Wykonanie podmurówki z cegły na zaprawie cementowej
 2.Ustawienie skrzynki według poziomu terenu i obsadzenie
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
474	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0138-03-020	Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm,montowane we wnęce
Charakterystyka Robót: Tablica: 0138
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wykrłcenie korka
 3.Wykrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiałem uszczelniającym
krotność= 1,000

	szt	2,000
	
475	wg  ceny
jednostkowej
AW-090	Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż: zwijadło wychylne o 180 stopni, wąż półsztywny f25 dł 30 m, prądownicę PW-2, gaśnica.
krotność= 1,000

	kpl	2,000
	
476	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0106-01-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 15 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność= 1,000

	m	30,000
	
477	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0106-02-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność= 1,000

	m	10,000
	
478	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0106-03-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność= 1,000

	m	4,000
	
479	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0106-04-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność= 1,000

	m	31,000
	
480	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0106-05-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 40 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność= 1,000

	m	38,000
	
481	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0106-06-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 50 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność= 1,000

	m	3,000
	
482	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0111-01-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 16x2- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność= 1,000

	m	62,000
	
483	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0111-01-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 20x2,8- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność= 1,000

	m	8,000
	
484	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0111-02-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 25 x 3,5 analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność= 1,000

	m	8,000
	
485	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0111-04-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 32 x 5,6- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność= 1,000

	m	4,000
	
486	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0111-04-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 40 x 4,0- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność= 1,000

	m	18,000
	
487	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0111-05-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 50 x 6,9- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność= 1,000

	m	3,000
	
488	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0111-06-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 63 x 4,5- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność= 1,000

	m	10,000
	
489	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0303-01-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 16 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność= 1,000

	m2	24,740
	
490	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0303-01-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 20 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność= 1,000

	m2	4,840
	
491	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0303-01-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 25 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność= 1,000

	m2	3,230
	
492	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0303-0201-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 30 mm, rura 32 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność= 1,000

	m2	11,120
	
493	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0303-0201-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 40 mm, rura 40 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność= 1,000

	m2	17,780
	
494	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0304-02-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 50 mm, rura 50 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0304
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność= 1,000

	m2	3,050
	
495	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-16W0304-02-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 65 mm, rura 65mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0304
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność= 1,000

	m2	5,080
	
496	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0128-02-040	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0128
 1.Na pełnienie instalacji wodą z wodociągu
 2.Utrzymanie przepływu wody
 3.Sprawdzenie czystości wody
 4.Wypuszczenie wody z instalacji
krotność= 1,000

	m	229,000
	
497	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0127-0101-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm,w budynkach mieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0127
 1.Przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych
 2.Napełnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia wstępnego przez 15 minut
 3.Obniżenie ciśnienia wody i ponowne dwukrotne zwiększenie ciśnienia w ciągu
   30minut
 4.Sprawdzenie szczelności połączeń z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelności
 5.Wypuszczenie wody i  odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury
 Uwaga:
      1.Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej
        próby szczelności, niezależnie od długości badanego rurociągu.
krotność= 1,000

	m	113,000
	
498	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-15W0126-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65 mm,w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych
 2.Napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia
 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek
 4.Wypuszczeni e wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury
 Uwaga:
      1.Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej
        próby szczelności, niezależnie od długości badanego rurociągu.
      2.Dla prób szczelności instalacji z rur żeliwnych i stalowych nakłady
        materiałów przyjmuje sił z 1 p 20, 22, 23 i 24 natomiast z rur
        miedzianych z 1 p. 21, 22, 23 i 25.
krotność= 1,000

	m	116,000
	
499	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-15W0216-01-020	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
 2.Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotność= 1,000

	szt	1,000

4. Przyłącza i odwodnienie budynku na terenie działki. 

1	2	3	4	5	
 
1. Przyłącza wod- kan

1	2	3	4	5	
 500	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310807-01-050	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0807
 1.Ręczne wyłamanie nawierzchni
 2.Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki z odrzuceniem na pobocze
 3.Rozebranie podsypki cementowo - piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i
   ułożeniem w stosy
krotność= 1,000

	m2	9,000
	
1.	9,0*1	9,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				9,000	
501	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310804-01-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości nawierzchni 15 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0804
 1.Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie
 2.Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z odrzuceniem na
   pobocze i ułożeniem w pryzmy i stosy
krotność= 1,000

	m2	9,000
	
502	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310804-02-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia . Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0804
 1.Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie
 2.Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z odrzuceniem na
   pobocze i ułożeniem w pryzmy i stosy
krotność= 5,000

	m2	9,000
	
503	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Charakterystyka Robót: Tablica: 0317
 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu
 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi
 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 )
 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą
   windy ręcznej ( kol.07-12 )
 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu
 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu
 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  wykopu
 Uwaga:
 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian
   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów
   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w
   zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień
 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie
   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i
   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy
   przyjmować według tablicy 0319
 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy
   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na
   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu
   odspajania
krotność= 1,000

	m3	12,150
	
1.	Stała lokalna: a=0,5					
2.	Stała lokalna: b=1					
3.	Stała lokalna: c=1,8					
4.	0.5*(a+b)*c*9,0	12,150				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				12,150	
504	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010215-02-060	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0215
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią
   wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu
krotność= 1,000

	m3	91,800
	
1.	Stała lokalna: a=0,5					
2.	Stała lokalna: b=1					
3.	Stała lokalna: c=1,8					
4.	0.5*(a+b)*c*68,0	91,800				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				91,800	
505	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu
 3.Rozścielenie materiałów
 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm
krotność= 1,000

	m2	38,500
	
1.	(68+9)*0,5	38,500				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				38,500	
506	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-01-040	Kanały z rur wodociągowych PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm łączonych na wcisk- pozycja zastępcza
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	77,000
	
507	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm
krotność= 1,000

	m3	88,550
	
1.	88,55	88,550				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				88,550	
508	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-02-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność= 1,000

	m3	103,950
	
509	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310114-01-050	Podbudowy z gruzu sortowanego o frakcji 2- 31,5.  Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- 60% gruzu z odzysku.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym
 Uwaga:
 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2).
2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2).
krotność= 1,000

	m2	9,000
	
510	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)- kostka z odzysku.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511
 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej lub
   podsypki piaskowej
 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej
   powierzchni
 4.Ubicie kostek wibratorem
 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni
 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem
 Uwaga:
   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy przyjmować ze
   współczynnikiem 1,20
krotność= 1,000

	m2	9,000
	
511	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0803-03-020	Włączenie się do istniejącego wodociągu o średnicy 110 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Doniesienie materiałów
 2.Dopasowanie elementów
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
512	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0219-03-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0219
 Dla kol. 01-02
 1.Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 3.Wykonanie obsypki odwadniają cej
 4.Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy zasuwy
 Dla kol. 03-04
 1.Zamontowanie hydrantu
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 3.Wykonanie obsypki odwadniającej
 4.Zamontowanie zasuwy i kształtek
 5.Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy
 Dla kol. 05
 1.Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
513	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4- kanalizacja
Charakterystyka Robót: Tablica: 0317
 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu
 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi
 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 )
 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą
   windy ręcznej ( kol.07-12 )
 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu
 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu
 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  wykopu
 Uwaga:
 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian
   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów
   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w
   zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień
 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie
   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i
   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy
   przyjmować według tablicy 0319
 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy
   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na
   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu
   odspajania
krotność= 1,000

	m3	37,200
	
1.	Stała lokalna: a=0,5					
2.	Stała lokalna: b=1					
3.	Stała lokalna: c=1,6					
4.	0.5*(a+b)*c*31	37,200				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				37,200	
514	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu
 3.Rozścielenie materiałów
 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm
krotność= 1,000

	m2	15,500
	
1.	31*0,5	15,500				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				15,500	
515	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	31,000
	
516	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm
krotność= 1,000

	m3	34,100
	
1.	34,1	34,100				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				34,100	
517	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-02-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność= 1,000

	m3	37,200
	
518	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0803-03-020	Włączenie się do istniejącej kanalizacji o średnicy 160 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Doniesienie materiałów
 2.Dopasowanie elementów
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
519	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0517-0101-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE i pokrywą żeliwną na stożek betonowy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0517
 1.Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu
 2.W ykonanie podsypki z pospółki
 3.Ustawienie kinety
 4.Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej
 5.Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego
 6.Założenie pokrywy lub wpustu
 Uwaga:
       Nakłady materiałowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura karbowana określa
       się w rzeczywistej długości zmontowanej rury
krotność= 1,000

	szt	1,000

2. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie budynku.

1	2	3	4	5	
 520	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010215-02-060	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0215
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią
   wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu
krotność= 1,000

	m3	192,338
	
1.	Stała lokalna: a=0,5					
2.	Stała lokalna: b=1					
3.	Stała lokalna: c=1,3					
4.	Stała lokalna: a1=0,5					
5.	Stała lokalna: b1=1					
6.	Stała lokalna: c1=1					
7.	Stała lokalna: a2=0,5					
8.	Stała lokalna: b2=1					
9.	Stała lokalna: c2=0,73					
10.	Stała lokalna: a3=0,5					
11.	Stała lokalna: b3=1					
12.	Stała lokalna: c3=0,78					
13.	Stała lokalna: a4=0,5					
14.	Stała lokalna: b4=1					
15.	Stała lokalna: c4=0,84					
16.	Stała lokalna: a5=0,5					
17.	Stała lokalna: b5=1					
18.	Stała lokalna: c5=0,87					
19.	Stała lokalna: a6=0,5					
20.	Stała lokalna: b6=1					
21.	Stała lokalna: c6=0,87					
22.	Stała lokalna: a7=0,5					
23.	Stała lokalna: b7=1					
24.	Stała lokalna: c7=0,94					
25.	Stała lokalna: a8=0,5					
26.	Stała lokalna: b8=1					
27.	Stała lokalna: c8=0,65					
28.	Stała lokalna: a9=0,5					
29.	Stała lokalna: b9=1					
30.	Stała lokalna: c9=0,8					
31.	Stała lokalna: a10=0,5					
32.	Stała lokalna: b10=1					
33.	Stała lokalna: c10=0,87					
34.	Stała lokalna: a11=0,5					
35.	Stała lokalna: b11=1					
36.	Stała lokalna: c11=0,91					
37.	Stała lokalna: a12=0,5					
38.	Stała lokalna: b12=1					
39.	Stała lokalna: c12=0,6					
40.	Stała lokalna: a13=0,5					
41.	Stała lokalna: b13=1					
42.	Stała lokalna: c13=1,05					
43.	Stała lokalna: a14=0,5					
44.	Stała lokalna: b14=1					
45.	Stała lokalna: c14=1,08					
46.	0.5*(a+b)*c*52	50,700				
47.	0.5*(a1+b1)*c1*11,0	8,250				
48.	0.5*(a2+b2)*c2*10	5,475				
49.	0.5*(a3+b3)*c3*24	14,040				
50.	0.5*(a4+b4)*c4*10	6,300				
51.	0.5*(a5+b5)*c5*22,5	14,681				
52.	0.5*(a6+b6)*c6*3,0	1,958				
53.	0.5*(a7+b7)*c7*3,0	2,115				
54.	0.5*(a8+b8)*c8*11	5,363				
55.	0.5*(a9+b9)*c9*22	13,200				
56.	0.5*(a10+b10)*c10*12	7,830				
57.	0.5*(a11+b11)*c11*13,5	9,214				
58.	0.5*(a12+b12)*c12*50,0	22,500				
59.	0.5*(a13+b13)*c13*3	2,363				
60.	0.5*(a14+b14)*c14*35	28,350				
61.		-------------				
62.	Przeniesienie +				192,338	
521	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010215-02-060	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - pod przewód odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika wodnego-retencyjnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0215
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią
   wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu
krotność= 1,000

	m3	137,960
	
1.	Stała lokalna: a=0,5					
2.	Stała lokalna: b=0,8					
3.	Stała lokalna: c=0,6					
4.	Stała lokalna: a1=0,5					
5.	Stała lokalna: b1=0,8					
6.	Stała lokalna: c1=0,7					
7.	Stała lokalna: a2=0,5					
8.	Stała lokalna: b2=0,8					
9.	Stała lokalna: c2=1,08					
10.	Stała lokalna: a3=0,5					
11.	Stała lokalna: b3=1					
12.	Stała lokalna: c3=1,34					
13.	Stała lokalna: a4=0,5					
14.	Stała lokalna: b4=1,8					
15.	Stała lokalna: c4=2,35					
16.	0.5*(a+b)*c*3,5	1,365				
17.	0.5*(a1+b1)*c1*25.5	11,603				
18.	0.5*(a2+b2)*c2*58,0	40,716				
19.	0.5*(a3+b3)*c3*61,0	61,305				
20.	0.5*(a4+b4)*c4*8,5	22,971				
21.		-------------				
22.	Przeniesienie +				137,960	
522	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu
 3.Rozścielenie materiałów
 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm
krotność= 1,000

	m2	141,000
	
1.	(52+11+10+12+12+10+22,5+3+3+11+10+12+12+10+3,5+50+3+35)*0,5	141,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				141,000	
523	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - pod przewód odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika wodnego-retencyjnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu
 3.Rozścielenie materiałów
 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm
krotność= 1,000

	m2	78,250
	
1.	156,5*0,5	78,250				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				78,250	
524	wg  ceny
jednostkowej
KNR 2-01W0312-05-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312
 1.Odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm
krotność= 1,000

	m3	286,448
	
1.	192,338+137,96	330,298				
2.	-(141,0*0,2)	-28,200				
3.	-(78,25*0,2)	-15,650				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				286,448	
525	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-02-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność= 1,000

	m3	330,298
	
1.	286,448	286,448				
2.	(141,0*0,2)	28,200				
3.	(78,25*0,2)	15,650				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				330,298	
526	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi  na każdy 1 km,
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność= 10,000

	m3	43,850
	
1.	141,0*0,2	28,200				
2.	78,25*0,2	15,650				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				43,850	
527	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-01-040	Kanały z rur  PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm łączonych na wcisk- kanaliuzacja deszczowa tłoczna- pozycja zastępcza - od istniejących przepompowni wód opadowych przy skrzynkach rozsączających.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	62,000
	
1.	51,0+11,0	62,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				62,000	
528	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0803-03-020	Włączenie się do istniejącej przepmpowni rurą o średnicy 90 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Doniesienie materiałów
 2.Dopasowanie elementów
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
529	wg nakładów
rzeczowych
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Demontaż i montaż istniejącej przepompowni, usunięcie ewentualnych usterek i uruchomienie
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
530	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	38,000
	
1.	5,0+5,0+5,0+5,0	20,000				
2.	3,0*4	12,000				
3.	3,0+3,0	6,000				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				38,000	
531	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	125,000
	
1.	11,0+10,0+12,0+12,0+10,0+3,5	58,500				
2.	10,0+12,0+12,0+10,0+22,5	66,500				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				125,000	
532	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-04-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	88,000
	
1.	50,0+3,0+35,0	88,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				88,000	
533	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk - przewód odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika wodnego-retencyjnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność= 1,000

	m	156,500
	
1.	3,5+25,5+58,0+61,0+8,5	156,500				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				156,500	
534	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0517-0101-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE i pokrywą żeliwną na stożek betonowy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0517
 1.Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu
 2.W ykonanie podsypki z pospółki
 3.Ustawienie kinety
 4.Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej
 5.Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego
 6.Założenie pokrywy lub wpustu
 Uwaga:
       Nakłady materiałowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura karbowana określa
       się w rzeczywistej długości zmontowanej rury
krotność= 1,000

	szt	6,000
	
535	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0513-01-020	Studnie przepływowe w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 800 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0513
 1.Wykonanie fundamentu pod studnię
 2.Wymurowanie podstaw studni z obmurowaniem rur podłączonych do studzienki
 3.Wyrobienie kanalika przepływowego
 4.Ustawienie kręgów betonowych na zaprawie cementowej
 5.Osadzenie stopni
 6. Montaż płyty nadstudziennej i pierścienia odciążającego
 7.Osadzenie włazu żeliwnego
 8.Izolacja zewnętrzna studni
 Uwaga:
       Nakłady w kol. 01, 03, 05 nie zawierają nakładów na wykonanie podstaw
       studni. Należy je przyjmować odpowiednio zgodnie z kol . 07 lub 08
krotność= 1,000

	szt	4,000
	
536	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0513-06-041	Studnie przepływowe w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 800 mm. odjęcie za każde 0,5 m różnicy głębokości do 2,0 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 0513
 1.Wykonanie fundamentu pod studnię
 2.Wymurowanie podstaw studni z obmurowaniem rur podłączonych do studzienki
 3.Wyrobienie kanalika przepływowego
 4.Ustawienie kręgów betonowych na zaprawie cementowej
 5.Osadzenie stopni
 6. Montaż płyty nadstudziennej i pierścienia odciążającego
 7.Osadzenie włazu żeliwnego
 8.Izolacja zewnętrzna studni
 Uwaga:
       Nakłady w kol. 01, 03, 05 nie zawierają nakładów na wykonanie podstaw
       studni. Należy je przyjmować odpowiednio zgodnie z kol . 07 lub 08
krotność= 2,000

	0,5 m	-4,000

3. Zbiornik wodny retencyjny

1	2	3	4	5	
 537	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0222-02-060	Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III
krotność= 1,000

	m3	577,500
	
1.	Stała lokalna: a=7,5					
2.	Stała lokalna: b=35					
3.	0.5*a*b*2,2*2	577,500				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				577,500	
6.						
538	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność= 1,000

	m3	577,500
	
539	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność= 15,000

	m3	577,500
	
540	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża . Kategoria gruntu I-IV - dotyczy dna zbiornika
Charakterystyka Robót: Tablica: 0103
 1.Profilowanie podłoża
 2.Zagęszczenie podłoża
krotność= 1,000

	m2	126,641
	
1.	Stała lokalna: a=9					
2.	Stała lokalna: b=28,5					
3.	Stała lokalna: c=28,5					
4.	sqrt((a+b+c)/2*((a+b+c)/2-a)*((a+b+c)/2-b)*((a+b+c)/2-c))	126,641				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				126,641	
541	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-01I0236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III
krotność= 1,000

	m3	42,500
	
542	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020607-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,kanałów,rowów itp. - Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność= 1,000

	m2	324,141
	
1.	Stała lokalna: a=9					
2.	Stała lokalna: b=28,5					
3.	Stała lokalna: c=28,5					
4.	sqrt((a+b+c)/2*((a+b+c)/2-a)*((a+b+c)/2-b)*((a+b+c)/2-c))	126,641				
5.	2,5*35,0*2	175,000				
6.	2,5*9,0	22,500				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				324,141	
543	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-210218-05-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami,na skarpach o nachyleniu do 1:2- wykonanie skarp.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Rozścielenie ziemi urodzajnej oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza
krotność= 1,000

	m3	42,500
	
1.	2,5*35*0,2*2	35,000				
2.	2,5*15,0*0,2	7,500				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				42,500	
544	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-210401-05-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401
 1.Ręczne wyrównanie powierzchni
 2.Ręczne przekopanie gleby
 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie
 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
krotność= 1,000

	m2	212,500
	
1.	2,5*35*2	175,000				
2.	2,5*15,0	37,500				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				212,500	
545	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-18W0803-03-020	Włączenie się do istniejącej studzienki rurą o śr. 200 mm - dotyczy upustu awaryjnego)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Doniesienie materiałów
 2.Dopasowanie elementów
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych
krotność= 1,000

	szt	1,000
	
546	wg nakładów
rzeczowych
AW-020	Kalkulacja indywidualna: obudowa wlotu do stawu (obetonowanie i obłożenie płytami ażurowymi.)
krotność= 1,000

	szt	1,000

IV. DROGI ( technologiczne, p.poż i konieczne ogrodzenie)

1	2	3	4	5	
 547	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0121
 1.Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz
   powierzchni robót
 2.Wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperów drewnianych i ich
   ustawienie
 3.Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki
 4.Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót
 5.Wyznaczenie poziomów robót ziemnych
 6.Wykonanie pomiarów przejściowych
 7.Wznowienie siatki po zakończeniu robót
 8.Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych i ewentualnie nawierzchniowych
 9.Wyrób kołków pomiarowych i reperów potrzebnych w okresie wykonywania robót
krotność= 1,000

	ha	0,250
	
548	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność= 1,000

	m2	2 500,000
	
549	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010126-02-050	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność= 5,000

	m2	2 500,000
	
550	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010211-0703-060	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę
 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania
krotność= 1,000

	m3	1 250,000
	
1.	2500*0,5	1 250,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1 250,000	
551	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010214-0201-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0214
 Jak w pozycji  dla rozdziału
krotność= 2,000

	m3	1 250,000
	
1.	2500*0,5	1 250,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1 250,000	
552	wg nakładów
rzeczowych
KNR 231-0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,000

	m2	579,000
	
553	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310102-05-050	Wykonywanie koryt chodników. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze
 2.Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy
 
 Uwaga: Nakłady dotyczą jezdni i chodników o szerokości do 2,5 m.
krotność= 1,000

	m2	124,000
	
554	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0103
 1.Profilowanie podłoża
 2.Zagęszczenie podłoża
krotność= 1,000

	m2	703,000
	
555	wg nakładów
rzeczowych
KNR 231-0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,000

	m2	579,000
	
556	wg nakładów
rzeczowych
KNR 231-0104-06-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 5 cm krotność x 5
krotność= 5,000

	m2	579,000
	
557	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,000

	m2	579,000
	
558	wg nakładów
rzeczowych
KNR 231-0114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - do 20 cm krotność x 5
krotność= 5,000

	m2	579,000
	
559	wg nakładów
rzeczowych
KNR 231-0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)- jezdnia
krotność= 1,000

	m2	579,000
	
560	wg nakładów
rzeczowych
KNR 231-0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- chodnik
krotność= 1,000

	m2	124,000
	
561	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)- chodnik
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511
 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej lub
   podsypki piaskowej
 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej
   powierzchni
 4.Ubicie kostek wibratorem
 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni
 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem
 Uwaga:
   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy przyjmować ze
   współczynnikiem 1,20
krotność= 1,000

	m2	124,000
	
562	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402
 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie (kol.03-05)
 2.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01-02)
 3.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 4.Rozebranie deskowania
 5.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
krotność= 1,000

	m3	8,000
	
563	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402
 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie (kol.03-05)
 2.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01-02)
 3.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 4.Rozebranie deskowania
 5.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
krotność= 1,000

	m3	9,300
	
564	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0403
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie kraw ężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wsokościowych
 4.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy
 5.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie
krotność= 1,000

	m	132,000
	
565	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310407-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie obrzeży
 4 .Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych
 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej
   przygotowaniem
 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią z jej ubiciem
krotność= 1,000

	m	153,000
	
566	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- boisko trawiaste
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie obrzeży
 4 .Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych
 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej
   przygotowaniem
 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią z jej ubiciem
krotność= 1,000

	m	102,000
	
567	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0505
 1.Ręczne ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień o wysokości ścięć
   i głębokości zasypań nie przekraczających 30 cm
 Dla kol.01-03
 2.Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył
 Dla kol.04-06
 3.Wyró wnanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie nierówności i zasypanie
   wgłębień
 Uwaga:
 1.Przy plantowaniu na terenach po karczowaniu pni do nakładów należy stosować
   współczynniki z tablicy 9910, poz.03, 04
 2.Nakłady na cięcie lasu i karczowaniu pni należy ustalać dodatkowo
   według wzoru: P x 1,5 h.
krotność= 1,000

	m2	620,000
	
568	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-210218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Rozścielenie ziemi urodzajnej oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza
krotność= 1,000

	m3	62,000
	
1.	620*0,1	62,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				62,000	
569	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-210401-05-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401
 1.Ręczne wyrównanie powierzchni
 2.Ręczne przekopanie gleby
 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie
 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
krotność= 1,000

	m2	620,000
	
570	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-210218-05-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami,na skarpach o nachyleniu do 1:2- wykonanie skarp.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Rozścielenie ziemi urodzajnej oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza
krotność= 1,000

	m3	15,000
	
1.	150*0,1	15,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				15,000	
571	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-210402-05-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem. Kategoria gruntu III
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402
 1.Ręczne wyrównanie powierzchni
 2.Ręczne przekopanie gleby
 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie
 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
krotność= 1,000

	m2	269,000
	
572	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021804-05-040	Dostarczenie i montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego na słupkach ocynkowanych powlekanych z wykonaniem wykopów fundamentów punktowych z B 15 rozstaw słupków 2,5m, wys ogrodzenia 2m na cokole betonowym prefabrykowanym
krotność= 1,000

	m	315,000
	
1.	152,5+162,5	315,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				315,000	
573	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021808-11-090	Dostarczenie i montaz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej, rozwieralnej  z paneli systemowych powlekanych ma słupkach ocynkowanych z wykonaniem wykopów fundamentó bet punktowo z B15 wym 500x140 cm.
krotność= 1,000

	kpl	1,000
	
574	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021804-05-040	Dostarczenie i montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego na słupkach ocynkowanych powlekanych z wykonaniem wykopów fundamentów punktowych z B 15 rozstaw słupków 2,5m, wys ogrodzenia 1,4 m na cokole betonowym prefabrykowanym
krotność= 1,000

	m	35,000
	
575	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-040901-04-040	Rozebranie ogrodzenia z siatki ocynkowanej na słupkach.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901
 1.Wymierzenie i przycięcie materiału drzewnego obrzynanego
 2.Złożenie ram i przybicie łat
 3.Przycięcie słupów ogrodzeniowych z drewna okrągłego i zaimpregnowanie ich
 4.Ustawienie słupów w odległości co 2 m w dołach i zasypanie ziemią oraz ubicie
 5.Umocowanie gotowych przęseł
 6.Odjęcie przęseł
 7.Wykopanie słupów i zasypanie dołów
 8.Odniesienie, posegregowanie i u łożenie materiału drzewnego
 9.Wymierzenie i przycięcie materiału drzewnegona rynny do gruzu
 10.Dopasowanie, złożenie i zbicie poszczególnych elementów ( blatów ) rynny i
    rozszerzonego wsypu
 11.Ustawienie, podparcie na terenie i umocowanie na poszczególnych kondygnacjach
    odcinków rynny
 12.Rozebranie, oczyszczenie, odniesienie i posegregowanie materiału drzewnego
krotność= 1,000

	m	84,000
	
1.		0,000				
576	wg nakładów
rzeczowych
AW-050	Kalkulacja indywidualna: naprawa drogi dojazdowej na budowę z kostki betonowej
krotność= 1,000

	m2	260,000
	
1.	65,0*4,0	260,000				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				260,000	

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 I		ROBOTY BUDOWLANE

1		STAN ZEROWY

1		Roboty ziemne

1	KNR 2-01
0126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność = 1,000

	827,910	m2	0		
2	KNR 2-01
0126-02-050	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność = 5,000

	827,910	m2	0		
3	KNR 2-01
0221-04-060	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0221
 1.Odspojenie gruntu koparką ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy
   wykopie
 2.Ręczne zsuwanie odspojonych brył gruntu ze skarpy pod koparkę ora z
   wyrównanie dna wykopu
krotność = 1,000

	183,600	m3	0		
4	KNR 2-01
0216-02-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią
   wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu
krotność = 1,000

	582,706	m3	0		
5	KNR 2-01
0307-02-060	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Odspojenie i załadowanie gruntu na taczki
 2.Przewiezienie i wyładowanie ziemi w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład
 3.Ułożenie i przekładanie torów jezdnych
 4.Wyrównanie skarp i dna wykopu oraz powierzchni odkładu
 Uwaga:
 1.Dodatki z kolumn 05-08 wol no stosować przy spadkach terenu ponad 4%
 2.Dodatki z kolumn 09-12 wolno stosować przy spadkach terenu ponad 5%
krotność = 1,000

	56,879	m3	0		
6	KNR 4-04
1103-04-060	Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność = 1,000

	823,185	m3	0		
7	KNR 4-04
1103-05-060	Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność = 15,000

	823,185	m3	0		
8	KNR 4-04
1103-04-060	Transport pospółki służacej do wymiany gruntu oraz podniesienia terenu  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność = 1,000

	1 409,197	m3	0		
9	KNR 4-04
1103-05-060	Transport pospółki służacej do wymiany gruntu oraz podniesienia terenu  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym . Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność = 15,000

	1 409,197	m3	0		
10	KNR 2-01
0230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230
 1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopów
   warstwami o grubości do 30 cm
krotność = 1,000

	1 409,197	m3	0		
11	KNR 2-01
0236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność = 1,000

	1 409,197	m3	0		
		Razem:					
2		Fundamenty

12	KNR 2-02
1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność = 1,000

	19,110	m3	0		
13	KNR 2-02
0204-03-060	Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 2,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0204
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszcz enie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych i
   wyrównaniem powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	53,670	m3	0		
14	KNR 2-02
0204-02-060	Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 1,5 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0204
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszcz enie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych i
   wyrównaniem powierzchni
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	6,942	m3	0		
15	KNR 2-02
0202-01-060	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	3,130	m3	0		
16	KNR 2-02
0206-01-050	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	10,750	m2	0		
17	KNR 2-02
0206-05-050	Ściany betonowe o grubości 20 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 4,000

	10,750	m2	0		
18	KNR 2-02
0202-05-060	Ławy fundamentowe żelbetowe,schodkowe o szerokości do 2,0 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	39,100	m3	0		
19	KNR 2-02
0206-01-050	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	39,560	m2	0		
20	KNR 2-02
0206-05-050	Ściany betonowe o grubości 20 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 40,000

	39,560	m2	0		
21	KNR 2-02
0206-01-050	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	2,470	m2	0		
22	KNR 2-02
0206-05-050	Ściany betonowe o grubości 20 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	2,470	m2	0		
23	KNR 2-02
0206-01-050	Ściany betonowe proste o grubości 20 cm,wysokości do 3 m (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0206
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie drewna i płyt oraz ustawienie deskowań i podpór
 2.Przekładanie pomostów roboczych
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 5.Usunięcie podpór, deskowań i pomostów roboczych
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	76,140	m2	0		
24	KNR 2-02U
0136-02-060	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0136
 1.Oczyszczenie i wyrównanie dna wykopu
 2.Wymurowanie fundamentu z wykonaniem naroży
krotność = 1,000

	80,113	m3	0		
25	KNR 2-02
0604-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy smołowej na lepiku na gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowydo gruntowania.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoż a roztworem asfaltowym rzadkim lub
   emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach
   murowanych (kol.01) lun na ławach betonowych (kol.02)
 3.Zagruntowanie podłoża jak w pkt 2 i ułożenie izolacji z papy na powierzchni
   poziomej lub pio nowej, na lepiku na gorąco (kol.03 i 07 oraz kol.08 i 09)
   lub na lepiku na zimno (kol.05 i 06 oraz 09 i 10)
 4.Drugie gruntowanie powierzchni poziomej (kol.07) lub pionowej (kol.12)
krotność = 1,000

	262,325	m2	0		
26	KNR 2-02
0604-04-050	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy smołowej na lepiku na gorąco.Każda następna warstwa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoż a roztworem asfaltowym rzadkim lub
   emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach
   murowanych (kol.01) lun na ławach betonowych (kol.02)
 3.Zagruntowanie podłoża jak w pkt 2 i ułożenie izolacji z papy na powierzchni
   poziomej lub pio nowej, na lepiku na gorąco (kol.03 i 07 oraz kol.08 i 09)
   lub na lepiku na zimno (kol.05 i 06 oraz 09 i 10)
 4.Drugie gruntowanie powierzchni poziomej (kol.07) lub pionowej (kol.12)
krotność = 1,000

	262,325	m2	0		
27	KNR 2-02
0603-09-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwsza warstwa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0603
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
 3.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych gęstych (kol.05 i 06)
 5.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie powłoki z
   lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
   półgęstego (kol.09 i 10)
krotność = 1,000

	1 068,540	m2	0		
28	KNR 2-02
0603-10-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Każda następna warstwa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0603
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02)
 3.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych rzadkich (kol.03 i 04)
 4.Ułożenie powłoki z past emulsyjnych gęstych (kol.05 i 06)
 5.Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i ułożenie powłoki z
   lepkiu asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego
   półgęstego (kol.09 i 10)
krotność = 1,000

	1 068,540	m2	0		
29	KNR 2-02
0609-01-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt styropianowych na lepiku,poziome na wierzchu konstrukcji.Roztwór asfaltowy do gruntowania- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność = 1,000

	30,800	m2	0		
30	
KNR 202-0609-12-050	Izolacje cieplne pionowe,z płyt styropianowych na sucho - gr 10 cm polistyren ekstrudowany XPS N-III-L
krotność = 1,000

	133,944	m2	0		
31	
KNR-W N003-0207-010-050	Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych bez gruntowania powierzchni
krotność = 1,000

	133,944	m2	0		
		Razem:					
3		Warstwy podposadzkowe

32	KNR 2-02
1101-07-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z kruszywa lekkiego-piasek ( sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność = 1,000

	89,750	m3	0		
33	KNR 2-01
0236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność = 1,000

	89,750	m3	0		
34	KNR 2-02
1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). (sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność = 1,000

	44,880	m3	0		
35	KNR 2-02
0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. ( sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność = 2,000

	448,770	m2	0		
36	KNR 2-02
0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. ( sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność = 1,000

	448,770	m2	0		
37	KNR 2-02
1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). ( płyta żelbetowa sala gimnastyczna)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność = 1,000

	44,900	m3	0		
38	KNR 2-02
1101-07-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z kruszywa lekkiego-piasek ( pomieszczenie socjalne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność = 1,000

	24,980	m3	0		
39	KNR 2-01
0236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność = 1,000

	24,980	m3	0		
40	KNR 2-02
1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 011 p 5.4 tab. 9913
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność = 1,000

	24,980	m3	0		
41	KNR 2-02
0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. ( pomieszczenie socjlane)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność = 1,000

	158,300	m2	0		
42	KNR 2-02
0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność = 1,000

	158,300	m2	0		
43	KNR 7-11
0605-0104-040	Wypełnianie szczelin dylatacyjnych kitem Epidian 311.Dylatacje poziome o głębokości do 40 mm- dylatacje pozorne  w płycie żelbetowej sali gimnastycznej i zaplecza pola 6m x 5m
Charakterystyka Robót: Tablica 0605: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie szczeliny.
 2. Przygotowanie kitu.
 3. Zagruntowanie i wypełnienie szczeliny.
 4. Oczyszczenie wykładziny z resztek kitu dylatacyjnego.
krotność = 1,000

	130,000	m	0		
44	KNR 7-11
0605-0204-040	Wypełnianie szczelin dylatacyjnych kitem Epidian 311.Dylatacje pionowe o głębokości do 40 mm- dylatacje na styku fundamenty i płyta podposadzkowa żelbetowa.
Charakterystyka Robót: Tablica 0605: Wypełnianie szczelin dylatacyjnych.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Oczyszczenie szczeliny.
 2. Przygotowanie kitu.
 3. Zagruntowanie i wypełnienie szczeliny.
 4. Oczyszczenie wykładziny z resztek kitu dylatacyjnego.
krotność = 1,000

	203,000	m	0		
		Razem:					
4		Zbrojenie betonu 

45	KNR 2-02
0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	7,834	t	0		
46	KNR 2-02
0290-0301-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 6 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	0,610	t	0		
47	KNR 2-02
0290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	1,114	t	0		
48	KNR 2-02
0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	2,342	t	0		
49	KNR 2-02
0290-0202-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	3,685	t	0		
50	KNR 5-08
0607-13-040	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże z betonu, wykonanie otworu ręcznie, przekrój bednarki do 120 mm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Trasowanie
 2.Montaż i demotaż zasilania spawarki
 3.Oczyszczenie i malowanie spawu
 4.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodów
 5.Uregulowanie naciągu przewodów pomiędzy wspornikami
 6.Gięcie przewodu
 7.Zawieszenie drabiny
 8.Zdjęcie drabiny
 Dla kol. 01, 07, 08:
 9.Nawiercenie otworów
 Dla kol. 01, 07, 08, 17, 18:
 10.Mocowanie wsporników przez przykręcenie
 Dla kol. 02-05, 09-16:
 9.Osadzenie wsporników
krotność = 1,000

	20,000	m	0		
		Razem:					
		Razem:					
2		STAN SUROWY

1		Konstrukcje żelbetowe

51	KNR 2-02
0216-01-050	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach,o grubości płyty 8 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a
 3.Ustawienie deskowania
 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań
 8.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	77,000	m2	0		
52	KNR 2-02
0216-05-050	Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a
 3.Ustawienie deskowania
 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań
 8.Pielęgnowanie betonu
krotność = 4,000

	77,000	m2	0		
53	KNR 2-02
0216-02-050	Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania
 2.Przygotowanie płyt i skrzynek na deskowani a
 3.Ustawienie deskowania
 4.Ustawienie skrzynek kasetonowych
 5.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 6.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 7.Usunięcie stemplowań i deskowań
 8.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	103,000	m2	0		
54	KNR 2-02
0218-02-050	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania i pomostów
 2.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 3.Osadzenie listew i dybli
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 5.Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu
 6.Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów
krotność = 1,000

	15,460	m2	0		
55	KNR 2-02
0218-06-050	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowyc (z zastosowaniem pompy do betonu)h
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania i pomostów
 2.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 3.Osadzenie listew i dybli
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 5.Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu
 6.Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów
krotność = 4,000

	15,460	m2	0		
56	KNR 2-02
0208-04-060	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 2.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów
 4.Usunięcie deskowań
 5.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	2,900	m3	0		
57	KNR 2-02
0208-05-060	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 2.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 3.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów
 4.Usunięcie deskowań
 5.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	3,880	m3	0		
58	KNR 2-02
0210-06-060	Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m
 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów i
   wyrównaniem powierzchni
 5.Usunięcie deskowań i stempli
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	6,300	m3	0		
59	KNR 2-02
0210-04-060	Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m
 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów i
   wyrównaniem powierzchni
 5.Usunięcie deskowań i stempli
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	3,750	m3	0		
60	KNR 2-02
0210-03-060	Belki i podciągi żelbetowe,o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 (z zastosowaniem pompy do betonu).
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 W pozycji zostały uwzględnione współczynniki z założeń szczegółowych roz 02 p 5.5 tab. 9903
 1.Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m
 2.Przygotowanie i ustawienie deskowań
 3.Obsadzenie dybli, listew i skrzynek
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów i
   wyrównaniem powierzchni
 5.Usunięcie deskowań i stempli
 6.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	5,450	m3	0		
61	KNR 2-02
0290-03-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	0,506	t	0		
62	KNR 2-02
0290-0401-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	3,457	t	0		
63	KNR 2-02
0290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	1,180	t	0		
64	KNR 2-02
0290-0402-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i większe.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	5,010	t	0		
65	KNR 2-02
0357-01-125	Podciągi,belki stropowe i dachowe,o masie 0,3 t do 1,0 t.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0357
 1.Sprawdzenie i oczyszczenie miejsca ustawienia
 2.Rozłożenie zaprawy pod element
 3.Naprowadzenie elementu w miejscu montażu i ustawienie według osi i w
   poziomie
 4.Zamocowanie elementu za pomocą spawania
krotność = 1,000

	4,000	element	0		
		Razem:					
2		Ściany zewnętrzne 

66	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Ściana z płyt sandwich z wypełnieniem wełną mineralną gr 14 cm ( El 30). Płyta typu sandwich ( wełna mineralna gr 10 cm) El 30.   W kalkulacji uwzględniono: materiały: płyty, obróbki blacharskie, łączniki i uszczelki i masy uszczelniające, dostawę materiału, montaż ścian, ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowań.
krotność = 1,000

	839,000	m2	0		
67	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Okładzina ścian z blachy falistej. W kalkulacji uwzględniono materiały: blachę, obróbki blacharskie, łączniki i uszczelki i masy uszczelniające, dostawę materiału, montaż ścian, ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowań.
krotność = 1,000

	285,000	m2	0		
68	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Ściana z płyt sandwich z wypełnieniem wełną mineralną gr 14 cm ( El 30). Płyta typu sandwich ( wełna mineralna gr 10 cm) El 60. W kalkulacji uwzględniono materiały: płyty, obróbki blacharskie, łączniki i uszczelki i masy uszczelniające. Dostawę materiału, montaż ścian, ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowań.
krotność = 1,000

	36,000	m2	0		
		Razem:					
3		Ściany wewnętrzne

69	KNR 2-02
0116-01-050	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,o grubości 24 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0116
 1.Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych
krotność = 1,000

	187,400	m2	0		
70	KNNR 2
0306-01010-060	Ściany i ścianki z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej lub profilowanej. Grubość ściany 17,5 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0306
 1.Przygotowanie zaprawy YTONG
 2.Wymurowanie ścian i ścianek z wykonaniem naroży
 3.Wyrównanie kolejnych warstw deską do szlifowania lub strugania (kol.01-03)
 4.Wykonanie dylatacji od stropów
 5.Zakotwienie ścianek w ścianach konstrukcyjnych (kol.04)
 6.Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych
krotność = 1,000

	0,974	m3	0		
71	KNR 00-14
2010-0501-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	19,250	m2	0		
72	KNR 00-14
2010-0201-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	26,080	m2	0		
73	KNR 00-14
2010-0201-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	45,890	m2	0		
74	KNR 2-02
2006-0601-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność = 1,000

	45,890	m2	0		
75	KNR 00-14
2010-0501-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	17,000	m2	0		
76	KNR 00-14
2010-10-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	8,700	m2	0		
77	KNR 00-14
2010-10-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	8,700	m2	0		
78	KNR 00-14
2010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	5,690	m2	0		
79	KNR 00-14
2010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	5,690	m2	0		
80	KNR 00-14
2010-0201-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	28,270	m2	0		
81	KNR 00-14
2010-0201-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	8,160	m2	0		
82	KNR 2-02
2006-0601-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność = 1,000

	8,160	m2	0		
83	KNR 2-02
0121-06-050	Ścianki działowe z pustaków,o wymiarach 25x25x8 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0121
 1.Wymurowanie ścianek
 2.Przygotowanie i ułożenie zbrojenia z drutu stalowego (kol.04-06)
 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań
krotność = 1,000

	9,970	m2	0		
84	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Ścianki systemowe z płyt laminowanych ( 5)
krotność = 1,000

	22,000	m2	0		
85	
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Ułożenie nadproży prefabrykowanych. Dostawa, montaż, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych w ściankach wewnętrznych. Nadproża nad drzwiami.
krotność = 1,000

	17,000	m	0		
		Razem:					
4		Dach

86	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Konstrukcja z drewna klejonego ( wykonanie, dostawa i montaż). Kompletna konstrukcja z drewna klejonego wraz z okuciami, blachami węzłowymi, stężeniami, łącznikami- wykonanie, dostawa i montaż na plac budowy. Okucia ocynkowane zabezpieczone p. poż 30 min.
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
87	
AW-050	Kalkulacja indywidulna: Pokrycie dachu z płyt sandwich z wypełnieniem z pianki poliuretanowej gr. 12 cm. Płyty typu sandwich z wypełnieniem pianką poliuretanową ( NRO) gr. 10 cm. W kalkulacji uwzględniono materiały: płyty, obróbki blacharskie, łączniki, uszczelki i masy uszczelniające, dostawę materiału, montaż płyt, ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowań.
krotność = 1,000

	627,350	m2	0		
88	KNR 2-02U
0517-0601-040	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych prostokątnych 35 cm w rozwinięciu,z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 55 mm (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0517
 1.Założenie i umocowanie rynie n
 2.Wykonanie załamań i wpustów
 3.Założenie zbiorniczków
krotność = 1,000

	80,000	m	0		
89	KNR 2-02U
0519-0201-040	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm,z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0519
 1.Założ enie i umocowanie rur spustowych
 2.Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub montaż kolanka
krotność = 1,000

	74,000	m	0		
90	KNR 7-12
0105-01-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł
Charakterystyka Robót: Tablica 0105: Odtłuszczanie.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.
krotność = 1,000

	48,000	m2	0		
91	KNR 7-12
0201-0101-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną,miniową 60 %
Charakterystyka Robót: Tablica 0201: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania miniowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby do gruntowania miniowe i olejne.
krotność = 1,000

	48,000	m2	0		
92	KNR 7-12
0210-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą ftalową nawierzchniową,ogólnego stosowania
Charakterystyka Robót: Tablica 0210: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba nawierzchniowa i emalia ftalowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby nawierzchniowe i emalie ftalowe
krotność = 1,000

	48,000	m2	0		
93	KNR S02U
1001-02-050	Właz dachowy fabrycznie wykończony
krotność = 1,000

	1,000	m2	0		
94	KNR S02U
1001-03-050	Świetliki i klapy dymowe. Klapa oddymiająca ze sterownikiem i czujką dymu.
krotność = 1,000

	1,560	m2	0		
95	KNR 2-02U
0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0541
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek
krotność = 1,000

	169,220	m2	0		
		Razem:					
5		Ślusarka zewnętrzna 

96	KSNR  7
0503-04-050	Okna i drzwi aluminiowe otwierane o powierzchni do 1 m2. Okna otwierane do 1 m2 (01) wraz z dosatwą i montażem. Oście żnica i ramiak aluminiowy. Grupa materiałowa 2.1 lub 1.0. Kolor niebieski. Szklenie podwójne U=1,0 W/m2K. Szkło typu float przezroczyste, Klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia.
krotność = 1,000

	1,120	m2	0		
97	KSNR  7
0503-05-050	Okna i drzwi aluminiowe otwierane o powierzchni do 2 m2 wraz z dostawą i montażem. Oście żnica i ramiak aluminiowy. Grupa materiałowa 2.1 lub 1.0. Kolor niebieski. Szklenie podwójne U=1,0 W/m2K. Szkło typu float przezroczyste, Klamka aluminiowa, ogranicznik wychylenia.
krotność = 1,000

	1,470	m2	0		
98	KSNR  7
0503-07-050	Okna i drzwi aluminiowe ( witryny) wraz z dostawą i montażem ( od P1 do P6). P1: słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste hartowane, klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne. P2:słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste hartowane, klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne. P3, P4: słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste. P5: słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste hartowane, klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne w drzwiach, siłowniki elektryczne do otwarcia okien. P6:  słupki, rygle, rumiaki aluminiowe, grupa materiałowa 2.1 lub 1.0, kolor niebieski, szklenie podwójne U=1.0 W/m2k. Szkło typu float przezroczyste hartowane, klamka aluminiowa, zamek, okucia antypaniczne w drzwiach, siłowniki elektryczne do otwarcia okien.
krotność = 1,000

	135,500	m2	0		
99	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Krata wentylacyjna wraz z dostawą i montażem. Krata 1: Ościeżnica i lamele aluminiowe, kolor popielaty. Krata 2: Ościeżnica i lamele aluminiowe, kolor popielaty. Od wewnątrz budynku założyć siatkę przeciw owadom o oczku 2 x 2 mm.   P3: Ościeżnica i lamele aluminiowe, kolor popielaty. Od wewnątrz budynku założyć siatkę przeciw owadom o oczku 2 x 2 mm. Klapa napowietrzająca z siłownikiem elektrycznym sterowana czujką dymu.
krotność = 1,000

	7,960	m2	0		
100	KNR 2-02
0506-0101-050	Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. ( parapety)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0506
 1.Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki pokryć bez względu na rodzaj
   pokrycia
 2.Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach
 3.Wykonanie wpustów gzymsowych
 4.Obrobienie podpórek
 5.Wykonanie i założenie rur wentylacyjnych długości 2 m,fi 20 cm z podkładem,
   kołnierzem i kołpakiem
krotność = 1,000

	50,710	m2	0		
101	KNR 7-12
0105-01-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł ( parapety)
Charakterystyka Robót: Tablica 0105: Odtłuszczanie.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.
krotność = 1,000

	50,710	m2	0		
102	KNR 7-12
0201-0101-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną,miniową 60 %- parapety
Charakterystyka Robót: Tablica 0201: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania miniowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby do gruntowania miniowe i olejne.
krotność = 1,000

	50,710	m2	0		
103	KNR 7-12
0210-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową.
Charakterystyka Robót: Tablica 0210: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba nawierzchniowa i emalia ftalowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby nawierzchniowe i emalie ftalowe
krotność = 1,000

	50,710	m2	0		
104	KNR 2-02
0129-01-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0129
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę
       na naprawę tynków.
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
105	KNR 2-02
0129-02-020	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0129
 1.Wykucie gniazd i bruzd
 2.Ustawienie i obsadzenie elementów
 3.Naprawa tynku (kol.01-02)
 Uwaga:
       W ilościach zaprawy podanych w kolumnach 01 i 02 uwzględniono zaprawę
       na naprawę tynków.
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
		Razem:					
6		Ślusarka i stolarka drzwiowa

106	KNR 2-02W
1203-02-050	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 wraz z dostawą i montażem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1203
 1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi
 2.Obsadzenie drzwi
 3.Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa ościeży i tynków
 4.Malowanie farbami olejnymi
krotność = 1,000

	3,080	m2	0		
107	KNR 2-02W
1204-05-050	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2,dwustronne- wraz z dostawą i montażem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204
 1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania drzwi
 2.Obsadzenie drzwi
 3.Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa ościeży i tynków 
 4.Malowanie farbami olejnymi
krotność = 1,000

	32,000	m2	0		
108	KNR 2-02
1016-01-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/- wraz z dostawą i montażem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1016
 1.Obsadzenie ościeżnic stalow ych (kol.01 - 04)
 2.Przykręcenie zawiasów (kol.05 - 09)
 3.Dwukrotne malowanie ościeżnic
krotność = 1,000

	16,000	szt	0		
109	KNR 2-02
1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/- wraz  z dostawą i montażem. DR-1: skrzydło kolor do uzgodnienia z użyt, klamka , kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lakierowanej , DR-2 skrzydło kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, klamka, kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lakierowanej.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1017
 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć
krotność = 1,000

	8,800	m2	0		
110	KNR 2-02
1016-01-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowiefarbą ftal.D/grunt.I nawierz./B.I.8/96/- wraz z dostawą i montażem
Charakterystyka Robót: Tablica: 1016
 1.Obsadzenie ościeżnic stalow ych (kol.01 - 04)
 2.Przykręcenie zawiasów (kol.05 - 09)
 3.Dwukrotne malowanie ościeżnic
krotność = 1,000

	5,000	szt	0		
111	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Drzwi systemowe z płyt laminowanych DR-6 wraz z dostawą i montażem. DR-3 przesuwne. Drzwi systemowe- element ścianek systemowych toalet kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Klamka. Dostawa montaż i wykończenie drzwi z płyt laminowanych.
krotność = 1,000

	8,000	m2	0		
		Razem:					
		Razem:					
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1		Tynki, okładziny

112	KNR 00-14
2010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1B. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	8,400	m2	0		
113	KNR 00-14
2010-1101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75-101. Okładzina ściany 1C. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	17,700	m2	0		
114	KNR 00-14
2010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1D. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	5,160	m2	0		
115	KNR 00-14
2010-1101-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75-101. Okładzina ściany 1E. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	14,900	m2	0		
116	KNR 00-14
2010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1F. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	22,950	m2	0		
117	KNR 00-14
2010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1H. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	27,470	m2	0		
118	KNR 00-14
2010-07-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50-101. Okładzina ściany 1I. Płyta G-k gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	3,650	m2	0		
119	KNR 00-14
2010-10-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50-101 ( obudowa komina)
Charakterystyka Robót: Tablica: 2010
 1.Wyrtasowanie miejsc montażu
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do
   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do
   listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów
 5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 7.Zabezpieczenie spoin taśmą
 8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
krotność = 1,000

	12,000	m2	0		
120	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Obudowa słupów drewnianych płytami cementowymi ( El 30).
krotność = 1,000

	14,500	m2	0		
121	KNR 2-02
0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. ( 2A, 2B, 2C). Tynk cementowo- wapienny gr. 1,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Zamuro wanie przebić
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań
 3.Przygotowanie powierzchni
 4.Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich na ścianach
 5.Osiatkowanie bruzd c.o.
 6.Obsadzenie kratek i innych drobnych elementów
 7.Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi
 8.Wykonanie reperacji tynków
krotność = 1,000

	132,210	m2	0		
122	KNR 2-02
0803-04-050	Tynki zwykłe I kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. ( sufity)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Zamuro wanie przebić
 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań
 3.Przygotowanie powierzchni
 4.Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich na ścianach
 5.Osiatkowanie bruzd c.o.
 6.Obsadzenie kratek i innych drobnych elementów
 7.Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi
 8.Wykonanie reperacji tynków
krotność = 1,000

	37,530	m2	0		
123	
KNR 17-0929-03-050	Wykonanie tynku mazaikowego żywicznego na ścianach,  do wysokości 1,6 m w ciągach komunikacyjnych , klatce schodowej i widowni o gr. 3,0 mm - analogia
krotność = 1,000

	180,480	m2	0		
124	KNR 2-02
2006-0201-050	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie na paskach z płyt.( 2B, 2C, 2D, 2E). Płyta g-k 12,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność = 1,000

	237,580	m2	0		
125	KNR 2-02
2006-06-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 9,5 mm,na ścianach na zaprawie. ( 2B, 2C, 2D, 2E) Płyta g-k 12,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność = 1,000

	237,580	m2	0		
126	KNR 2-02
2006-0201-050	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie na paskach z płyt.( 2B, 2C, 2D, 2E). Płyta g-k 12,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność = 1,000

	19,660	m2	0		
127	KNR 2-02
2006-06-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 9,5 mm,na ścianach na zaprawie. ( 2B, 2C, 2D, 2E) Płyta g-k 12,5 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność = 1,000

	19,660	m2	0		
128	KNR 2-02W
0832-01-050	Osiatkowanie na ścianach i stropach ( cokół)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0832
 1.Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji
 2.Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy
   plastycznej
krotność = 1,000

	15,580	m2	0		
129	KNNR 2
0901-020-050	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm, jednowarstwowe, na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901
 1.Transport materiałów i przygotowanie zapraw
 2.Prz ygotowanie, przestawienie i demontaż niezbędnego sprzętu dla robót
 3.Przygotowanie podłoża
 4.Obsadzenie drobnych elementów
 5.Wykonanie tynku
 6.Wykonanie poprawek tynku
krotność = 1,000

	15,580	m2	0		
		Razem:					
2		Malowanie i licowanie

130	KNR 2-02U
1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)- gruntowanie podłoża pod płytki).
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką
krotność = 1,000

	128,820	m2	0		
131	KNR 2-02
0829-06-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( 1C, 2C, 2E, 3C, 3D, 3E, 3H)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0829
 1.Zamurowanie przebić
 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzał ych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie
   (kol.01)
 3.Przycięcie i dopasowanie płytek
 4.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 5.Smarowanie płytek masą klejącą (metoda kombinowana)
 6.Obrobienie wnęk i ościeży
 7.Ułożenie płytek
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni
 Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wykonywanych na starych
        podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności.
krotność = 1,000

	128,820	m2	0		
132	KNR 2-02U
0842-01-040	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0842
 1.Wymierzenie i przycięcie listew
 2.Wykonanie załamań
 3.Osadzenie listew
krotność = 1,000

	86,000	m	0		
133	KNNR 2
1402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych ( 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, 1I, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1402
 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)
 2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06)
 3.Gruntowanie farbą emulsyjną (1x - kol.03-06)
 4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02)
 5.Malowanie farbą klejową lub emulsyjną (2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06)
krotność = 1,000

	470,130	m2	0		
134	KNR 19-01
1307-02-050	Malowanie dwukrotne wysokojakościowe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
Charakterystyka Robót: Tablica 1307
MALOWANIE WYSOKOJAKOŚCIOWE FARBĄ OLEJNĄ LUB FTALOWĄ (SYNTETYCZNĄ) TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH, PODŁOŻY GIPSOWYCH I SZTABLATUR

Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie powierzchni.
2. Zagruntowanie pokostem.
3. Szpachlowanie i szlifowanie.
4. Pomalowanie farbą olejną.
krotność = 1,000

	76,040	m2	0		
135	KNR 2-02U
1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) ( gruntowanie pod malowanie na tynkach c-w)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką
krotność = 1,000

	125,500	m2	0		
136	KNR 2-02
1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". ( 2A, 2B, 2C)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotność = 1,000

	125,500	m2	0		
137	KNR 2-02U
1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) ( gruntowanie pod malowanie sufity).
Charakterystyka Robót: Tablica: 1134
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką
krotność = 1,000

	37,530	m2	0		
138	KNR 2-02
1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1505
 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11)
 2.Szpachlowanie (1x kol.05)
 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07)
 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11)
 5.Fluatowanie (2x kol.09,12)
krotność = 1,000

	37,530	m2	0		
139	KNNR 2
1402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą lateksową z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych ( obudowa komina)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1402
 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)
 2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06)
 3.Gruntowanie farbą emulsyjną (1x - kol.03-06)
 4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02)
 5.Malowanie farbą klejową lub emulsyjną (2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06)
krotność = 1,000

	12,000	m2	0		
140	KNNR 2
1402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą lateksową z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych ( sufity)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1402
 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)
 2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06)
 3.Gruntowanie farbą emulsyjną (1x - kol.03-06)
 4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02)
 5.Malowanie farbą klejową lub emulsyjną (2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06)
krotność = 1,000

	135,700	m2	0		
141	KNR 00-39
0115-01-050	Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0115
 1.Wykonanie uszczelnienia poprzez naniesienie w dwóch procesach roboczych
   płynnej folii Superflex 1.
 2.Wklejenie między dwie warstwy preparatu Superflex 1 wkładki z włókniny
   elastycznej nr 1 (kol.02).
krotność = 1,000

	43,400	m2	0		
142	KNR 00-39
0115-03-050	Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0115
 1.Wykonanie uszczelnienia poprzez naniesienie w dwóch procesach roboczych
   płynnej folii Superflex 1.
 2.Wklejenie między dwie warstwy preparatu Superflex 1 wkładki z włókniny
   elastycznej nr 1 (kol.02).
krotność = 1,000

	46,040	m2	0		
		Razem:					
3		Posadzki

143	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Podłoga sportowa na podwójnych legarach z wykładziną PVC grubości minimum 7 mm. Podłoga sportowa systemowa na podwójnych legarach ze sklejki. Warstwy: folia polietylenowa układana na załad z wywinięciem na ściany ok 150 mm. Podkładki dystansowe. Legary ze sklejki ułożone krzyżowo. Ślepa podłoga ze sklejki gr. co najmniej 12 mm. Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagajacym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania np. Triple- Action Protecsol- zabezpiecza przed zabrudzeniami, działa przeciw poślizgom, jest odporna na działanie bakterii i chemikaliów. Wykładzina powinna posiadać następujące certyfiikaty: Atest higieniczny PZH, Deklaracja Właściwości Uzytkowych, Certyfikat IHF, Certyfikat EHF, Certyfikat FIBA, Certyfikat FIVB official Supplier. W kalkulacji uwzględniono dostarczenie i ułożenie wszystkich warstw podłogi z nawierzchnią, zamontowanie systemu wentylacji podpodłogowej, wymalowanie linii boisk sportowych.
krotność = 1,000

	448,770	m2	0		
144	KNR 2-02
1102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. ( pomieszczenie socjlne- F1)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 1,000

	87,950	m2	0		
145	KNR 2-02
1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. ( pomieszczenie socjlne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 3,000

	87,950	m2	0		
146	KNR 2-02
1102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. ( pomieszczenie techniczne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 1,000

	23,580	m2	0		
147	KNR 2-02
1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. ( pomieszczenie techniczne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 4,000

	23,580	m2	0		
148	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Malowanie posadzki emulsją wodoodporną ( pomieszczenie techniczne). Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiału oraz wymalownie posadzki betonowej emulsją wodoodporną do betonu.
krotność = 1,000

	23,580	m2	0		
149	KNR 2-02
1102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. ( pokoje)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 1,000

	9,860	m2	0		
150	KNR 2-02
1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. ( pokoje)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 2,000

	9,860	m2	0		
151	KNR 2-02
1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( pomieszczenie socjalne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność = 1,000

	112,470	m2	0		
152	KNR 2-02
1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( pomieszczenie socjalne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01,04,07)
 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 5.Ułożenie płytek
 6.Wyrobienie załamań
 7.Spoinowanie płytek
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików
krotność = 1,000

	110,790	m	0		
153	
KNR 202-1113-0202-050	Posadzki z wykładziny tekstylnej rulonowej,klejonej do podkładu klejem winylowym.
krotność = 1,000

	9,860	m2	0		
154	KNR 2-02
0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. Folia PE gr. 0,2 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność = 1,000

	20,400	m2	0		
155	KNR 2-02
0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. Płyta styropianowa EPS 100-038 gr. 2 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność = 1,000

	20,400	m2	0		
156	KNR 2-02
1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. ( B1)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 1,000

	20,400	m2	0		
157	KNR 2-02
1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 3,000

	20,400	m2	0		
158	KNR 2-02
0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. Folia PE gr. 0,2 mm. ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność = 1,000

	34,340	m2	0		
159	KNR 2-02
0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. Płyta styropianowa EPS 100-038 gr. 2 cm. ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0609
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Zagruntowanie jednokrotne podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją
   asfaltową, ogrzanie lepiku i ułożenie izola cji poziomej na wierzchu
   konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho (kol.01-03)
 3.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji od spodu konstrukcji na lepiku
   lub na zaczynie gipsowym (kol.04 i 05)
 4.Zagruntowanie podłoża i ułożenie pasków styropianowych szerokości 5 cm na
   ścianach (kol.06)
 5.Zagruntowanie podłoża i ułożenie izolacji pionowej na lepiku z siatką
   metalową lub bez siatki (kol.07 i 08)
 6.Ułożenie izolacji jak w pkt 5 na zaprawie (kol.09 i 10) lub na zaczynie
   gipsowym (kol.11)
krotność = 1,000

	34,340	m2	0		
160	KNR 2-02
1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 1,000

	34,340	m2	0		
161	KNR 2-02
1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1102
 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm
 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do
   mocowania drewnianej  listwy przyściennej
krotność = 2,000

	34,340	m2	0		
162	KNR 2-02
1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność = 1,000

	34,340	m2	0		
163	KNR 2-02
1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) ( B2, B3, B4)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01,04,07)
 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 5.Ułożenie płytek
 6.Wyrobienie załamań
 7.Spoinowanie płytek
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików
krotność = 1,000

	22,550	m	0		
164	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Malowanie posadzki emulsją wodoodporną (B5). Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiału oraz wymalownie posadzki betonowej emulsją wodoodporną do betonu.
krotność = 1,000

	12,750	m2	0		
165	KNR 4-01
0820-03-050	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem. Widownia. Płyty OSB gr. 25 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0820
 1.Wycięcie zniszczonych odcinków starych desek dla połączenia z nowymi
 2.Wymierzenie i przycięcie na miarę desek
 3.Dopasowanie przyciętych desek i wyregulowani e legarów
 4.Ostruganie połączeń starej podłogi z uzupełnionym odcinkiem
 5.Dokładne oczyszczenie podłoża
 6.Ręczne przycięcie płyt
 7.Smarowanie podłoża lepikiem
 8.Przyklejenie płyt lub przybicie płyt
 9.Oczyszczenie powierzchni
 10.Zamiecenie zanieczyszczeń pa rkietu
 11.Zwilżenie posadzki wodą
 12.Wyrównanie grubości desek strugiem
krotność = 1,000

	135,400	m2	0		
166	KNR 2-02
1113-02-050	Posadzki z wykładziny tekstylnej "Nowita" rulonowej,klejonej do podkładu klejem winylowym Polacet wraz z podstopniami.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1113
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych rulonowych i płytek (kol.01-05)
 3.Przycięcie materiałów
 4.Smarowanie podłoża klejem (kol.01,02,05)
 5.Ułożenie wykładzin (kol.01-04) i płytek (kol.05)
 6.Umocowanie listew przyściennych (kol.06,08)
 7.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru
krotność = 1,000

	135,400	m2	0		
167	
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Obsadzenie listew wykańczjących na stopniach widowni .
krotność = 1,000

	299,700	m	0		
168	KNR 2-02
1113-07-040	Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1113
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych rulonowych i płytek (kol.01-05)
 3.Przycięcie materiałów
 4.Smarowanie podłoża klejem (kol.01,02,05)
 5.Ułożenie wykładzin (kol.01-04) i płytek (kol.05)
 6.Umocowanie listew przyściennych (kol.06,08)
 7.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru
krotność = 1,000

	54,000	m	0		
169	KNR 2-02
1120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) schody
Charakterystyka Robót: Tablica: 1120
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01,04,07)
 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 5.Ułożenie płytek
 6.Wyrobienie załamań
 7.Spoinowanie płytek
 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików
krotność = 1,000

	41,250	m	0		
170	KNR 2-02
1121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96)- schody
Charakterystyka Robót: Tablica: 1121
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klej ącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność = 1,000

	33,460	m2	0		
171	KNR 2-02
1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność = 1,000

	9,860	m2	0		
172	KNR 2-02
1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1118
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie  kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność = 1,000

	9,860	m2	0		
		Razem:					
4		Sufity 

173	KNR 00-14
2012-01-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym ( B1)
Charakterystyka Robót: Tablica: 2012
 1.Wytrasowanie miejsc montażu
 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi
 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
 4.Regulacja naciągów zawiesi
 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu
 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
 _
krotność = 1,000

	15,310	m2	0		
174	KNR 00-14
2012-01-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym (B2)
Charakterystyka Robót: Tablica: 2012
 1.Wytrasowanie miejsc montażu
 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi
 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
 4.Regulacja naciągów zawiesi
 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu
 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
 _
krotność = 1,000

	6,200	m2	0		
175	KNR 2-02
2006-0201-050	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie na paskach z płyt.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność = 1,000

	16,530	m2	0		
176	KNR 2-02
2006-0601-050	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na ścianach na zaprawie.
Charakterystyka Robót: Tablica: 2006
 1.Wytrasowanie siatki płyt na podłożu
 2.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego (kol.01,02,05,06)
 3.Przyklejenie pasków z płyt gipsowo - kartonowych do podłoża na zaprawie
   gipsowej (kol.02)
 4.Przyklejenie płyt do podłoża na zaprawie wraz z przycięciem i dopasowaniem
   (kol.01,02,05,06)
 5.Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwożdzi (na ścianach) lub
   wkrętów (na stropach) wraz z przycięciem i dopasowaniem (kol.03,04,07,08)
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
   okładzin
 7.Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (kol.01-05)
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające (kol.01-05)
krotność = 1,000

	16,530	m2	0		
177	KNR 00-14
2012-01-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym (C)
Charakterystyka Robót: Tablica: 2012
 1.Wytrasowanie miejsc montażu
 2.Montaż elementów ruszru do podłoża przez wstrzelenie kołkami stalowymi
 3.Wypoziomowanie konstrukcji rusztu
 4.Regulacja naciągów zawiesi
 5.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu
 6.Przygotowanie zaprawy szpachlującej
 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków płyt ze ścianami
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą
 9.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające
 _
krotność = 1,000

	78,020	m2	0		
		Razem:					
5		Wyposażenie dodatkowe

178	KNR 2-02
1207-01-040	Balustrady schodowe z prętów ze stali nierdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane. ( schody wewnętrzne)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1207
 1.Wykucie gniazd
 2.Ustawienie i zmontowanie balustrad wraz z rozetkami
 3.Zabetonowanie gniazd
 4.Zamocowanie do belek policzkowych balustrad śrubami lub za pomocą spawania
   (kol.01)
 5.Dwukrotne malowanie farbami olejnymi
krotność = 1,000

	39,400	m	0		
179	KNR 2-02
1209-02-040	Balustrady balkonowe proste z pochwytami ze stali nierdzewnej. ( widownia)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1209
 1.Wykucie gniazd
 2.Ustawienie i zmontowanie balustrad
 3.Zabetonowanie gniazd
 4.Malowanie farbami olejnymi
krotność = 1,000

	14,000	m	0		
180	
AW-034	Kalkulcja indywidulna: Zadaszenie nad wejsciem - konstrukcja stalowa ocynkowana ( materiały, dostawa i montaż).
krotność = 1,000

	0,350	t	0		
181	KSNR  7
0802-04-050	Szklenie ram szybami ze szkła bezpiecznego płaskiego,klejonego ze szkła float o powierzchni szyby powyżej 3,0 m2 /B.I.7/96/ zadaszenie nad wejściem
krotność = 1,000

	9,250	m2	0		
182	KSNR  2
0503-03-040	Rynny dachowe z PCV- zadaszenie nad wejściem
krotność = 1,000

	5,000	m	0		
183	KSNR  2
0503-05-040	Rury spustowe z PCV- zadaszenie nad wejściem
krotność = 1,000

	3,500	m	0		
184	KSNR  7
0208-04-034	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji stalowych spawanych o masie elementu 20 kg /B.I.7/96/- widownia. Konstrukcja stalowa widowni zabezpieczona ogniochronnie farbmi pęczniejącymi do REI 30. wraz z siedziskami z polipropylenu wg. projektu.
krotność = 1,000

	3,652	t	0		
185	KNR 2-02
1213-01-040	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 1213
 1.Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania elementów
 2.Zamontowanie i obsadzenie elementów metalowych
 3.Spawanie elementów (kol.03-06)
 4.Malowanie farbami olejnymi
krotność = 1,000

	3,600	m	0		
186	
AW-050	Kalkulacja indywidualna:Wycieraczka wejściowa, systemowa szczotkowa w ramce
krotność = 1,000

	1,720	m2	0		
187	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Zakup, dostawa i montaż gaśnic wraz z oznakowaniem. Gaśnica GP- 6 Z wraz z oznakowaniem
krotność = 1,000

	5,000	szt	0		
188	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż drążków wraz z kotarą przy natryskach
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
189	
AW-033	Kalkulacja indywidualna: Pomosty stalowe z kratą VEMA
krotność = 1,000

	450,000	kg	0		
190	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż luster w sanitariatach
krotność = 1,000

	2,880	m2	0		
191	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych - pojemniki na papier toaletowy
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
192	
AW-020	Kalkulacja indywidualna:  Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych - pojemniki na ręcznik
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
		Razem:					
6		Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych

193	KNR 2-01
0307-02-060	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Odspojenie i załadowanie gruntu na taczki
 2.Przewiezienie i wyładowanie ziemi w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład
 3.Ułożenie i przekładanie torów jezdnych
 4.Wyrównanie skarp i dna wykopu oraz powierzchni odkładu
 Uwaga:
 1.Dodatki z kolumn 05-08 wol no stosować przy spadkach terenu ponad 4%
 2.Dodatki z kolumn 09-12 wolno stosować przy spadkach terenu ponad 5%
krotność = 1,000

	45,000	m3	0		
194	KNR 2-02
1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów- żwir
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność = 1,000

	2,670	m3	0		
195	KNR 2-02
0202-01-060	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202
 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli
 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych
 3.Usunięcie deskowań
 4.Pielęgnowanie betonu
krotność = 1,000

	3,730	m3	0		
196	KNR 2-02
1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Wyrównanie podłoża gruntowego
 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym
 3.Wykonanie podkładu z betonu
 4.Wykonanie podkładu z kruszywa
 5.Zalanie kruszywa zaprawą
krotność = 1,000

	1,510	m3	0		
197	KNR 2-02
0604-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smołowej na lepiku na gorąco,ław fundamentowych betonowych.Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoż a roztworem asfaltowym rzadkim lub
   emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach
   murowanych (kol.01) lun na ławach betonowych (kol.02)
 3.Zagruntowanie podłoża jak w pkt 2 i ułożenie izolacji z papy na powierzchni
   poziomej lub pio nowej, na lepiku na gorąco (kol.03 i 07 oraz kol.08 i 09)
   lub na lepiku na zimno (kol.05 i 06 oraz 09 i 10)
 4.Drugie gruntowanie powierzchni poziomej (kol.07) lub pionowej (kol.12)
krotność = 1,000

	58,000	m2	0		
198	KNR 2-02
0218-01-060	Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Ustawienie stemplowania i pomostów
 2.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań
 3.Osadzenie listew i dybli
 4.Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z wyrównaniem powierzchni
 5.Zabezpieczenie deskami i pielęgnowanie betonu
 6.Usunięcie deskowań, stemplowań i pomostów
krotność = 1,000

	1,780	m3	0		
199	KNR 2-02
0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.- zbrojenie schodów i podjazdu
Charakterystyka Robót: Tablica: 0290
 1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu
 2.Cięcie prętów
 3.Gięcie prętów
 4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montażu
 5.Montaż zbrojenia
krotność = 1,000

	0,500	t	0		
200	KNR 2-02
1121-05-050	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1121
 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie
   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i nawiżenie (kol.01)
 2.Przycięcie i dopasowanie płytek
 3.Przygotowanie zaprawy klej ącej i spoinującej
 4.Wymierzenie punktów wysokościowych
 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej
 6.Ułożenie płytek
 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów
 8.Spoinowanie płytek
 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki
krotność = 1,000

	20,380	m2	0		
201	KNR 2-02
1108-06-050	Okładziny schodów z zaprawy cementowej,stopnie bez profilu,zatarte na gładko,grubości 25 mm ( schody z kotłowni)
Charakterystyka Robót: Tablica: 1108
 1.Oczyszczenie i przygotowanie podłoża
 2.Wykonanie, założenie i zdjęcie szablonu
 3.Ułożenie warstwy podkładowej z zaprawy cementowej
 4.Ułożenie mieszanki lastryko wraz z jej ubiciem i dokładnym wyrównaniem
 5. Obłożenie stopni zaprawą cementową
 6.Oczyszczenie i obmycie powierzchni wykładzin
 7.Dwukrotne szlifowanie lastryko, zapuszczenie olejem, zapastowanie i
   wyfroterowanie
 8.Płukanie lastryko wodą
 9.Młotkowanie
krotność = 1,000

	2,530	m2	0		
202	
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Blustrada ze stali nierdzewnej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych ( materiły, transport i montaż)
krotność = 1,000

	10,100	m	0		
		Razem:					
7		Opaska wokół budynku

203	KNR 2-01
0610-02-060	Drenaże- Podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie wykonana wraz z przygotowaniem kruszywa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0610
 1.Przygotowanie materiałów filtracyjnych: sortowanie, płukanie i ewentualnie
   mieszanie poszczególnych asortymentów w określonych proporcjach ( kol.01-05 )
 2.Przetran sportowanie materiałów filtracyjnych taczkami na brzeg wykopu
   i opuszczenie na jego dno
 3.Rozgarnięcie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwami nieprzekraczającymi
   grubości 10 cm i dokładne jej ubicie
krotność = 1,000

	11,200	m3	0		
204	KNR 2-01
0610-02-060	Drenaże- Podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie wykonana wraz z przygotowaniem kruszywa.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0610
 1.Przygotowanie materiałów filtracyjnych: sortowanie, płukanie i ewentualnie
   mieszanie poszczególnych asortymentów w określonych proporcjach ( kol.01-05 )
 2.Przetran sportowanie materiałów filtracyjnych taczkami na brzeg wykopu
   i opuszczenie na jego dno
 3.Rozgarnięcie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwami nieprzekraczającymi
   grubości 10 cm i dokładne jej ubicie
krotność = 1,000

	28,000	m3	0		
205	KNR 2-31
0402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402
 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie (kol.03-05)
 2.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01-02)
 3.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 4.Rozebranie deskowania
 5.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
krotność = 1,000

	2,910	m3	0		
206	KNR 13-12
1504-04-040	Obrzeża betonowe
Charakterystyka Robót: Tablica: 1504
 1.Oczyszczenie i wyrównanie podbudowy
 2.Wykonanie ławy betonowej pod krawęż niki
 3.Przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki
 4.Ułożenie płyt chodnikowych, krawężników i obrzeży
 5.Wypełnienie spoin zaprawą lub piaskiem
krotność = 1,000

	112,000	m	0		
		Razem:					
		Razem:					
		Razem:					
II.		ROBOTY  ELEKTRYCZNE

1		Tablice rozdzielcze

207	KNR 5-08
0401-08-020	Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01-20:
 2.Wykonanie ślepych otworów
 Dla kol. 01-06, 15-20:
 3.Osadzenie śrub kotwowych z zabetonowaniem
 Dla kol. 07-10:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych
 Dla kol. 11-14:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 21-22:
 3.Wywiercenie otworów
krotność = 1,000

	3,000	szt	0		
208	KNR 5-08
0404-04-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowychotworach
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 Dal kol. 01-06:
 1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie przed poruszeniem
 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą w gotowych otworach
 3.Zabetonowanie
 Dla kol. 07-12:
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją śrubami do gotowego
   podłoża
 Dla kol. 13-18:
 1.Ustawienie
 2.Wypoziomowanie
 3.Przyspawanie do podłoża konstrukcji
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
209	KNR 5-08
0404-03-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach- TW
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 Dal kol. 01-06:
 1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie przed poruszeniem
 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą w gotowych otworach
 3.Zabetonowanie
 Dla kol. 07-12:
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją śrubami do gotowego
   podłoża
 Dla kol. 13-18:
 1.Ustawienie
 2.Wypoziomowanie
 3.Przyspawanie do podłoża konstrukcji
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
210	KNR 5-08
0404-03-020	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach- TK
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 Dal kol. 01-06:
 1.Ustawienie rozdzielnicy i zabezpieczenie przed poruszeniem
 2.Osadzenie konstrukcji z rozdzielnicą w gotowych otworach
 3.Zabetonowanie
 Dla kol. 07-12:
 1.Ustawienie i przykręcenie rozdzielnicy wraz z konstrukcją śrubami do gotowego
   podłoża
 Dla kol. 13-18:
 1.Ustawienie
 2.Wypoziomowanie
 3.Przyspawanie do podłoża konstrukcji
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
		Razem:					
2		Instalacje wewnętrzne

211	KNR 5-08
0301-03-020	Przygotowanie podłoża betonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01-03, 07-09, 13-14, 19-21:
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie
 Dla kol.10-12, 22-24:
 2.Wykonanie ślepych otworów ręcznie
 Dla kol. 04, 15, 18:
 2.Wstrzelenie kołków
 Dla kol. 05-06:
 2.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 3.Ucięcie i przyspawanie płaskowników
 4.Wykonanie konsolek i przespawanie
 5.Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników
 Dla kol. 07-12:
 3.Wykonanie konsolek
 4.Osadzenie konsolki
 5.Pomalowanie konsolek
 Dla kol. 01-03:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowyc h
 Dla kol. 13, 14, 16, 17:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 13-15:
 4.Montaż konsolek systemu U504
 Dla kol. 16-18:
 4.Montaż wsporników języczkowych U506 i U507
krotność = 1,000

	50,000	szt	0		
212	KNNR 5
1101-020-020	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane, ilość mocowań  - 2
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101
 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża
krotność = 1,000

	50,000	szt	0		
213	KNNR 5
1105-010-040	Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
Charakterystyka Robót: Tablica: 1105
 1.Ułożenie elementów na konstrukcji
 Dla kol.01-03, 07-09:
 2.Przykręcenie drabinek do konstrukcji wsporczej
 3.Zmontowanie łuków z gotowych elementów
 4.Skręcenie elementów między sobą
 Dla kol.04-06:
 2.Przyspawanie drabienk do konstrukcji wsporczej
 Dla kol.10:
 2.Wykonanie łuku, wytrasowanie, cięcie, spawanie i szlifowanie
krotność = 1,000

	160,000	m	0		
214	KNR 5-08W
0212-03-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- łączny przekrój żył 24 mm2 Cu- YDY 5 x 10
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212
 1.Rozwinięcie.
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie.
 3.Wprowadzenie końców przewodu do puszek lub odgałęźników.
krotność = 1,000

	50,000	m	0		
215	KNR 5-08W
0212-03-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- łączny przekrój żył 24 mm2 Cu- YDY 5 x 4
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212
 1.Rozwinięcie.
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie.
 3.Wprowadzenie końców przewodu do puszek lub odgałęźników.
krotność = 1,000

	300,000	m	0		
216	KNR 5-10
0045-06-020	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2(z.nr 8,9/94)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0045
 1.Ucięcie kabla
 2.Zdjęcie powłok ochronnych
 3.Przygotowanie końców kabla do założenia końcówek kablowych
 4.Zaizolowanie żył
 5.Montaż końcówki kablowej 
 6.Pomiar rezystancji izolacji żył roboczych
 7.Sprawdzenie zgodności faz
 8.Podłączenie żył do urządzeń
 9.Zamocowanie kabla
 10.Założenie oznacznika
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
217	KNR 4-03
1001-05-040	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność = 1,000

	120,000	m	0		
218	KNR 5-08
0210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDY 2x1,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Rozwinięcie przewodu
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązał kowego, zaprawy
   gipsowej lub klejenia
 4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotność = 1,000

	45,000	m	0		
219	KNR 5-08
0210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDY 3x1,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Rozwinięcie przewodu
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązał kowego, zaprawy
   gipsowej lub klejenia
 4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotność = 1,000

	300,000	m	0		
220	KNR 5-08
0210-01-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył 6 mm2- Cu- YDY 4x1,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Rozwinięcie przewodu
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązał kowego, zaprawy
   gipsowej lub klejenia
 4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotność = 1,000

	20,000	m	0		
221	KNR 5-08
0210-02-040	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm2,podłoże różne od betonu- łączny przekrój żył12  mm2- Cu- YDY 3 x 2,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Rozwinięcie przewodu
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy gwożdzi, drutu wiązał kowego, zaprawy
   gipsowej lub klejenia
 4.Otwieranie i zamykanie puszek
krotność = 1,000

	240,000	m	0		
222	KNR 5-08
0502-03-090	Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, dwa mocowania
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01, 02:
 2.Nawiercenie otworów w drewnie
 Dla kol. 03-06, 09, 10:
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie
 Dla kol. 03, 04:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych
 Dla kol. 05, 06, 09, 10:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 07, 08, 11, 12:
 2.Wstrzelenie kołków
krotność = 1,000

	85,000	kpl	0		
223	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ A
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	12,000	szt	0		
224	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ A/aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	13,000	szt	0		
225	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ B
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	18,000	szt	0		
226	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ B/Aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
227	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ C
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	3,000	szt	0		
228	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ D
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	11,000	szt	0		
229	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ D/Aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
230	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ E
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	15,000	szt	0		
231	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ F
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	22,000	szt	0		
232	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ F/aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	8,000	szt	0		
233	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ G
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
234	KNR 5-08
0504-03-020	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem- typ G/aw
Charakterystyka Robót: Tablica: 0504
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Otwarci e i zamknięcie oprawy
 4.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 5.Wkręcenie żarówki i sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 6.Zamontowanie dodatkowych detali jak: kloszy, siatek, odbłyśników
 7.Transport pionowy
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
235	KNR 5-08
0301-23-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle
Charakterystyka Robót: Tablica: 0301
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01-03, 07-09, 13-14, 19-21:
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie
 Dla kol.10-12, 22-24:
 2.Wykonanie ślepych otworów ręcznie
 Dla kol. 04, 15, 18:
 2.Wstrzelenie kołków
 Dla kol. 05-06:
 2.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 3.Ucięcie i przyspawanie płaskowników
 4.Wykonanie konsolek i przespawanie
 5.Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i płaskowników
 Dla kol. 07-12:
 3.Wykonanie konsolek
 4.Osadzenie konsolki
 5.Pomalowanie konsolek
 Dla kol. 01-03:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowyc h
 Dla kol. 13, 14, 16, 17:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 13-15:
 4.Montaż konsolek systemu U504
 Dla kol. 16-18:
 4.Montaż wsporników języczkowych U506 i U507
krotność = 1,000

	40,000	szt	0		
236	KNR 5-08
0302-01-020	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement
Charakterystyka Robót: Tablica: 0302
 1.Wykruszenie lub wcięcie otworó w do wprowadzenia przewodów
 Dla kol. 02-10:
 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów
 3.Oznaczenie przewodu zerowego
 Dla kol. 08:
 4.Zamontowanie do gotowego podłoża wkrętami
 Dla kol. 01-07, 10:
 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
 5.Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni
 Dla kol. 09:
 4.Przygotowanie kleju
krotność = 1,000

	40,000	szt	0		
237	KNR 5-08
0302-02-020	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement
Charakterystyka Robót: Tablica: 0302
 1.Wykruszenie lub wcięcie otworó w do wprowadzenia przewodów
 Dla kol. 02-10:
 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów
 3.Oznaczenie przewodu zerowego
 Dla kol. 08:
 4.Zamontowanie do gotowego podłoża wkrętami
 Dla kol. 01-07, 10:
 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
 5.Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni
 Dla kol. 09:
 4.Przygotowanie kleju
krotność = 1,000

	40,000	szt	0		
238	KNR 5-08
0306-11-020	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzywa sztucznego,natynkowych do 4 mm2 przykręcanych o 3 wylotach. Przekrój przewodu do 4 mm2, kabelkowy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0306
 1.Odkrywanie i zamykanie odgałężników
 2.Oznaczenie przewodu zerowego
krotność = 1,000

	20,000	szt	0		
239	KNR 5-08
0307-02-020	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków
krotność = 1,000

	16,000	szt	0		
240	KNR 5-08
0307-02-020	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
241	KNR 5-08
0307-07-020	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżowych,dwubiegunowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307
 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
242	KNR 5-08
0309-04-020	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309
 1.Niezbędne rozmontowanie gniazda
 Dla kol. 07:
 2.Przygotowanie kleju
krotność = 1,000

	17,000	szt	0		
243	KNR 4-03
1007-10-020	Ręczne przebijanie otworów o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1007
 1.Trasowanie otworu
 2.Przebicie otworu
 3.Sprawdzenie wymiarów
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
244	KNR 4-03
1006-17-020	Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 1006
 1.Trasowanie otworu
 2.Przebicie otworu
 3.Sprawdzenie wymiarów
krotność = 1,000

	12,000	szt	0		
		Razem:					
3		Instalacja oddymiania

245	KNR 4-03
1001-07-040	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu betonowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność = 1,000

	10,000	m	0		
246	KNR 4-03
1001-20-040	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność = 1,000

	20,000	m	0		
247	KNR 4-03
1001-21-040	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność = 1,000

	10,000	m	0		
248	KNR 5-08
0108-01-040	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd fi 20 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Sprawdzenie drożności rur
 2.Cięcie
 3.Gięcie
 4.Zmufowanie
 5.Wprowadzenie rur do puszek
 6.Wbijanie gwożdzi
 7.Mocowanie rur do gwożdzi drutem wiązałkowym
krotność = 1,000

	30,000	m	0		
249	KNR 5-08
0207-01-040	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2- HLGs 3x1,5
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Rozwinięc ie
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałężników lub skrzynek rozgałężnych
 4.Wciągnięcie przewodu
krotność = 1,000

	50,000	m	0		
250	KNR 5-08
0207-01-040	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2- Yn-TKSY 3,0 x2,0 x0,8
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Rozwinięc ie
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałężników lub skrzynek rozgałężnych
 4.Wciągnięcie przewodu
krotność = 1,000

	35,000	m	0		
251	KNR 5-06
1601-02-020	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na podłożu z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica 1601: Zainstalowanie centralek i przystawek SAP.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
 2. Wykonanie ślepych otworów - dla kol. 02-03, 06-07, 14-15, 18-19.
 3. Wywiercenie otworów - dla kol. 04, 08, 12, 16, 20.
 4. Osadzenie śrub kotwiących.
 5. Montaż centralki ( przystawki ) wraz z regulacją mechaniczną.
 6. Sprawdzenie prawidłowości działania centralki ( przystawki ).
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
252	KNR 5-06
1603-04-020	Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach i przystawkach SAP. Programowany zespół sterujący PZG
Charakterystyka Robót: Tablica 1603: Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach i przystawkach SAP.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Wymontowanie paneli z centralek ( przystawek ).
 2. Rozmontowanie częściowe i rozłożenie paneli.
 3. Zamontowanie pakietu i zespołu.
 4. Sprawdzenie prawidłowości montażu.
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
253	KNR 5-06
1606-04-020	Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek. Gniazdo montowane kołkami rozporowymi w betonie
Charakterystyka Robót: Tablica 1606: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.
 2. Rozkręcenie gniazda i zdjęcie ekranu.
 3. Wprowadzenie przewodów.
 4. Sprawdzenie polaryzacji.
 5. Zamocowanie przewodów pod zaciski.
 6. Zamocowanie rezystora końcowego linii i zwory z drutu.
 7. Wiercenie otworów - dla kol. 01-07.
 8. Osadzenie kołków rozporowych - dla kol. 01-04.
 9. Przykręcenie wkrętami lub śrubami M6 - dla kol. 05-10.
 10. Wstrzelenie kołków - dla kol. 08.
 11. Wykonanie zapinek z taśmy - dla kol. 11.
 12. Odmierzenie i ucięcie przewodu.
 13. Zamocowanie przewodów pod zaciski cześci wiszącej gniazda.
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
254	KNR 5-06
1612-02-020	Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu
Charakterystyka Robót: Tablica 1612: Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek,ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków,itp....
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Sprawdzenie parametrów czujek, przycisków, wskaźników zadziałania przed
   montażem.
 2. Rozpakowanie ostrzegacza.
 3. Oczyszczenie powierzchni zewnętrznej ostrzegacza.
 4. Transport pionowy czujek.
 5. Instalowanie czujek dymu, płomienia, liniowych, iskrowych w uprzednio
   zainstalowanych gniazdach i podszawach.
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
255	KNR 5-06
1609-01-020	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym w zależności od rodzaju podłoża - bez uruchomienia i sprawdzenia. Podłoże drewniane
Charakterystyka Robót: Tablica 1609: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru-przycisków w wykonaniu zwykłym w zależn.od podłoża,bez uruchomien.i sprawdzenia.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Trasowanie miejsca montażu przycisku.
 2. Wykonanie otworów w podłożu.
 3. Osadzenie śrub kotwiących w podłożu, a dla kol. 06 wywiercenie otworów i
   nagwintowanie.
 4. Rozpakowanie przycisku.
 5. Oczyszczenie obudowy wewnątrz i na zewnątrz.
 6. Montaż przycisku do wnęki w podłożu.
 7. Montaż przycisku do puszki we wnęce.
 8. Obcięcie i obrobienie końcówek przewodu.
 9. Podłączenie przewodów pod zaciski.
 10. Sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów.
 11. Uszczelnienie przewodów kitem lub gipsem.
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
256	KNR 5-06
1614-01-020	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
Charakterystyka Robót: Tablica 1614: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Sprawdzenie działania czujek i przycisków z centralką sygnalizacji pożaru -
   próbny rozruch.
 2. Kontrola pracy układu przy sztucznych imitatorach dymu, temperatury i
   płomienia.
 3. Nadzór i obserwacja poprawności działania układu oraz przekazanie do
   eksploatacji.
 4. Instruktaż w zakresie działania układu, obsługi urządzeń i ochrony przed
   promieniowaniem.
krotność = 1,000

	3,000	szt	0		
		Razem:					
4		Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna 

257	KNR 5-08
0604-04-040	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim, wsporniki klejone
Charakterystyka Robót: Tablica: 0604
 1.Trasowanie
 2.Zamocowanie wsporników
 3.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie pręta
 4.Układanie pręta na wspornikach
 5.Gięcie pręta
 Dla kol. 03:
 6.Wykonanie ślepych otworów
 Dla kol. 01, 07:
 6.Uszczelnienie miejsc mocowania wsporników przez oblutowanie
 Dla kol. 05, 06:
 6.Uszczelnienie miejsc obsadzenia wsporników lepikiem
 Dla kol. 04:
 6.Przygotowanie kleju
krotność = 1,000

	160,000	m	0		
258	KNR 5-08
0615-03-020	Montaż zwodów pionowych na dachu lub dymniku płaskim, z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm h=3,0
Charakterystyka Robót: Tablica: 0615
 1.Zamocowanie iglicy do wspornika
 2.Przyłączenie zwodu prętowego do iglicy przez skręcenie
 3.Ułożenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z pręta o średnicy 18 mm
krotność = 1,000

	14,000	szt	0		
259	KNR 5-08
0615-03-020	Montaż zwodów pionowych na dachu lub dymniku płaskim, z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm h=4,0
Charakterystyka Robót: Tablica: 0615
 1.Zamocowanie iglicy do wspornika
 2.Przyłączenie zwodu prętowego do iglicy przez skręcenie
 3.Ułożenie na uchwytach i zamocowanie zwodu z pręta o średnicy 18 mm
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
260	KNR 4-03
1001-01-040	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
krotność = 1,000

	80,000	m	0		
261	KNR 5-08
0107-02-040	Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Charakterystyka Robót: Tablica: 0107
 1.Sprawdzenie drożności rur
 2.Cięcie
 3.Gięcie
 4.Zmufowanie
 5.Wprowadzenie rur do puszek
 6.Wbijanie gwożdzi
 7.Mocowanie rur do gwożdzi drutem wiązałkowym
krotność = 1,000

	80,000	m	0		
262	KNR 5-08
0207-03-040	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 24Cu, 40Al mm2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Rozwinięc ie
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałężników lub skrzynek rozgałężnych
 4.Wciągnięcie przewodu
krotność = 1,000

	80,000	m	0		
263	KNR 5-08
0602-01-040	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 na wspornikach mocowanych na drewnie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602
 1.Trasowanie
 2.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki
 3.Gięcie bednarki
 4.Malowanie w paski
 Dla kol. 03-16:
 5.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 6.Łączenie bednarki przez spawanie
 7.Oczyszczenie i malowanie spawu
 Dla kol. 01, 02:
 5.Nawiercenie otworów
 Dla kol. 03-10:
 8.Wykopanie ślepych otworów
 9.Osadzenie wsporników
 Dla kol. 01, 02, 13, 14:
 8.Przykręcenie wsporników
 Dla kol. 11, 12:
 8.Przyspawanie wsporników
 Dla kol. 15, 16:
 8.Przyspawanie bednarki do konstrukcji
 Dla kol. 01, 02:
 9.Skręcenie bednarki
krotność = 1,000

	30,000	m	0		
264	KNR 5-08
0619-06-020	Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik
Charakterystyka Robót: Tablica: 0619
 1.Nałożenie elementów złączki na końce łączonych przewodów i skręcenie śrubami
 Dla kol. 01, 02:
 2.Przykręcenie do rynny
 Dla kol. 03, 04:
 3.Naprężenie przewodu
krotność = 1,000

	8,000	szt	0		
265	KNR 5-08
0602-03-040	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekrpju do 120 mm2na wspornikach mocowanych na cegle, kucie mechaniczne
Charakterystyka Robót: Tablica: 0602
 1.Trasowanie
 2.Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki
 3.Gięcie bednarki
 4.Malowanie w paski
 Dla kol. 03-16:
 5.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 6.Łączenie bednarki przez spawanie
 7.Oczyszczenie i malowanie spawu
 Dla kol. 01, 02:
 5.Nawiercenie otworów
 Dla kol. 03-10:
 8.Wykopanie ślepych otworów
 9.Osadzenie wsporników
 Dla kol. 01, 02, 13, 14:
 8.Przykręcenie wsporników
 Dla kol. 11, 12:
 8.Przyspawanie wsporników
 Dla kol. 15, 16:
 8.Przyspawanie bednarki do konstrukcji
 Dla kol. 01, 02:
 9.Skręcenie bednarki
krotność = 1,000

	40,000	m	0		
266	KNR 5-08
0620-01-020	Montaż uchwytów uziemiających łączonych przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0620
 Dla kol. 01, 02:
 1.Wykonanie uchwytów uziemiających
 2.Oczyszczenie rur w miejscu montażu uchwytów
 3.Nałożenie na rury podkładek ołowianych
 Dla kol. 03, 04:
 1.Wykonanie obejm
 2.Oczyszczenie rur w miejscach styczności z mostkiem bocznikującym
 3.Wykonanie mostków bocznikujących
 Dla kol. 05, 06:
 1.Montaż i demontaż zasilania spawarki
 2.Spawanie
 3.Oczyszczenie i pomalowanie spawu
krotność = 1,000

	40,000	szt	0		
		Razem:					
5		Pomiary

267	KNR 4-03
1202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Określenie obwodu
 2.Oględziny instalacji
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach
 4.Odłączenie odbiorników
 5.Pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu
 6.Podłączenie odbiorników
krotność = 1,000

	26,000	pomiar	0		
268	KNR 4-03
1202-02-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3
Charakterystyka Robót: Tablica: 1202
 1.Określenie obwodu
 2.Oględziny instalacji
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach
 4.Odłączenie odbiorników
 5.Pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu
 6.Podłączenie odbiorników
krotność = 1,000

	7,000	pomiar	0		
269	KNR 4-03
1205-01-108	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność = 1,000

	1,000	pomiar	0		
270	KNR 4-03
1205-02-108	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność = 1,000

	121,000	pomiar	0		
271	KNR 4-03
1205-05-108	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność = 1,000

	1,000	pomiar	0		
272	KNR 4-03
1205-06-108	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność = 1,000

	121,000	pomiar	0		
273	KNR 4-03
1205-03-108	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność = 1,000

	1,000	pomiar	0		
274	KNR 4-03
1205-04-108	Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny
Charakterystyka Robót: Tablica: 1205
 1.Oględziny dostępnych części instalacji
 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza
 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji
 4.Zabezpieczenie powtórne złącza przed korozją
 Dla kol.05, 06:
 1.Pomiar skuteczności zerowania
krotność = 1,000

	7,000	pomiar	0		
275	KNR 4-03
1204-04-020	Sprawdzenie i regulacja działania wyłączników APU z napędem ręcznym o natężeniu prądu do 5000 A
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204
 Dla kol.01, 02, 03, 05:
 1.Oględziny urządzenia
 2.Sprawdzenie rezystancji izolacji
 3.Sprawdzenie docisku i współpracy zestyków
 4.Sprawdzenie działania
 5.Regulacja
 Dla kol.04:
 1.Oględziny wyłącznika
 2.Przeczyszczenie rdzenia
 3.Sprawdzenie działania
krotność = 1,000

	10,000	szt	0		
276	KNNR Wacetob 9
1201-010-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
277	KNNR Wacetob 9
1201-020-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
278	KNNR Wacetob 9
1201-030-020	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
krotność = 1,000

	30,000	szt	0		
		Razem:					
6		Instalacja antywłamaniowa wraz z urządzeniami

279	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Centrala GTX - ONE lub równoważna zestaw:
1.płyta główna
2.klawiatura GŁ. LCD
3.zasilacz
4.obudowa
5.akumulator 7AH, 6. pastylki zbliżeniowe 2szt
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
280	
-020	Kalkulacja indywidualna: Czujnik ruchu  - PIR PYRONIX - lub równoważny
krotność = 1,000

	16,000	szt	0		
281	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Obudowa klawiatury
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
282	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Sygnalizator zewnętrzny - optyczno-dźwiękowy
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
283	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Nadajnik do monitorowania systemu
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
284	KNR 5-08
0210-01-040	Przewody kabelkowe YTKTSY + ekw z plotem ekranowym 2x2x5 mm2 .
krotność = 1,000

	500,000	m	0		
285	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, szkolenie i instrukcja obsługi.
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
		Razem:					
7		Instalacja monitoringu wraz z urządzeniami

286	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: REJESTRATOR BCS NVR 08015 ME
BCS-NVR08015ME-P , lub równoważny  wraz z monitorem min. 24 cale  FULLHD- Rejestrator IP przystosowany do pracy z 8
kamerami IP. Wyposażony w 1 miejsc na dyski twarde SATA. Nowa
generacja ekonomicznych rejestratorów BCS jest w stanie nagrywać obraz
wysokiej jakości z bardzo dużą szybkością rozdzielczości do 5Mpx.
Urządzenie spełnia standard ONVIF oraz pracuje w trybie pentaplex.
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
287	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: DYSK TWARDY 3 TB DEDYKOWANY DO MONITORINGU
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
288	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 3130 IR E, lub równoważna
Kamera megapixelowa jest
urządzeniem monitoringu o rozdzielczości do 1,3 Megapixeli z
przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz obiektywem 2.8mm.
BCS DMIP 3130AIR jest zaopatrzony w wysoko wydajny procesor DSP
AMBARELLA i posiada wbudowany promiennik podczerwieni IR LED,
który umożliwia oświetlenie dozorowanego obszaru w ciemności na
odległość do 20m. DMIP 3130 AIR firmy BCS wyposażona jest w obudowę
IP65, pozwala to na pełną wodoszczelność i pyłoszczelność oraz klasę
IK10 przez co jest wandaloodporna.
krotność = 1,000

	3,000	szt	0		
289	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: KAMERA BCS-TIP 1300 IR-E, lub równoważna
Kamera megapixelowa jest
urządzeniem monitoringu o rozdzielczości do 1,3 Megapixeli z
przetwornikiem 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS oraz obiektywem 3.6
mm. BCS TIP 3130 AIR ma wbudowany promiennik IR LED w technologii
Black Glass o zasięgu 30 metrów. TIP3130 AIR firmy BCS wykonana jest
w standardzie IP66 co daje nam pełną wodoszczelność i pyłoszczelność
krotność = 1,000

	5,000	szt	0		
290	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: ZASILACZ BCS UPS IP 8/E lub równoważny
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
291	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: AKUMULATOR 18 AH ALARMTEC, lub równoważny
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
292	KNR 5-08
0210-01-040	Przewody kabelkowe RG58 i OMY 2X1 mm2   - skrętka
krotność = 1,000

	560,000	m	0		
293	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: MONTAŻ ORAZ KONFIGURACJA SYSTEMU KAMER , SZKOLENIE I INSTRUKCJA OBSŁUGI
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
		Razem:					
8		Instalacja nagłośnienia wraz z urządzeniami

294	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Kolumna pasywna Peavey 12" lub równoważne
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
295	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Siatka ochronna
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
296	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Linka zabezpieczająca
krotność = 1,000

	12,000	szt	0		
297	
AW-020	Kalkulacja indywiidualna: Uchwyt montażowy do kolumn
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
298	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Końcówka mocy Peavey CS2000 lub równoważna
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
299	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Mikser
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
300	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Mikrofon bezprzewodowy
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
301	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: Statyw mikrofonowy
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
302	
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Okablowanie + korytka
krotność = 1,000

	100,000	m	0		
303	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, szkolenie, instrukcja obsługi
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
		Razem:					
		Razem:					
III.		ROBOTY SANITARNE ( w tym przyłącza i odwodnienie budynku na terenie działki). 

1		Insalacja ciepła technologicznego i CO

304	KNR 2-15W
0514-02-040	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 25-32 mm,grubości ścianek do 3,25 mm,łączonych przez spawanie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514
 1.Wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów
 2.Wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów
 3.Przecinanie, ukosowanie i gięcie rur
 4.Zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów sczepnych
 5.Pospawanie złączy
krotność = 1,000

	124,000	m	0		
305	KNR 2-15W
0514-03-040	Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy nominalnej 40 mm,grubości ścianek do 3,25 mm,łączonych przez spawanie
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514
 1.Wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów
 2.Wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów
 3.Przecinanie, ukosowanie i gięcie rur
 4.Zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów sczepnych
 5.Pospawanie złączy
krotność = 1,000

	32,000	m	0		
306	KNR 7-12
0101-04-050	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B
Charakterystyka Robót: Tablica 0101: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne  do trzeciego stopnia czystości.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie , szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami.
 
 Stan wyjściowy powierzchni B.
krotność = 1,000

	12,950	m2	0		
307	KNR 7-12
0105-04-050	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł
Charakterystyka Robót: Tablica 0105: Odtłuszczanie.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł.
krotność = 1,000

	12,950	m2	0		
308	KNR 7-12
0206-04-050	Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą poliwinylową do gruntowania,ogólnego stosowania
Charakterystyka Robót: Tablica 0206: Malowanie pędzlem konstrukcji i elementów stalowych,farba do gruntowania poliwinylowa.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1.Odkurzanie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką.
 2.Malowanie elementów.
 
 Farby do gruntowania poliwinylowe.
krotność = 1,000

	12,950	m2	0		
309	KNNR 4
0404-04010-040	Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach- rura PEX-AI-PEX Dn 40 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność = 1,000

	50,000	m	0		
310	KNNR 4
0404-03010-040	Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-rura PEX-AI-PEX Dn 32 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność = 1,000

	46,000	m	0		
311	KNNR 4
0404-02010-040	Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach- rura PEX-AI-PEX Dn 25 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność = 1,000

	26,000	m	0		
312	KNNR 4
0404-010-040	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-rura PEX-AI-PEX Dn 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność = 1,000

	32,000	m	0		
313	KNNR 4
0404-010-040	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-rura PEX-AI-PEX Dn 16 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Wyznaczenie miejsca ułożeni a rur
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Założenie tulei ochronnych
 4.Cięcie rur
 5.Ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania
krotność = 1,000

	280,000	m	0		
314	Orgbud 925
0104-02-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 19 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 16 mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność = 1,000

	280,000	m	0		
315	Orgbud 925
0105-02-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 20 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 20 mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność = 1,000

	32,000	m	0		
316	Orgbud 925
0106-02-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 30 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 25mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność = 1,000

	26,000	m	0		
317	Orgbud 925
0106-03-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 32 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 32mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność = 1,000

	46,000	m	0		
318	Orgbud 925
0107-03-040	Izolacja rurociagów otulinami Armaflex o grubosci 40 mm, przy srednicy zewnetrznej rurociagu: 40 mm
Charakterystyka Robót: Wyszczególnienie robót: 
1. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji za pomoca plynu czyszczacego Armaflex.
2. Wymierzenie, przeciecie i zalozenie otuliny na rure.
3. Przygotowanie kleju systemowego Armaflex.
4. Naniesienie warstwy kleju na sklejane powierzchnie.
5. Równomierne docisniecie styków z nalozona warstwa kleju.
6. Uformowanie, zalozenie i sklejenie otuliny na rurach, ksztaltkach i uchwytach.
krotność = 1,000

	50,000	m	0		
319	KNR 4-01
0208-02-020	Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1. Ręczne przebicie otworu
 2.Wyrównanie ścian otworu
krotność = 1,000

	20,000	szt	0		
320	KNR 4-01
0323-04-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebić w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość
krotność = 1,000

	20,000	szt	0		
321	KNNR 3
0305-010-060	Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0305
 1.Ręczne wykucie bruzd
 2.Zamurowanie bruzd cegłą
 3.Otynkowanie
 4.Usunięcie gruzu poza budynek
krotność = 1,000

	1,450	m3	0		
322	KNR 4-01
0108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 1,000

	1,860	m3	0		
323	KNR 4-01
0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 10,000

	1,860	m3	0		
324	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż tulei ochronnych dla przewodów instalacji przy przejściach przez przegrody
krotność = 1,000

	20,000	kpl	0		
325	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż osłony ognioochronnej.
krotność = 1,000

	12,000	kpl	0		
326	KNR 2-15W
0418-04-020	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 dł 400 z zaworem termostatycznym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
327	KNR 2-15W
0418-04-020	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 dł 500 z zaworem termostatycznym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
328	KNR 2-15W
0418-04-020	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 dł 900 z zaworem termostatycznym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
329	KNR 2-15W
0418-04-020	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 dł 1400 z zaworem termostatycznym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
330	KNR 2-15W
0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 500  mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
331	KNR 2-15W
0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 600 mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
332	KNR 2-15W
0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 700 mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
333	KNR 2-15W
0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 1000 mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
334	KNR 2-15W
0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 900 mm i długości 500 mm z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
335	KNR 2-15W
0418-12-020	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 900 mm i długości 2300 mm  z zaworem termostatycznym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0418
 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
336	KNR 2-15W
0410-01-020	Szafka do rozdzielaczy typu SWP-1, SWN-1 o 2-4 obwodach,do instalacji C.o.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410
 Dla kol. 01-04:
 1.Montaż szafki
 2.Montaż rozdzialaczy
 3.M ontaż zaworów kulowych i odpowietrzników
 Dla kol. 05:
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
 2.Przyciłcie rur na odpowiednią długość
 3.Założenie rury osłonowej
 4.Połączenie wyjścia z rozdzielacza z rurą PE
 5.Ułożenie rur na podłożu lub w gotowych bruzdac h
 6.Przymocowanie rur uchwytami
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
337	KNR 2-15W
0410-02-020	Szafka do rozdzielaczy typu SWP-2, SWN-2 o 5-7 obwodach,do instalacji C.o.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0410
 Dla kol. 01-04:
 1.Montaż szafki
 2.Montaż rozdzialaczy
 3.M ontaż zaworów kulowych i odpowietrzników
 Dla kol. 05:
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
 2.Przyciłcie rur na odpowiednią długość
 3.Założenie rury osłonowej
 4.Połączenie wyjścia z rozdzielacza z rurą PE
 5.Ułożenie rur na podłożu lub w gotowych bruzdac h
 6.Przymocowanie rur uchwytami
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
338	KNR 2-15W
0429-01-090	Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20 mm,do grzejników
Charakterystyka Robót: Tablica: 0429
 1.Przecinanie rur
 2.Połączenie kształtek lub złączek przejściowych z rurami przyłącznymi za
   pomocą zgrzewania lub spawania
 3.Nakrłcenie półśrubunków
 4.Założenie tarczek ochronnych
 5.Połączenie rur przyłącznych z instalacją i grzejnikami
krotność = 1,000

	24,000	kpl	0		
339	KNR 2-15W
0412-02-020	Głowica termostatyczna- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0412
 Dla kol. 01-05:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nakrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 3.Założenie kółka i klapy na zawór grzejnikowy
 Dla kol. 06:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 Dla kol. 07:
 1.Nagwintowanie końca rury
 2.Sprawdzenie działania zaworu
 3.Nakrłcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem
   uszczelniającym
krotność = 1,000

	24,000	szt	0		
340	KNR 2-15W
0412-02-020	Zawory grzejnikowe powrotne  kątowe z nastawą wstępną umożliwiające odcięcie grzejnika, Dn 15 mm analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0412
 Dla kol. 01-05:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nakrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 3.Założenie kółka i klapy na zawór grzejnikowy
 Dla kol. 06:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 Dla kol. 07:
 1.Nagwintowanie końca rury
 2.Sprawdzenie działania zaworu
 3.Nakrłcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem
   uszczelniającym
krotność = 1,000

	24,000	szt	0		
341	KNR 2-15W
0411-03-020	Zawory przelotowe proste,mosiężne M3007 fi 25 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	8,000	szt	0		
342	KNR 2-15W
0411-0304-020	Zawory zwrotne przelotowe c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi 25 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
343	KNR 2-15W
0411-03-020	Filtr siatkowy DN 25 - analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
344	KNR 2-15W
0411-0201-020	Zawór regulacyjny fi 20 mm - analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
345	KNR 2-15W
0411-0301-020	Zawór regulacyjny fi 25 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
346	KNR 7-08
0806-03-020	Montaż armatury jak:zawory blokowe 3-drogowe z siłownikiem Dn 25 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica 0806: Montaż armatury.
 
 Wyszczególnienie robót:
 1. Montaż armatury do uprzednio zabudowanej konstrukcji wsporczej przez wkręcenie lub wspawanie w przewód ruruowy, połączenie armatury z przewodem sygnałowym.
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
347	KNR 7-07
0102-01-090	Pompa UPS 25-40- analogia R= 0,955, M= 1,000, S=1,000
Charakterystyka Robót: Tablica 0102: Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Założenia ogólne p.3.13.1:.
 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Transport urządzeń, materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu ze składowiska
   przyobiektowego do miejsca montażu.
 3. Zainstalowanie sprzętu montażowego z wyjątkiem sprzętu cziężkiego.
 4. Sprawdzenie usytuowanie i podstawowych wymiarów fundamentów i śrub kotwicznych
   oraz porównanie otrzymanych wyników z dokumentacją techniczną i protokołem
   odbioru fundamentów.
 5. Wykonanie niezbędnych do montażu rusztowań, pochylni i ułożenie klatek lub
   belek.
 6. Rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja.
 7. Oczyszczenie urządzeń i elementów z brudu, smarów konserwacyjnych.
 8. Wykonanie klinów i podkładek oraz ułożenie ich na fundamencie zgodnie z
   dokumentacją.
 9. Transport poziomy urządzeń ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu
   na odległość 100 m.
 10. Transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie montażowej.
 11. Ustawienie urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaż
   poszczególnych zespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie,
   napełnienie skrzyń olejem, nasmarowanie powierzchni współpracujących zgodnie
   z instrukcją.
 12. Sprawdzenie poprawności montażu.
 13. Montaż napędów i wyposażenia, osłon, pomostów itp.
 14. Podłączenie rurociągów doprowadzających i odprowadzających pompowane ciecze
   - przy pompach, względnie doprowadzających i odprowadzających media - przy
   sprężarkach, jednakże bez montażu tych rurociągów.
 15. Dokonanie regulacji i przeprowadzanie prób w zakresie podanym w fabrycznej
   instrukcji montażowej (w dokumentacji techniczno - ruchowej).
 16. Rozebranie pomostów, rusztowań, klatek i uporządkowanie miejsca montażu.
 17. Odtransportowanie drobnego sprzętu, narzędzi i zbędnych materiałów i opakowań.
 18. Przygotowanie urządzenia od odbioru końcowego
 Założenia szczegółowe rozdziału p.1:.
 19. Montaż przewodów chłodzących, pomp obiegu chłodniczego, przewodów
   smarowniczych, montaż manometrów, próżniometrów, kurków spustowych i
   odpowietrzających oraz pozostałego wyposażenia pompy.
 20. Zalanie wodą przewodów ssawnych, próbne uruchomienie na czas 15 do 30 minut ze
   sprawdzeniem działania pompy, armatury itp.osprzętu.
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
348	KNR 7-07
0102-01-090	Pompa UPS 25-50- analogia R= 0,955, M= 1,000, S=1,000
Charakterystyka Robót: Tablica 0102: Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej.
 
 Wyszczególnienie robót:
 Założenia ogólne p.3.13.1:.
 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Transport urządzeń, materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu ze składowiska
   przyobiektowego do miejsca montażu.
 3. Zainstalowanie sprzętu montażowego z wyjątkiem sprzętu cziężkiego.
 4. Sprawdzenie usytuowanie i podstawowych wymiarów fundamentów i śrub kotwicznych
   oraz porównanie otrzymanych wyników z dokumentacją techniczną i protokołem
   odbioru fundamentów.
 5. Wykonanie niezbędnych do montażu rusztowań, pochylni i ułożenie klatek lub
   belek.
 6. Rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja.
 7. Oczyszczenie urządzeń i elementów z brudu, smarów konserwacyjnych.
 8. Wykonanie klinów i podkładek oraz ułożenie ich na fundamencie zgodnie z
   dokumentacją.
 9. Transport poziomy urządzeń ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu
   na odległość 100 m.
 10. Transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie montażowej.
 11. Ustawienie urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaż
   poszczególnych zespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie,
   napełnienie skrzyń olejem, nasmarowanie powierzchni współpracujących zgodnie
   z instrukcją.
 12. Sprawdzenie poprawności montażu.
 13. Montaż napędów i wyposażenia, osłon, pomostów itp.
 14. Podłączenie rurociągów doprowadzających i odprowadzających pompowane ciecze
   - przy pompach, względnie doprowadzających i odprowadzających media - przy
   sprężarkach, jednakże bez montażu tych rurociągów.
 15. Dokonanie regulacji i przeprowadzanie prób w zakresie podanym w fabrycznej
   instrukcji montażowej (w dokumentacji techniczno - ruchowej).
 16. Rozebranie pomostów, rusztowań, klatek i uporządkowanie miejsca montażu.
 17. Odtransportowanie drobnego sprzętu, narzędzi i zbędnych materiałów i opakowań.
 18. Przygotowanie urządzenia od odbioru końcowego
 Założenia szczegółowe rozdziału p.1:.
 19. Montaż przewodów chłodzących, pomp obiegu chłodniczego, przewodów
   smarowniczych, montaż manometrów, próżniometrów, kurków spustowych i
   odpowietrzających oraz pozostałego wyposażenia pompy.
 20. Zalanie wodą przewodów ssawnych, próbne uruchomienie na czas 15 do 30 minut ze
   sprawdzeniem działania pompy, armatury itp.osprzętu.
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
349	KNR 2-15W
0412-07-020	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0412
 Dla kol. 01-05:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nakrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 3.Założenie kółka i klapy na zawór grzejnikowy
 Dla kol. 06:
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
 Dla kol. 07:
 1.Nagwintowanie końca rury
 2.Sprawdzenie działania zaworu
 3.Nakrłcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem
   uszczelniającym
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
350	KNR 2-15W
0530-03-020	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
Charakterystyka Robót: Tablica: 0530
 Dla kol. 01-02:
 1.Sprawdzenie działania
 2.Wkrłcenie armatury z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem
   uszczelniającym
 Dla kol. 03-04:
 1.Przyciłcie, zaślepienie i nagwintowanie  tulei z rury stalowej
 2.Wyciłcie otworu w rurociągu, ustawienie tulei i przyspawanie
 3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurką syfonową
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
351	KNR 2-15W
0530-04-020	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
Charakterystyka Robót: Tablica: 0530
 Dla kol. 01-02:
 1.Sprawdzenie działania
 2.Wkrłcenie armatury z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem
   uszczelniającym
 Dla kol. 03-04:
 1.Przyciłcie, zaślepienie i nagwintowanie  tulei z rury stalowej
 2.Wyciłcie otworu w rurociągu, ustawienie tulei i przyspawanie
 3.Zmontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurką syfonową
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
352	KNR 2-02W
1611-04-050	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o wysokości do 10 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 1611
 1.Przygotowanie stanowiska montażu
 2.Montaż i usztywnienie rusztowań
 3.Zawieszenie drabinek
 4.Ułoż enie pomostu do robót wykonywanych na sufitach (kol.01-04) i pomostu
   zabezpieczającego (kol.02-04)
 5.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych
 6.Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów
 7.Demontaż rusztowań
 8.Oczyszczenie, posegregowanie  elementów rusztowań i przeniesienie do
   następnego pomieszczenia lub wyniesienie z budynku i przygotowanie do
   przewozu
krotność = 1,000

	30,000	m2	0		
353	KNR 2-15W
0406-0201-040	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406
 Dla kol.01-02:
 1.Przyłączenie pompy hydraulicznej
 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie próbnego ciśnienia
 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentulanych
   usterek
 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy
 5.Zakorkowanie wylotów rurociągu
 Dla kol.03-05:
 1.Przyłączenie pompy hydr aulicznej
 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia przez 30 minut
 3.Obniżenie ciśnienia i po 10 minutach ponowne podniesienie ciśnienia i
   utrzymanie przez 30 minut
 4.Obniżenie ciśnienia i podniesienie do wysokości próbnego z utrzymaniem
   przez 120 minut
 5.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy
 6.Zakorkowanie wylotu rurociągu
 Uwaga:
     Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej
     próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń lub długości badanego
     rurociągu.
krotność = 1,000

	120,000	m	0		
354	KNR 2-15W
0406-03-172	Próby zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406
 Dla kol.01-02:
 1.Przyłączenie pompy hydraulicznej
 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie próbnego ciśnienia
 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentulanych
   usterek
 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy
 5.Zakorkowanie wylotów rurociągu
 Dla kol.03-05:
 1.Przyłączenie pompy hydr aulicznej
 2.Napelnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia przez 30 minut
 3.Obniżenie ciśnienia i po 10 minutach ponowne podniesienie ciśnienia i
   utrzymanie przez 30 minut
 4.Obniżenie ciśnienia i podniesienie do wysokości próbnego z utrzymaniem
   przez 120 minut
 5.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy
 6.Zakorkowanie wylotu rurociągu
 Uwaga:
     Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej
     próby szczelności, niezależnie od ilości urządzeń lub długości badanego
     rurociągu.
krotność = 1,000

	24,000	próba	0		
355	KNR 2-15W
0436-01-020	Próba instalacji centralnego ogrzewania,na gorąco z dokonaniem regulacji
Charakterystyka Robót: Tablica: 0436
 1.Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania
 2.Wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki)
   dla uzyskania założonych temperatur
krotność = 1,000

	26,000	szt	0		
		Razem:					
2		Instalacja wentylacji 

356	KNR 2-17W
0321-09-020	Centrala wentylacyjna AUH 1 z sekcją czerpno- wyrzutową ( kompletna z automatyką)- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0321
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
357	KNR 2-17W
0321-04-020	Centrala wentylacyjna AUH 2 z sekcją czerpno- wyrzutową ( kompletna z automatyką)- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0321
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
358	KNR 2-17W
0320-03-020	Nagrzewnica wodna 13,2 kW- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
359	KNR 2-17W
0320-03-020	Nagrzewnica wodna 18 kW- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
360	KNR 2-17W
0321-02-020	Kurtyna powietrzna AC209 XL z automatyką- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0321
 1.Ustawienie i wypoziomowanie nagrzewnicy
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami ram nagrzewnicy
   z przewodami
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
361	KNR 2-17W
0113-01-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 100 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	12,840	m2	0		
362	KNR 2-17W
0113-02-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 200 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	49,440	m2	0		
363	KNR 2-17W
0113-03-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 315 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	89,640	m2	0		
364	KNR 2-17W
0113-04-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 400 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	6,840	m2	0		
365	KNR 2-17W
0113-05-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 630 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem
   luźnego koł nierza
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	61,350	m2	0		
366	KNR 2-17W
0102-03-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do55 %
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem i ch i zamocowaniem
   luźnych kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	29,960	m2	0		
367	KNR 2-17W
0102-04-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do55 %
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem i ch i zamocowaniem
   luźnych kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	24,960	m2	0		
368	KNR 2-17W
0102-05-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1800 mm przy udziale kształtek do55 %
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem i ch i zamocowaniem
   luźnych kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	26,900	m2	0		
369	KNR 2-17W
0102-06-050	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do55 %
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji
   wsporczych
 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem i ch i zamocowaniem
   luźnych kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	104,800	m2	0		
370	
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Przewód elastyczny izolowany fi 100 mm
krotność = 1,000

	14,000	m	0		
371	
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Przewód elastyczny izolowany fi 125 mm
krotność = 1,000

	2,000	m	0		
372	
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Przewód elastyczny izolowany fi 250 mm
krotność = 1,000

	14,000	m	0		
373	
AW-040	Kalkulacja indywidualna: Przewód elastyczny izolowany fi 315 mm
krotność = 1,000

	10,000	m	0		
374	KNR 2-17W
0155-03-020	Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicach do 315 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0155
 1.Obsadzenie podpór
 2.Ułożenie tłumika na podporach
 3.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń
   kołnierzowych
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
375	KNR 2-17W
0154-05-020	Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodach do 4000 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0154
 1.Obsadzenie podpór
 2.Ułożenie tłumika na podporach
 3.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń
   kołnierzowych
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
376	KNR 2-17W
0139-04-020	Nawiewnik ze skrzynkami regulacyjno- pomiarowymi CVHb 1- 315-V+ALSc 250-315- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0139
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	14,000	szt	0		
377	KNR 2-17W
0139-04-020	Anemostaty kwadratowe typ E o obwodach do 2000 mm ze skrzynką rozprężną- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0139
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	10,000	szt	0		
378	KNR 2-17W
0140-01-020	Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 160 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych
krotność = 1,000

	22,000	szt	0		
379	KNR 2-17W
0140-02-020	Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 280 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
380	KNR 2-17W
0140-04-020	Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 500 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0140
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
381	KNR 2-17W
0137-02-020	Kratka transferowa El 30 z topikowym zamknięciem- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137
 1.Ustawienie ramy z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi w wykutych gniazdach
 3. Przykręcenie kratki wkrętami do ramy
krotność = 1,000

	7,000	szt	0		
382	KNR 2-17W
0131-01-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 100 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	14,000	szt	0		
383	KNR 2-17W
0131-02-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 200 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	5,000	szt	0		
384	KNR 2-17W
0131-03-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 315 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	5,000	szt	0		
385	KNR 2-17W
0131-05-020	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 500 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
386	KNR 2-17W
0134-03-020	Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 2800 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0134
 1.Ustawienie przepustnicy na podporze
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
387	KNR 2-17W
0131-01-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn80- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
388	KNR 2-17W
0131-01-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 100- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
389	KNR 2-17W
0131-02-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 125- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	3,000	szt	0		
390	KNR 2-17W
0131-02-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 160-  analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
391	KNR 2-17W
0131-02-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 200- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
392	KNR 2-17W
0131-02-020	Klapa p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym Dn 315- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0131
 1.Ustawienie przepustnicy na podporach
 2.Założenie i dopasowanie uszczelek
 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
393	KNR 2-17W
0146-0101-020	Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodach do 300 x 300 mm- wyrzutnie z siatką
Charakterystyka Robót: Tablica: 0146
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzu tni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
394	KNR 2-17W
0146-01-020	Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodach do 300 x 300
Charakterystyka Robót: Tablica: 0146
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzu tni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
395	KNR 2-17W
0147-01-020	Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy 80  mm- czerpnie z siatką
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
396	KNR 2-17W
0147-01-020	Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy 125  mm czerpnie z siatką
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
397	KNR 2-17W
0147-01-020	Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy 200 mm czerpnie z siatką
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
398	KNR 2-17W
0147-01-020	Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy 400  mm  czerpnie typ B
Charakterystyka Robót: Tablica: 0147
 1.Ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z wypoziomowaniem
 2.Obsadzenie kotwi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
399	KNR 2-17W
0152-02-020	Wywietrzniki dachowe cylindryczne o średnicach do 200 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0152
 1.Założenie i dopasowanie uszczelek
 2.Ustawienie wywietrzaka
 3.Skręcenie połączeń kołnierzowych
 4.Obsadzenie zaczepów
 5.Założenie linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
400	KNR 2-17W
0149-01-020	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicach do 160 mm, w układach kanałowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0149
 1.Obsadzenie śrub fundamentowy ch w gotowych gniazdach
 2.Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem
 3.Zamocowanie podstawy śrubami fundamentowymi
 4.Uszczelnienie dolnej krawędzi podstawy
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
401	KNR 2-17W
0149-02-020	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicach do 250 mm, w układach kanałowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0149
 1.Obsadzenie śrub fundamentowy ch w gotowych gniazdach
 2.Ustawienie podstawy z wypoziomowaniem
 3.Zamocowanie podstawy śrubami fundamentowymi
 4.Uszczelnienie dolnej krawędzi podstawy
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
402	KNR 2-17W
0212-03-020	Ramy stalowe o masie do 120 kg, pod wentylatory
Charakterystyka Robót: Tablica: 0212
 1.Ustawienie ramy nośnej na amortyzatorach z wypoziomowaniem
 2.Przymocowanie ramy do amoryzatorów
krotność = 1,000

	3,000	szt	0		
403	KNR 2-17W
0211-02-020	Amoryzatory pod wentylatory, gumowo-metalowe "Stomil" dla obiciążenia do 400 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1 .Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach
 2.Przykręcenie amortyzatorów śrubami do fundamentu
krotność = 1,000

	12,000	szt	0		
404	KNR 2-17W
0208-01-020	Wentylatory dachowe z tłumnikami 160- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Wciągnięcie wentylatora na dach budynku
 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi
   z płyt gumowych na uprzednio zmontowanej podstawie dacho wej wraz
   z wypoziomowaniem
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami do podstawy dachowej
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
405	KNR 2-17W
0208-01-020	Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o średnicach otworów ssących do 200 mm, masie do 25 kg
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Wciągnięcie wentylatora na dach budynku
 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi
   z płyt gumowych na uprzednio zmontowanej podstawie dacho wej wraz
   z wypoziomowaniem
 3.Przymocowanie wentylatora śrubami do podstawy dachowej
 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
406	KNNR 3
0303-010-060	Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Ręczne przebicie otworów
 2.Usunięcie g ruzu poza budynek
krotność = 1,000

	1,200	m3	0		
407	KNNR 3
0403-020-060	Przebicia w stropie elementów żelbetowych- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0403
 1.Rozbicie elementów betonowych lub żelbetowych
 2.P rzecięcie prętów zbrojenia
 3.Odcięcie prętów zbrojeniowych
 4.Usunięcie gruzu z budynku
krotność = 1,000

	0,450	m3	0		
408	KNR 4-01
0323-04-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebić w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość
krotność = 1,000

	15,000	szt	0		
409	KNR 4-01
0323-0501-020	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna gaszonego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebić w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość
krotność = 1,000

	26,000	szt	0		
410	KNR 4-01
0108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 1,000

	1,650	m3	0		
411	KNR 4-01
0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 20,000

	1,650	m3	0		
412	KNR 2-05W
0208-05-034	Konstrukcje stalowe pod kanały wentylacyjne- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych
 2.Scalanie konstrukcji
 3.Zamocowanie  do słupów i zdjęcie drabin montażowych 
 4.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją
 5.Wykonanie połączeń styków montażowych
 6.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących
krotność = 1,000

	0,800	t	0		
413	KNR 2-16W
0312-01-050	Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie płaskie, izolacje w 1 warstwie, grubości do 30 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Przecinanie mat i nałożenie na izolowaną powierzchnię
 3.Zabezpieczenie izolacji drutem
krotność = 1,000

	219,100	m2	0		
414	KNR 2-16W
0312-02-050	Izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie płaskie, izolacje w 2 warstwach, grubości do 100 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Przecinanie mat i nałożenie na izolowaną powierzchnię
 3.Zabezpieczenie izolacji drutem
krotność = 1,000

	219,100	m2	0		
415	KNR 2-16W
0601-10-050	Płaszcze z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej w arkuszach grubości 0,60 mm.Powierzchnie płaskie,bez względu na wielkość
Charakterystyka Robót: Tablica: 0601
 1.Trasowanie według wymiarów, przecinanie i uformowanie blach
 2.Założenie blach na obiekt
 3.Wstępne umoco wanie
 4.Wywiercenie otworów i przykręcenie blach wkrętami
krotność = 1,000

	121,300	m2	0		
416	KNR 2-02W
1611-04-050	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne,o wysokości do 10 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 1611
 1.Przygotowanie stanowiska montażu
 2.Montaż i usztywnienie rusztowań
 3.Zawieszenie drabinek
 4.Ułoż enie pomostu do robót wykonywanych na sufitach (kol.01-04) i pomostu
   zabezpieczającego (kol.02-04)
 5.Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych
 6.Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów
 7.Demontaż rusztowań
 8.Oczyszczenie, posegregowanie  elementów rusztowań i przeniesienie do
   następnego pomieszczenia lub wyniesienie z budynku i przygotowanie do
   przewozu
krotność = 1,000

	130,000	m2	0		
417	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Uruchomienie, pomiar i regulacje układów wentylacji.
krotność = 1,000

	2,000	kpl	0		
		Razem:					
3		Instalacja wod - kan

418	KNR 4-01
0106-01-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniemna odległość do 3 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Zasypanie wyko pów ziemią złożoną obok lub dowiezioną z jednym przerzutem na
   odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi warstwami o grubości 15 cm
   (kol.01-03)
 2.Załadowanie na nosiłki i przenoszenie na odległość do 50 m (kol.04 i 05) oraz
   wynoszenie na wysokość  3 m (kol.05)
 3.Zasypanie wykopów z ręcznym ubijaniem warstwami o grubości 15 cm (kol.03)
krotność = 1,000

	34,700	m3	0		
419	KNR 2-18W
0511-03-060	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm,pod kanały i obiekty
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511
 Dla kol. 01-04
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Dowiezienie materiału, przerzut do wykopu
 3.Rozłożenie pod sypki, ubicie i wyrównanie wg niwelete
 Dla kol. 05, 06
 1.Profilowanie gruntu wg szablonu
 2.Wymieszanie ręczne rozdrobnionego gruntu z cementem
 3.Stabilizacja gruntu
 4.Rozebranie prowadnic z wyrównaniem zagłębień po prowadnicach
krotność = 2,000

	13,080	m3	0		
420	KNR 2-01W
0312-05-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312
 1.Odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm
krotność = 1,000

	19,800	m3	0		
421	KNR 4-01W
0109-03-060	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,grunt kategorii IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 1,000

	14,890	m3	0		
422	KNR 4-01W
0109-08-060	Dodatek za każdy następny 1 km wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi
Charakterystyka Robót: Tablica: 0109
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 20,000

	14,890	m3	0		
423	KNR 4-01
0208-02-020	Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1. Ręczne przebicie otworu
 2.Wyrównanie ścian otworu
krotność = 1,000

	14,000	szt	0		
424	KNR 4-01
0323-04-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0323
 1.Zadeskowanie przebić w stropach (kol.05)
 2.Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach lub
   zabetonowanie w stropach ceramicznych bez względu na grubość
krotność = 1,000

	14,000	szt	0		
425	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż przejścia szczelnego fi 250 mm dla kanalizacji
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
426	KNNR 3
0305-010-060	Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0305
 1.Ręczne wykucie bruzd
 2.Zamurowanie bruzd cegłą
 3.Otynkowanie
 4.Usunięcie gruzu poza budynek
krotność = 1,000

	1,100	m3	0		
427	KNR 4-01
0108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 1,000

	1,900	m3	0		
428	KNR 4-01
0108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 20,000

	1,900	m3	0		
429	KNR 2-15W
0207-03-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
 2.Obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń
 7.Przymocowanie rurociągów
krotność = 1,000

	18,000	m	0		
430	KNR 2-15W
0207-01-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach mieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0207
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu
 2.Obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń
 7.Przymocowanie rurociągów
krotność = 1,000

	12,000	m	0		
431	KNR 2-15W
0213-05-020	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0213
 1.Ustawienie rury w gotowym otworze dachu
 2.Uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym
 3.Zamocowanie rury (bez obróbki dekarskiej)
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
432	KNR 2-18W
0408-01-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	37,000	m	0		
433	KNR 2-18W
0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	2,000	m	0		
434	KNR 2-18W
0414-01-040	Rury kanalizacyjne,żeliwne kielichowe o średnicy 100 mm uszczelniane zaprawą cementową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0414
 1.Oczyszczenie dna wykopu z wyrównaniem dna do wymaganego spadku
 2.Opuszczenie materiału do wykopu
 3.Przecinanie rur
 4.Ułożenie rur z wyregulowaniem osi i spadku rurociągu z podbiciem ziemią
 5.Wykonanie dołków pod złącza
 6.Uszczelnienie kielichów rur sznurem i zaprawą cementową
krotność = 1,000

	1,000	m	0		
435	KNR 2-19W
0119-03-040	Rury ochronne o średnicy nominalnej 250 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0119
 1.Scalanie rur na powierzchni terenu
 2.Spawanie złączy
 3.Opuszczenie odcinka rur do wykopu
 4.Przymocowanie kompletnych płóz gazociągu
 5.Przeciąganie gazociągu przez rury ochronne
 Uwaga:
       W przypadku  montażu rur ochronnych w warunkach miejskich w miejsce
       żurawia gąsienicowego należy stosować żuraw samochodowy.
krotność = 1,000

	1,000	m	0		
436	KNR 2-18W
0514-01-020	Studnie rewizyjne o głębokości 3 m z kręgów betonowych wysokości 500 mm,średnicy 1000 mm,wykonywane metodą studniarską w gruntach kategorii I-II
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514
 1.Ustawienie kręgów, stopniowe opuszczanie w miarę pogłębiania studni
 2.Odspojenie i wydobycie gruntu, składowanie na odkład
 3.Ułożenie warstwy tłucznia 15 cm na dnie studni
 4.Zabetonowanie dna studni
 5.Wykucie otworów w kręgu dla wprowadzenia przewodów rurowych
 6.Osadzenie stopni włazowych
 7.Wyprawienie styków kręgowych zaprawą
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
437	KNR 2-18W
0529-01-020	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach
Charakterystyka Robót: Tablica: 0529
 Dla kol. 01-03
 1.Dostarczenie włazu żeliwnego
 2.Wykucie gniazd
 3.Osadzenie włazu na zaprawie  cementowej
 Dla kol. 04
 1.Dostarczenie materiału, opuszczenie
 2.Wykucie otworu
 3.Osadzenie stapni na zaprawie cementowej
 Dla kol. 05
 1.Dostarczenie skrzynki
 2.Ustawienie skrzynki nad zasuwą
 Uwaga:
       Nakłady zawarte w tablicach czą osadzeń wykonywanych jako odrębna
       robota
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
438	KNR 2-15W
0216-01-020	Wpust podłogowy fi 110- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
 2.Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotność = 1,000

	8,000	szt	0		
439	KNR 2-15W
0216-01-020	Wpust podłogowy fi 110 z rusztem ze stali nierdzewnej 150 x 150 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
 2.Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
440	KNR 2-15W
0222-02-020	Rewizja z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0222
 1.Ustawienie czyszczaka
 2.Wykonanie połączeń
 3.Uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową
krotność = 1,000

	5,000	szt	0		
441	KNR 2-15W
0222-02-020	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0222
 1.Ustawienie czyszczaka
 2.Wykonanie połączeń
 3.Uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
442	KNR 2-15W
0112-03-040	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0112
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7.Zaślepienie wylotów rur
krotność = 1,000

	8,000	m	0		
443	KNR 2-15W
0222-02-020	Zawór napowietrzająco- odpowietrzający fi 110 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0222
 1.Ustawienie czyszczaka
 2.Wykonanie połączeń
 3.Uszczelnienie pokrywy uszczelką pierścieniową
krotność = 1,000

	3,000	szt	0		
444	KNR 2-15W
0211-03-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia
 2.Obsadzenie uchwytów
 3.Montaż podejścia
 4.Przymocowanie rur i kształtek
krotność = 1,000

	6,000	podejśc.	0		
445	KNR 2-15W
0211-01-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejścia
 2.Obsadzenie uchwytów
 3.Montaż podejścia
 4.Przymocowanie rur i kształtek
krotność = 1,000

	17,000	podejśc.	0		
446	KNR 2-16W
0302-05-050	Obudowa rur płyami Promat o odporności ogniowej 60 min- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0302
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie płyt na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zamocowanie izolacji do uprzednio założonej konstrukcji wsporczej
krotność = 1,000

	20,000	m2	0		
447	KNR 2-05W
0208-05-034	Konstrukcje stalowe pod płyty Promat- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0208
 1.Ustawienie i rozebranie klatek montażowych
 2.Scalanie konstrukcji
 3.Zamocowanie  do słupów i zdjęcie drabin montażowych 
 4.Montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją
 5.Wykonanie połączeń styków montażowych
 6.Wykonanie i rozebranie rusztowań wiszących
krotność = 1,000

	0,300	t	0		
448	KNR 7-07W
0204-01-090	Pompa Kp 150- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0204
 1.Montaż pompy (agregatu)
 2.Montaż rury odpływowej
 3.Zamocowanie kabla zasilającego
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
449	KNR 2-15W
0233-03-090	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
Charakterystyka Robót: Tablica: 0233
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustępu
 2.Wykonanie otworów i obsa dzenie kołków
 3.Ustawienie miski, montaż kompletnego urządzenia spłukującego, założenie
   lejka gumowego
   Dla kol. 01-03 i 05:
 4.Założenie sedesu i zamocowanie ustępu wkrętami
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową
 Dla kol. 04:
 4.Ustawienie syfon u żeliwnego
 5.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową
krotność = 1,000

	6,000	kpl	0		
450	KNR 2-15W
0230-02-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosiężnym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230
 Dla kol. 01-04;
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy
 3.Ustawienie umywalki
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego
 Dla kol. 02:
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem
 Dla kol. 05:
 1.Ustawienie postumentu
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego
 3.Przykrłcenie postumentu
krotność = 1,000

	8,000	kpl	0		
451	KNR 2-15W
0230-02-090	Umywalka dla osób niepełnosprawnych pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym,mosiężnym- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230
 Dla kol. 01-04;
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy
 3.Ustawienie umywalki
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego
 Dla kol. 02:
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem
 Dla kol. 05:
 1.Ustawienie postumentu
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego
 3.Przykrłcenie postumentu
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
452	KNR 2-15W
0229-0401-020	Zlewozmywaki żeliwne emaliowane umocowane na ścianie,na konstrukcji wsporczej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0229
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
 2.Obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej
 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
453	KNR 2-15W
0230-05-090	Postumenty porcelanowe do umywalek
Charakterystyka Robót: Tablica: 0230
 Dla kol. 01-04;
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
 2.Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy
 3.Ustawienie umywalki
 4.Uszczelnienie króćca odpływowego
 Dla kol. 02:
 5.Założenie trzymadełka i połączenie z korkiem
 Dla kol. 05:
 1.Ustawienie postumentu
 2.Wykonanie otworów i wbicie kołka rozporowego
 3.Przykrłcenie postumentu
krotność = 1,000

	9,000	kpl	0		
454	KNR 2-15W
0232-0202-090	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0232
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
 2.Zmontowanie spustu
 3.Ustawienie przyboru
 4.Zabezpieczenie właściwego ustawienia przyboru
krotność = 1,000

	6,000	kpl	0		
455	KNR 2-15W
0234-02-090	Pojedyncze pisuary z zaworem spłukującym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0234
 Dla kol. 01-04:
 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie kołków
 3.Ustawienie i i umocowanie płuczek lub zaworów
 4.Ciłcie, gwintowanie i ewentualne gięcie rur
 5.Ustawienie i montowanie pisuarów
 6.Połączenie z instalacją dopływową i odpływową, z uszczelnieniem złączy
 7.Wypełnienie szczelin miedzy miskami a ścianą
 Dla kol. 05:
 1.Zamontowanie baterii na misce bidetu
 2.W ykonanie otworów i obsadzenie kołków
 3.Ustawienie bidetu i umocowanie wkrętami
 4.Połączenie bidetu z instalacją dopływową i odpływową
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
456	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż: wyposażenie ubikacji w system uchwytów dla osób niepełnosprawnych
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
457	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż: syfon podumywalkowy z zaworem napowietrzającym fi 40.
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
458	KNR 2-15W
0137-02-020	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137
 1.Sprawdzenie działania baterii
 2.Wkrłcenie korka
 Dla kol.01, 04-06, 08-09:
 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelek
 Dla kol.08-09:
 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku
 Dla kol.02-03 i 07:
 3.Przykrłcenie baterii i połączenie z instalacją
krotność = 1,000

	9,000	szt	0		
459	KNR 2-15W
0137-04-020	Bateria dla osób niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137
 1.Sprawdzenie działania baterii
 2.Wkrłcenie korka
 Dla kol.01, 04-06, 08-09:
 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelek
 Dla kol.08-09:
 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku
 Dla kol.02-03 i 07:
 3.Przykrłcenie baterii i połączenie z instalacją
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
460	KNR 2-15W
0137-09-020	Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0137
 1.Sprawdzenie działania baterii
 2.Wkrłcenie korka
 Dla kol.01, 04-06, 08-09:
 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczelek
 Dla kol.08-09:
 5.Wykonanie otworów, osadzenie kołków i przykręcenie uchwytu do natrysku
 Dla kol.02-03 i 07:
 3.Przykrłcenie baterii i połączenie z instalacją
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
461	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż przewodów elastycznych.
krotność = 1,000

	38,000	szt	0		
462	KNR 2-15W
0411-0101-020	Zawory przelotowe proste,żeliwne,ocynkowane o średnicy nominalnej 10-15 mm,o połączeniach gwintowanych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	28,000	szt	0		
463	KNR 2-15W
0135-02-020	Zawory wodne czerpalne żeliwne,ocynkowane o średnicy nominalnej 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0135
 Dla kol.01-03 i 05-07:
 1.Sprawdzenie działania armatury
 2.Wykrłcenie korka
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiałem uszczelniającym
 Dla kol.04:
 1.Sprawdzenie działania
 2.Ustawienie zaworu w otworze umywalki
 3.Dokrłcenie przeciwnakrętki
 4.Połączenie za pomocą długiego gwintu z rurą dopływową
 Dla kol.08:
 1.Sprawdzenie działa nia zaworów
 2.Wkrłcenie zaworów czerpalnych i stojaka z uszczelnieniem gwintów materiałem
   uszczelniającym
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
464	KNR 2-15W
0116-0802-020	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek w rurociągach z polietylenu,o połączeniu elastycznym metalowym,śred.zewnętrznej 20 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0116
 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia
 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z połączeniem za pomocą klejenia lub
   zgrzewania
 Dla kol.01-06:
 3.Umocowanie podejścia uchwyte m
 Dla kol.07-08:
 3.Wyprofilowanie połączenia
 4.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków
krotność = 1,000

	29,000	szt	0		
465	KNR 2-15W
0130-0102-020	Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur stalowych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0130
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
466	KNR 2-15W
0411-0401-020	Zawór BA Dn 40 mm - analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
467	KNR 2-15W
0132-0101-020	Termostatyczny zawór mieszający Dn 15 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0132
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	5,000	szt	0		
468	KNR 2-15W
0132-0102-020	Zawory zwrotne do zaworu terostatycznego Dn 15 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0132
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	14,000	szt	0		
469	KNR 2-15W
0132-0201-020	Termostatyczny zawór mieszający- Dn 20 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0132
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
470	KNR 2-15W
0411-05-020	Zawór BA Dn 50 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
471	KNR 2-15W
0411-06-020	Zawór BA Dn 65 mm- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
472	KNR 2-15W
0411-05-020	Zawór przelotowy prosty c.o. M 3007 mosiężny fi 50 mm z zaworem elektromagnetycznym- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0411
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Nagwintowanie końcówek rur
 3.Wkrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
473	KNR 2-15W
0142-02-020	Szafki hydrantowe wnękowe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0142
 Dla kol.01-04:
 1.Wykucie gniazd w ścianie na kotwy szafki lub drzwiczek
 2.Obsadzenie szafek lub drzwiczek na zaprawie cementowej
 Dla kol.05:
 1.Wykonanie podmurówki z cegły na zaprawie cementowej
 2.Ustawienie skrzynki według poziomu terenu i obsadzenie
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
474	KNR 2-15W
0138-03-020	Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm,montowane we wnęce
Charakterystyka Robót: Tablica: 0138
 1.Sprawdzenie działania zaworu
 2.Wykrłcenie korka
 3.Wykrłcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiałem uszczelniającym
krotność = 1,000

	2,000	szt	0		
475	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: dostawa i montaż: zwijadło wychylne o 180 stopni, wąż półsztywny f25 dł 30 m, prądownicę PW-2, gaśnica.
krotność = 1,000

	2,000	kpl	0		
476	KNR 2-15W
0106-01-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 15 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność = 1,000

	30,000	m	0		
477	KNR 2-15W
0106-02-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 20 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność = 1,000

	10,000	m	0		
478	KNR 2-15W
0106-03-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność = 1,000

	4,000	m	0		
479	KNR 2-15W
0106-04-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność = 1,000

	31,000	m	0		
480	KNR 2-15W
0106-05-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 40 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność = 1,000

	38,000	m	0		
481	KNR 2-15W
0106-06-040	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 50 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0106
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie i gwintowanie rur
 4.Zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych
   materiałem uszczelniającym
 5.Obsadzenie tulei
 6.Zaśle pienie wylotów rur korkami
krotność = 1,000

	3,000	m	0		
482	KNR 2-15W
0111-01-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 16x2- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność = 1,000

	62,000	m	0		
483	KNR 2-15W
0111-01-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 20x2,8- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność = 1,000

	8,000	m	0		
484	KNR 2-15W
0111-02-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 25 x 3,5 analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność = 1,000

	8,000	m	0		
485	KNR 2-15W
0111-04-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 32 x 5,6- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność = 1,000

	4,000	m	0		
486	KNR 2-15W
0111-04-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 40 x 4,0- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność = 1,000

	18,000	m	0		
487	KNR 2-15W
0111-05-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 50 x 6,9- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność = 1,000

	3,000	m	0		
488	KNR 2-15W
0111-06-040	Rury zespolone - PEXc-Al-PE o połączeniach zaciskanych fi 63 x 4,5- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów
 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów
 3.Przecinanie rur
 4.Obsadzenie tulei
 5.Ułożenie rur i kształtek
 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania
 7. Zaślepienie wylotów rur
krotność = 1,000

	10,000	m	0		
489	KNR 2-16W
0303-01-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 16 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność = 1,000

	24,740	m2	0		
490	KNR 2-16W
0303-01-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 20 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność = 1,000

	4,840	m2	0		
491	KNR 2-16W
0303-01-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 20 mm, rura 25 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność = 1,000

	3,230	m2	0		
492	KNR 2-16W
0303-0201-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 30 mm, rura 32 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność = 1,000

	11,120	m2	0		
493	KNR 2-16W
0303-0201-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 40 mm, rura 40 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0303
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność = 1,000

	17,780	m2	0		
494	KNR 2-16W
0304-02-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 50 mm, rura 50 mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0304
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność = 1,000

	3,050	m2	0		
495	KNR 2-16W
0304-02-050	Otulina termoizolacyjna, grubość izolacji 65 mm, rura 65mm- analogia.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0304
 1.Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu
 2.Nałożenie otulin na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem
 3.Zabezpieczenie izolacji miękkim drutem
krotność = 1,000

	5,080	m2	0		
496	KNR 2-15W
0128-02-040	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0128
 1.Na pełnienie instalacji wodą z wodociągu
 2.Utrzymanie przepływu wody
 3.Sprawdzenie czystości wody
 4.Wypuszczenie wody z instalacji
krotność = 1,000

	229,000	m	0		
497	KNR 2-15W
0127-0101-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm,w budynkach mieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0127
 1.Przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych
 2.Napełnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia wstępnego przez 15 minut
 3.Obniżenie ciśnienia wody i ponowne dwukrotne zwiększenie ciśnienia w ciągu
   30minut
 4.Sprawdzenie szczelności połączeń z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelności
 5.Wypuszczenie wody i  odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury
 Uwaga:
      1.Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej
        próby szczelności, niezależnie od długości badanego rurociągu.
krotność = 1,000

	113,000	m	0		
498	KNR 2-15W
0126-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65 mm,w budynkach niemieszkalnych
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych
 2.Napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia
 3.Sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek
 4.Wypuszczeni e wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury
 Uwaga:
      1.Nakłady materiałów i pracy sprzętu przyjmuje sił na wykonanie jednej
        próby szczelności, niezależnie od długości badanego rurociągu.
      2.Dla prób szczelności instalacji z rur żeliwnych i stalowych nakłady
        materiałów przyjmuje sił z 1 p 20, 22, 23 i 24 natomiast z rur
        miedzianych z 1 p. 21, 22, 23 i 25.
krotność = 1,000

	116,000	m	0		
499	KNR 2-15W
0216-01-020	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0216
 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
 2.Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową
 3.Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
		Razem:					
4		Przyłącza i odwodnienie budynku na terenie działki. 

1		Przyłącza wod- kan

500	KNR 2-31
0807-01-050	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0807
 1.Ręczne wyłamanie nawierzchni
 2.Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki z odrzuceniem na pobocze
 3.Rozebranie podsypki cementowo - piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i
   ułożeniem w stosy
krotność = 1,000

	9,000	m2	0		
501	KNR 2-31
0804-01-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości nawierzchni 15 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0804
 1.Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie
 2.Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z odrzuceniem na
   pobocze i ułożeniem w pryzmy i stosy
krotność = 1,000

	9,000	m2	0		
502	KNR 2-31
0804-02-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia . Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0804
 1.Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie
 2.Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z odrzuceniem na
   pobocze i ułożeniem w pryzmy i stosy
krotność = 5,000

	9,000	m2	0		
503	KNR 2-01
0317-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Charakterystyka Robót: Tablica: 0317
 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu
 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi
 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 )
 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą
   windy ręcznej ( kol.07-12 )
 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu
 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu
 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  wykopu
 Uwaga:
 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian
   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów
   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w
   zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień
 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie
   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i
   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy
   przyjmować według tablicy 0319
 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy
   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na
   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu
   odspajania
krotność = 1,000

	12,150	m3	0		
504	KNR 2-01
0215-02-060	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0215
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią
   wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu
krotność = 1,000

	91,800	m3	0		
505	KNR 2-18
0501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu
 3.Rozścielenie materiałów
 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm
krotność = 1,000

	38,500	m2	0		
506	KNR 2-18W
0408-01-040	Kanały z rur wodociągowych PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm łączonych na wcisk- pozycja zastępcza
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	77,000	m	0		
507	KNR 2-01
0320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm
krotność = 1,000

	88,550	m3	0		
508	KNR 2-01
0236-02-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność = 1,000

	103,950	m3	0		
509	KNR 2-31
0114-01-050	Podbudowy z gruzu sortowanego o frakcji 2- 31,5.  Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- 60% gruzu z odzysku.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym
 Uwaga:
 1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2).
2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2).
krotność = 1,000

	9,000	m2	0		
510	KNR 2-31
0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)- kostka z odzysku.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511
 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej lub
   podsypki piaskowej
 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej
   powierzchni
 4.Ubicie kostek wibratorem
 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni
 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem
 Uwaga:
   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy przyjmować ze
   współczynnikiem 1,20
krotność = 1,000

	9,000	m2	0		
511	KNR 2-18W
0803-03-020	Włączenie się do istniejącego wodociągu o średnicy 110 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Doniesienie materiałów
 2.Dopasowanie elementów
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
512	KNR 2-18W
0219-03-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0219
 Dla kol. 01-02
 1.Opuszczenie do wykopu oraz ustawienie zasuwy, kolana stopowego i hydrantu
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 3.Wykonanie obsypki odwadniają cej
 4.Ustawienie skrzynki nad hydrantem oraz skrzynki i obudowy zasuwy
 Dla kol. 03-04
 1.Zamontowanie hydrantu
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
 3.Wykonanie obsypki odwadniającej
 4.Zamontowanie zasuwy i kształtek
 5.Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy
 Dla kol. 05
 1.Ustawienie kształtek, zasuwy i zdroju ulicznego
 2.Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
513	KNR 2-01
0317-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4- kanalizacja
Charakterystyka Robót: Tablica: 0317
 1.Wyznaczenie osi i krawędzi wykopu
 2.Odspajanie gruntu w wykopie narzędziami ręcznymi
 3.Wykonanie pomostu oraz ustawienie i zdjęcie windy ręcznej ( kol.07-12 )
 4.Wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem łopatami ( kol.01-06 ) lub za pomocą
   windy ręcznej ( kol.07-12 )
 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu
 6.Sprawdzenie wymiarów wykopu
 7.Oczyszczenie pasów o szerokości 0,6 m wzdłuż krawędzi  wykopu
 Uwaga:
 1.W nakładach tablicy nie uwzględniono wykonania i rozbiórki umocnień ścian
   wykopów zarówno w robociźnie jak i w materiale. Umocnienie ścian wykopów
   liniowych łącznie z rozbiórką należy normować według odpowiednich tablic w
   zależności od warunków miejscowych i sposobu ewykonania umocnień
 2.Nakłady tablicy dla wykopów o szerokości od 1,51 di 2,50 mają zastosowanie
   dla wykopów pod studzienki i włazy murowane oraz komory połączeniowe i
   rozdzielcze w przypadku gdy rzut poziomy dna wykopu przekracza 2,25 m 3.Nakłady dodatkowe na wykonanie wykopów w gruntach nawodnionych należy
   przyjmować według tablicy 0319
 4.Nakłady na wykonanie wykopów w gruntach skalistych kategorii VII-X należy
   ustalać jak dla wykopów w gruntach kategorii III-IV z dodaniem nakładów na
   odspojenie według tablicy 0112-0117 w zależności od przyjętego sposobu
   odspajania
krotność = 1,000

	37,200	m3	0		
514	KNR 2-18
0501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu
 3.Rozścielenie materiałów
 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm
krotność = 1,000

	15,500	m2	0		
515	KNR 2-18W
0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	31,000	m	0		
516	KNR 2-01
0320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0320
 1.Odspojenie gruntu zlożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm
krotność = 1,000

	34,100	m3	0		
517	KNR 2-01
0236-02-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność = 1,000

	37,200	m3	0		
518	KNR 2-18W
0803-03-020	Włączenie się do istniejącej kanalizacji o średnicy 160 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Doniesienie materiałów
 2.Dopasowanie elementów
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
519	KNR 2-18W
0517-0101-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE i pokrywą żeliwną na stożek betonowy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0517
 1.Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu
 2.W ykonanie podsypki z pospółki
 3.Ustawienie kinety
 4.Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej
 5.Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego
 6.Założenie pokrywy lub wpustu
 Uwaga:
       Nakłady materiałowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura karbowana określa
       się w rzeczywistej długości zmontowanej rury
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
		Razem:					
2		Kanalizacja deszczowa i odwodnienie budynku.

520	KNR 2-01
0215-02-060	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0215
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią
   wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu
krotność = 1,000

	192,338	m3	0		
521	KNR 2-01
0215-02-060	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - pod przewód odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika wodnego-retencyjnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0215
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią
   wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu
krotność = 1,000

	137,960	m3	0		
522	KNR 2-18
0501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu
 3.Rozścielenie materiałów
 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm
krotność = 1,000

	141,000	m2	0		
523	KNR 2-18
0501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - pod przewód odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika wodnego-retencyjnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0501
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu
 3.Rozścielenie materiałów
 4.Ubicie ręczne warstwami co 10 cm
krotność = 1,000

	78,250	m2	0		
524	KNR 2-01W
0312-05-060	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m w gruntach kategorii III-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0312
 1.Odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
 2.Rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm
krotność = 1,000

	286,448	m3	0		
525	KNR 2-01
0236-02-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0236
 1.Zagę szczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
   mechanicznymi (kol.02-02), zagęszczarkami do gruntów (kol.03)
krotność = 1,000

	330,298	m3	0		
526	KNR 4-01
0108-20-060	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi  na każdy 1 km,
Charakterystyka Robót: Tablica: 0108
 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki tr ansportowe
 2.Wywiezienie na odległość do 1 km
 3.Wyładowanie ze środków transportowych
krotność = 10,000

	43,850	m3	0		
527	KNR 2-18W
0408-01-040	Kanały z rur  PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm łączonych na wcisk- kanaliuzacja deszczowa tłoczna- pozycja zastępcza - od istniejących przepompowni wód opadowych przy skrzynkach rozsączających.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	62,000	m	0		
528	KNR 2-18W
0803-03-020	Włączenie się do istniejącej przepmpowni rurą o średnicy 90 mm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Doniesienie materiałów
 2.Dopasowanie elementów
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
529	
AW-090	Kalkulacja indywidualna: Demontaż i montaż istniejącej przepompowni, usunięcie ewentualnych usterek i uruchomienie
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
530	KNR 2-18W
0408-02-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	38,000	m	0		
531	KNR 2-18W
0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	125,000	m	0		
532	KNR 2-18W
0408-04-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm łączonych na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	88,000	m	0		
533	KNR 2-18W
0408-03-040	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk - przewód odprowadzający nadmiar wody ze zbiornika wodnego-retencyjnego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0408
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rury do wykopu
 3.Ułożenie przewodu z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołka pod złącze
 6.Wciśnięcie rury w złącze
krotność = 1,000

	156,500	m	0		
534	KNR 2-18W
0517-0101-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym,kinetą z PE i pokrywą żeliwną na stożek betonowy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0517
 1.Dostarczenie kompletu materiałów do wykopu
 2.W ykonanie podsypki z pospółki
 3.Ustawienie kinety
 4.Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej
 5.Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego
 6.Założenie pokrywy lub wpustu
 Uwaga:
       Nakłady materiałowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura karbowana określa
       się w rzeczywistej długości zmontowanej rury
krotność = 1,000

	6,000	szt	0		
535	KNR 2-18W
0513-01-020	Studnie przepływowe w gotowym wykopie.Studnie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 800 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0513
 1.Wykonanie fundamentu pod studnię
 2.Wymurowanie podstaw studni z obmurowaniem rur podłączonych do studzienki
 3.Wyrobienie kanalika przepływowego
 4.Ustawienie kręgów betonowych na zaprawie cementowej
 5.Osadzenie stopni
 6. Montaż płyty nadstudziennej i pierścienia odciążającego
 7.Osadzenie włazu żeliwnego
 8.Izolacja zewnętrzna studni
 Uwaga:
       Nakłady w kol. 01, 03, 05 nie zawierają nakładów na wykonanie podstaw
       studni. Należy je przyjmować odpowiednio zgodnie z kol . 07 lub 08
krotność = 1,000

	4,000	szt	0		
536	KNR 2-18W
0513-06-041	Studnie przepływowe w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 800 mm. odjęcie za każde 0,5 m różnicy głębokości do 2,0 m
Charakterystyka Robót: Tablica: 0513
 1.Wykonanie fundamentu pod studnię
 2.Wymurowanie podstaw studni z obmurowaniem rur podłączonych do studzienki
 3.Wyrobienie kanalika przepływowego
 4.Ustawienie kręgów betonowych na zaprawie cementowej
 5.Osadzenie stopni
 6. Montaż płyty nadstudziennej i pierścienia odciążającego
 7.Osadzenie włazu żeliwnego
 8.Izolacja zewnętrzna studni
 Uwaga:
       Nakłady w kol. 01, 03, 05 nie zawierają nakładów na wykonanie podstaw
       studni. Należy je przyjmować odpowiednio zgodnie z kol . 07 lub 08
krotność = 2,000

	-4,000	0,5 m	0		
		Razem:					
3		Zbiornik wodny retencyjny

537	KNR 2-01I
0222-02-060	Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III
krotność = 1,000

	577,500	m3	0		
538	KNR 4-04
1103-04-060	Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność = 1,000

	577,500	m3	0		
539	KNR 4-04
1103-05-060	Wywiezienie ziemi z wykopów przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km- analogia
Charakterystyka Robót: Tablica: 1103
 1.Mechaniczne załadowanie gruzu powstałego w trakcie rozbiórki przy użyciu
   koparko-ładowarki o pojemności łyżki 0,60 m3 na samochody samowyładowcze
 2.Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km
 3.Wyładowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu
krotność = 15,000

	577,500	m3	0		
540	KNR 2-31
0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża . Kategoria gruntu I-IV - dotyczy dna zbiornika
Charakterystyka Robót: Tablica: 0103
 1.Profilowanie podłoża
 2.Zagęszczenie podłoża
krotność = 1,000

	126,641	m2	0		
541	KNR 2-01I
0236-03-060	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III
krotność = 1,000

	42,500	m3	0		
542	KNR 2-02
0607-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,kanałów,rowów itp. - Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0607
 1.Oczyszczenie podłoża
 2.Ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej i
    papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem
   asfaltowym (kol.01)
 3.Izolacje obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, kanałów, rowów folią
   polietylenową szeroką (kol.02 i 03)
krotność = 1,000

	324,141	m2	0		
543	KNR 2-21
0218-05-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami,na skarpach o nachyleniu do 1:2- wykonanie skarp.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Rozścielenie ziemi urodzajnej oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza
krotność = 1,000

	42,500	m3	0		
544	KNR 2-21
0401-05-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401
 1.Ręczne wyrównanie powierzchni
 2.Ręczne przekopanie gleby
 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie
 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
krotność = 1,000

	212,500	m2	0		
545	KNR 2-18W
0803-03-020	Włączenie się do istniejącej studzienki rurą o śr. 200 mm - dotyczy upustu awaryjnego)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0803
 1.Doniesienie materiałów
 2.Dopasowanie elementów
 3.Wykonanie złączy na powierzchni t erenu
 4.Wycięcie odcinka rury w rurociągu wg wymiarów węzła
 5.Opuszczenie węzła na dno wykopu i wpasowanie w przewód
 6.Założenie nasuwek PVC oraz wykonanie złączy wciskowych
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
546	
AW-020	Kalkulacja indywidualna: obudowa wlotu do stawu (obetonowanie i obłożenie płytami ażurowymi.)
krotność = 1,000

	1,000	szt	0		
		Razem:					
		Razem:					
		Razem:					
IV.		DROGI ( technologiczne, p.poż i konieczne ogrodzenie)

547	KNR 2-01
0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0121
 1.Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz
   powierzchni robót
 2.Wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperów drewnianych i ich
   ustawienie
 3.Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja siatki
 4.Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót
 5.Wyznaczenie poziomów robót ziemnych
 6.Wykonanie pomiarów przejściowych
 7.Wznowienie siatki po zakończeniu robót
 8.Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych i ewentualnie nawierzchniowych
 9.Wyrób kołków pomiarowych i reperów potrzebnych w okresie wykonywania robót
krotność = 1,000

	0,250	ha	0		
548	KNR 2-01
0126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność = 1,000

	2 500,000	m2	0		
549	KNR 2-01
0126-02-050	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy
Charakterystyka Robót: Tablica: 0126
 1.Usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granice robót i ręczne podgarnięcie
   humusu na hałdzie
 Uwaga:
 Nakłady w tablicy uwzględniają przemieszczenie humusu na odległość do 40 m.
 Nakłady z tytułu przemieszczania humusu na dalsze odległości - po obliczeniu
 objętości - przyjmuje się z tablicy 0227.
krotność = 5,000

	2 500,000	m2	0		
550	KNR 2-01
0211-0703-060	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0211
 1.Ładowanie ziemi z hałdy na samochody samowyładowcze
 2.Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę
 3.Przewóz ziemi i jej wyładunek na odkładzie w miejscu wbudowania
krotność = 1,000

	1 250,000	m3	0		
551	KNR 2-01
0214-0201-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0214
 Jak w pozycji  dla rozdziału
krotność = 2,000

	1 250,000	m3	0		
552	
KNR 231-0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
krotność = 1,000

	579,000	m2	0		
553	KNR 2-31
0102-05-050	Wykonywanie koryt chodników. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0102
 1.Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze
 2.Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy
 
 Uwaga: Nakłady dotyczą jezdni i chodników o szerokości do 2,5 m.
krotność = 1,000

	124,000	m2	0		
554	KNR 2-31
0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0103
 1.Profilowanie podłoża
 2.Zagęszczenie podłoża
krotność = 1,000

	703,000	m2	0		
555	
KNR 231-0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność = 1,000

	579,000	m2	0		
556	
KNR 231-0104-06-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 5 cm krotność x 5
krotność = 5,000

	579,000	m2	0		
557	KNR 2-31
0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność = 1,000

	579,000	m2	0		
558	
KNR 231-0114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - do 20 cm krotność x 5
krotność = 5,000

	579,000	m2	0		
559	
KNR 231-0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)- jezdnia
krotność = 1,000

	579,000	m2	0		
560	
KNR 231-0104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- chodnik
krotność = 1,000

	124,000	m2	0		
561	KNR 2-31
0511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)- chodnik
Charakterystyka Robót: Tablica: 0511
 1.Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej lub
   podsypki piaskowej
 2.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 3.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej
   powierzchni
 4.Ubicie kostek wibratorem
 5.Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadów nawierzchni
 6.Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem
 Uwaga:
   W przypadku układania wzorów nakłady robocizny należy przyjmować ze
   współczynnikiem 1,20
krotność = 1,000

	124,000	m2	0		
562	KNR 2-31
0402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402
 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie (kol.03-05)
 2.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01-02)
 3.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 4.Rozebranie deskowania
 5.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
krotność = 1,000

	8,000	m3	0		
563	KNR 2-31
0402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402
 1.Przy gotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie (kol.03-05)
 2.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01-02)
 3.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 4.Rozebranie deskowania
 5.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
krotność = 1,000

	9,300	m3	0		
564	KNR 2-31
0403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0403
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie kraw ężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wsokościowych
 4.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy
 5.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie
krotność = 1,000

	132,000	m	0		
565	KNR 2-31
0407-05-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie obrzeży
 4 .Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych
 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej
   przygotowaniem
 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią z jej ubiciem
krotność = 1,000

	153,000	m	0		
566	KNR 2-31
0407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- boisko trawiaste
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie obrzeży
 4 .Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych
 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej
   przygotowaniem
 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią z jej ubiciem
krotność = 1,000

	102,000	m	0		
567	KNR 2-01
0505-01-050	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0505
 1.Ręczne ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień o wysokości ścięć
   i głębokości zasypań nie przekraczających 30 cm
 Dla kol.01-03
 2.Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył
 Dla kol.04-06
 3.Wyró wnanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie nierówności i zasypanie
   wgłębień
 Uwaga:
 1.Przy plantowaniu na terenach po karczowaniu pni do nakładów należy stosować
   współczynniki z tablicy 9910, poz.03, 04
 2.Nakłady na cięcie lasu i karczowaniu pni należy ustalać dodatkowo
   według wzoru: P x 1,5 h.
krotność = 1,000

	620,000	m2	0		
568	KNR 2-21
0218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Rozścielenie ziemi urodzajnej oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza
krotność = 1,000

	62,000	m3	0		
569	KNR 2-21
0401-05-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401
 1.Ręczne wyrównanie powierzchni
 2.Ręczne przekopanie gleby
 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie
 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
krotność = 1,000

	620,000	m2	0		
570	KNR 2-21
0218-05-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami,na skarpach o nachyleniu do 1:2- wykonanie skarp.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0218
 1.Rozścielenie ziemi urodzajnej oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza
krotność = 1,000

	15,000	m3	0		
571	KNR 2-21
0402-05-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem. Kategoria gruntu III
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402
 1.Ręczne wyrównanie powierzchni
 2.Ręczne przekopanie gleby
 3.Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie
 4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
krotność = 1,000

	269,000	m2	0		
572	KNR 2-02
1804-05-040	Dostarczenie i montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego na słupkach ocynkowanych powlekanych z wykonaniem wykopów fundamentów punktowych z B 15 rozstaw słupków 2,5m, wys ogrodzenia 2m na cokole betonowym prefabrykowanym
krotność = 1,000

	315,000	m	0		
573	KNR 2-02
1808-11-090	Dostarczenie i montaz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej, rozwieralnej  z paneli systemowych powlekanych ma słupkach ocynkowanych z wykonaniem wykopów fundamentó bet punktowo z B15 wym 500x140 cm.
krotność = 1,000

	1,000	kpl	0		
574	KNR 2-02
1804-05-040	Dostarczenie i montaz ogrodzenia panelowego typu sportowego na słupkach ocynkowanych powlekanych z wykonaniem wykopów fundamentów punktowych z B 15 rozstaw słupków 2,5m, wys ogrodzenia 1,4 m na cokole betonowym prefabrykowanym
krotność = 1,000

	35,000	m	0		
575	KNR 4-04
0901-04-040	Rozebranie ogrodzenia z siatki ocynkowanej na słupkach.
Charakterystyka Robót: Tablica: 0901
 1.Wymierzenie i przycięcie materiału drzewnego obrzynanego
 2.Złożenie ram i przybicie łat
 3.Przycięcie słupów ogrodzeniowych z drewna okrągłego i zaimpregnowanie ich
 4.Ustawienie słupów w odległości co 2 m w dołach i zasypanie ziemią oraz ubicie
 5.Umocowanie gotowych przęseł
 6.Odjęcie przęseł
 7.Wykopanie słupów i zasypanie dołów
 8.Odniesienie, posegregowanie i u łożenie materiału drzewnego
 9.Wymierzenie i przycięcie materiału drzewnegona rynny do gruzu
 10.Dopasowanie, złożenie i zbicie poszczególnych elementów ( blatów ) rynny i
    rozszerzonego wsypu
 11.Ustawienie, podparcie na terenie i umocowanie na poszczególnych kondygnacjach
    odcinków rynny
 12.Rozebranie, oczyszczenie, odniesienie i posegregowanie materiału drzewnego
krotność = 1,000

	84,000	m	0		
576	
AW-050	Kalkulacja indywidualna: naprawa drogi dojazdowej na budowę z kostki betonowej
krotność = 1,000

	260,000	m2	0		
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	R	M	S	Razem	Razem z Vat	

I. 	ROBOTY BUDOWLANE

						
1.	STAN ZEROWY
Ilość r-g: 3 929,1610

1. 	Roboty ziemne
						
2. 	Fundamenty
						
3. 	Warstwy podposadzkowe
						
4. 	Zbrojenie betonu 
						
2.	STAN SUROWY
						
1. 	Konstrukcje żelbetowe
						
2. 	Ściany zewnętrzne 
						
3. 	Ściany wewnętrzne
						
4. 	Dach
						
5. 	Ślusarka zewnętrzna 
						
6. 	Ślusarka i stolarka drzwiowa
						
3.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
						
1. 	Tynki, okładziny
						
2. 	Malowanie i licowanie
						
3. 	Posadzki
						
4. 	Sufity 
						
5. 	Wyposażenie dodatkowe
						
6. 	Schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych
						
7. 	Opaska wokół budynku
						
II. 	ROBOTY  ELEKTRYCZNE						
1.	Tablice rozdzielcze						
2.	Instalacje wewnętrzne
						
3.	Instalacja oddymiania
						
4.	Instalacja odgromowa i ekwipotencjalna 						
5.	Pomiary						
6.	Instalacja antywłamaniowa wraz z urządzeniami						
7.	Instalacja monitoringu wraz z urządzeniami						
8.	Instalacja nagłośnienia wraz z urządzeniami						
III. 	ROBOTY SANITARNE ( w tym przyłącza i odwodnienie budynku na terenie działki). 						
1.	Insalacja ciepła technologicznego i CO						
2.	Instalacja wentylacji 						
3.	Instalacja wod - kan						
4.	Przyłącza i odwodnienie budynku na terenie działki. 						
1. 	Przyłącza wod- kan						
2. 	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie budynku.						
3. 	Zbiornik wodny retencyjny
						
IV. 	DROGI ( technologiczne, p.poż i konieczne ogrodzenie)